
《混凝土结构与砌体结构》复习资料
单项选择题
1、我国现行规范达到的设计水准是（ C   ）。
A、半概率              B、全概率            C、近似概率

2、结构在使用年限超过设计基准期后（ B   ）。
A、结构立即丧失其功能  B、可靠度减小        C、不失效则可靠度不变

3、结构在规定时间内，在规定条件下完成预定功能的概论称为（ B   ）。
A、安全度              B、可靠度            C、可靠性         D、适用性

4、下列情况，承载能力极限状态是指（   ）。
A、裂缝宽度超过规范限值                     B、挠度超过规范限值  

C、结构或构件视为刚体失去平衡               D、预应力的构件中混凝土的拉应力超过规范限值

5、若用S表示结构或构件截面上的荷载效应，用R表示结构或构件截面的抗力，结构或构件截面处于极限状态时，对应于（    ）式。
A、R>S        B、R=s        C、R<S        D、R≤S

6、条件相同的无腹筋梁，发生斜压、剪压和斜拉三种破坏形态时，梁斜截面承载力的大致关系是（  A  ）。
A、斜压破坏承载力＞剪压破坏承载力＞斜拉破坏承载力

B、剪压破坏承载力＞斜压破坏承载力＞斜拉破坏承载力

C、剪压破坏承载力＜斜压破坏承载力＜斜拉破坏承载力

D、斜拉破坏承载力＞剪压破坏承载力＞斜压破坏承载力

7、计算钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力时，要求纵向钢筋的弯起点距离其充分利用截面的距离S0≥0.5h0是满足（ C   ）。
A、正截面抗弯承载力的要求                   B、斜截面抗弯承载力的要求

C、斜截面抗弯承载力的要求                   D、梁支座处锚固的要求

8、对无腹筋梁的三种破坏形态，以下说法正确的是（  D   ）。
A、只有斜压破坏属于脆性破坏                 B、只有斜拉破坏属于脆性破坏

C、只有剪压破坏属于脆性破坏                 D、三种破坏都属于脆性破坏

9、下列建筑物中，楼面活荷载取值最大的是（   ）。 

A.书库          B.商店        C.办公楼       D.展览馆  

10、梁的抵抗弯矩图不切入设计弯矩图，可保证（    ）。
A、斜截面受弯能力      B、斜截面受剪能力    C、正截面受弯能力      D、正截面受剪能力

11、 钢筋混凝土结构有许多优点，下列叙述中不正确的是（D ）。 

A、就地取材，节约钢材               B、耐久性好，耐火性好 

C、刚度大，整体性好                 D、自重大，施工周期长  

12、 下列不是钢筋混凝土结构优点的是（B ）。  

A、耐久性       B、抗裂性能好       C、可模性           D、 耐火性  

13、常用的混凝土强度等级是何者？（  ）。 

A、C1～C10     B、C15～C50         C、 C70～C100      D、 C150～C500  

14、对于钢筋与混凝土的共同工作原理，下列说法中正确的是（ B  ）。 

Ⅰ.钢筋和混凝土的温度线膨胀系数接近     

Ⅱ.钢筋表面应光滑，与混凝土粘结较牢 

Ⅲ.钢筋和混凝土之间产生吸附作用  

Ⅳ.混凝土保护钢筋免于锈蚀，增加了结构的耐久性 

A、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ      B、 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ      C、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ     D、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ  

15、衡量钢筋塑性性能的指标有（ ）。 

A、 冷拉、冷拔和冷弯                 B、 屈服强度和伸长率 

C、 屈服强度和极限抗拉强度           D、 伸长率和冷弯  

16、建筑用钢筋从外观上区别如下，其中不正确的是（   ） 

A、 Ⅰ、Ⅱ级钢筋轧成光面               B、Ⅱ、Ⅲ级钢筋可轧  

C、Ⅳ级钢筋可轧成螺旋纹成人字纹或月牙纹 

D、人字纹、月牙纹、螺旋纹的钢筋统称为变形钢筋  

17、应力-应变曲线有明显流幅的钢筋，其屈服强度的标准值取（  B   ）。 

A、 比例极限     B、 屈服下限        C、屈服上限         D、极限抗拉强度  

18、对钢筋进行冷加工可以改变钢筋的性能，下列叙述中不正确的是（  C  ）。 

A、冷拉可以提高钢筋的抗拉强度         B、冷拔可以提高钢筋的抗压强度  

C、冷拔不可以提高钢筋的抗拉强度       D、冷拉和冷拔均会使钢筋的塑性降低

19、 结构在规定的时间内、规定的条件下，完成预定功能的能力称为（   ）。 

A、安全性        B、适用性           C、耐久性           D、可靠性  

20、永久荷载的分项系数应按规定采用，下列说法正确的是（ C  ）。 

Ⅰ、当其效应对结构不利时取1.2     

Ⅱ 、当其效应对结构有利时取 1.2  

Ⅲ、当其效应对结构不利时取 1.0    

Ⅳ、当其效应对结构有利时取 1.0 

Ⅰ、Ⅲ         B、 Ⅱ、Ⅲ          C、 Ⅰ、Ⅳ           D、Ⅱ、Ⅳ 

二、判断题

1、砌体结构中的刚性方案房屋,一般横墙间距较大。   （  ×  ）

2、混凝土强度的基本指标是轴心抗压强度设计值（    ）

3、混凝土双向受力时，两向受压情况下强度降低（   ）

4、混凝土的水灰比越大，水泥用量越多，则徐变及收缩值增大（  √  ）

5、主梁的截面有效高度h0在一排钢筋时应取为h0=h-(50-60)mm。  （ √   ）

6、钢筋与混凝土能协同工作的原因之一是两者的温度线膨胀系数相近。（   ）

7、轴心受压柱的极限压应变一般取为0.033。（  ×  ）

8、在计算吊车荷载时,有T不一定有D, 有D一定有T。（   ）

9、 我国规范规定,对弯剪扭构件,仅考虑剪扭的相关性,弯扭的相关性在计算中不加考虑。（    ） 

10、减小后张法的摩擦损失可以采用超张拉的办法。 （ √   ）

三、填空题
1、梁的斜截面承载力随着剪跨比的增大而    降低          。

2、钢筋混凝土受扭构件随着扭矩的增大，先在截面    长边中点     最薄弱的部位出现斜裂缝，然后形成大体连续的空间扭曲破坏面。

3、偏心受压构件的附加偏心距的取值为          ㎜和偏心方向截面尺寸的1/30 两者中的较大值。

4、混凝土的收缩是在不受外荷情况下发生的应变。
5、钢筋标准强度的保证率是      。
6、超筋破坏的特征是压区混凝土被压碎,拉区钢筋未屈服。   

7、钢筋砼轴心受压构件,稳定系数φ是考虑了 附加弯矩的影响。 .

8、T形截面连续梁，在正截面设计计算中跨中按      截面，而支座边按矩形截面计算。 

9、我国规范规定,对弯剪扭构件,仅考虑剪扭的相关性,弯扭的相关性在计算中不加考虑。
10、工程设计时，一般先按   承载力        极限状态设计结构构件，再按正常使用极限状态验算。    

四、简答题

1、T形截面如何分类？怎样判别第一类T形截面和第二类T形截面？

答：进行T形截面正截面承载力计算时，首先需要判别T形截面是属于第一类T形截面还是第二类T形截面。当中和轴位于翼缘内时，为第一类T形截面；当中和轴位于腹板内时，为第二类T形截面；当中和轴位于翼缘和腹板交界处时，为第一类T形截面和第二类T形截面的分界线。  

2、受弯构件中箍筋的作用有哪些？

答：梁内设置箍筋的主要作用有：                

保证形成良好的钢筋骨架，                     

保证钢筋的正确位置，                          

满足斜截面抗剪，

约束混凝土、提高混凝土的强度和延性。 

3、进行正截面承载力计算时引入了哪些基本假设?   

答：进行正截面承载力计算时引入了下列基本假设：1）截面在变形的过程中保持平面；  2）不考虑混凝土抵抗拉力；  3）混凝土轴心受压的应力与应变关系为抛物线，其极限应变ε0取0.002，相应的最大压应力取为混凝土轴心抗压强度设计值fc；对非均匀受压构件，当压  5  应变εc≤0.002时，应力与应变关系为抛物线，当压应变εc≥0.002时，应力与应变关系为水平线，其极限应变εcu取0.0033，相应的最大压应力取为混凝土弯曲抗压强度设计值α1fc。  4）钢筋应力取等于钢筋应变与其弹性模量的乘积，但不大于其强度设计值。受拉钢筋极限应变取0.01 。

4、什么叫配筋率，它对梁的正截面受弯承载力有何影响?    

答：纵向受拉钢筋总截面面积与正截面的有效面积的比值，成为纵向受拉钢筋的配筋百分率，或简称配筋率。随着配筋率的由小到大变化，梁的破坏由少筋破坏转变为适筋破坏以致于超筋破坏。   

五、论述题

1、请简述受弯构件的三种破坏形态及其特点？

答：少筋破坏:特点是受拉区混凝土一裂就坏，属于脆性破坏类型。

    适筋破坏：特点是纵向受拉钢筋先屈服，受压区混凝土随后压碎。属于延性破坏。

       超筋破坏：特点是混凝土受压区先压碎，纵向受拉钢筋不屈服。属于脆性破坏类型。

	



