混凝土结构基本原理复习资料
一、选择题
1、评价材料抵抗水的破坏能力的指标是(     )。
A、软化系数   B、渗透系数     C、抗渗等级    D、抗冻等级
2、建筑石膏在使用时，通常掺人一定量的动物胶，其目的是为了(     )。
A、缓凝       B、提高强度      C、促凝       D、提高耐久性      
3、石灰熟化过程中的陈伏是为了(     )。
A、利于结晶   B、蒸发多余水分  C、消除过火石灰的危害  D、降低发热量
4、石油沥青的塑性指标是(     )。
A、针入度     B、延度          C、软化点      D、闪点
5、 对于通用水泥，下列性能中(     )不符合标准规定为废品。
A、终凝时间   B、混合材料掺量  C、体积安定性  D、包装标志
二、选择题
1、在硅酸盐水泥熟料的四种主要矿物组成中C4AF水化反应速度最快。(     )
2、国家标准规定，普通硅酸盐水泥的终凝时间不迟于10小时。(     )
3、材料的吸水性用含水率来表示。(     )
4、当材料孔隙率增加时，保温隔热性下降。(     )
5、有抗渗性要求的混凝土不宜选用矿渣硅酸盐水泥。(     )
三、简答题
1、 什么是钢材的冷加工强化和时效处理?







2、地仓库存有一种白色胶凝材料，可能是生石灰粉、建筑石膏或白色水泥，问有什么简易方法可以辨认。





3、什么是泥凝土的和易性?和易性包括哪几方面内容?影响和易性的因素有哪些?






4、硅酸盐水泥腐蚀的类型有哪些?并简述水泥腐蚀的基本原因和防腐措施。









四、计算题
1、烧结普通砖的尺寸为240mm×115mm×53mm，已知其孔隙率为37%，干燥质量为2487g，浸水饱和后质量为2984g。以求该砖的表观密度、孔的体积、密度、含水率。


混凝土结构基本原理参考答案
一、选择题
1A 2A、3C、4B、5C、
二、判断
1× 2√3× 4× 5√ 
三、简答题
1.答钢材在常温下进行冷拉。冷拔和冷轧。使其产生塑性变形，从而提高屈服强度，成为冷加工强化。铜材经冷加工强化后，屈服强度提高，塑性、韧性及弹性模量降低。
[bookmark: _GoBack]经冷加工处理后的钢材，在常温下存放15-20d，或加热至100-200℃后保持一定时间（2-3h），其屈服强度进一步提高，且抗拉强度也提高，同时塑性和韧性也进一步降低，弹性模量则基本恢复。这个过程称为时效处理。在常温下存放15~20d，称为自然时效，适合用于低强度钢材；加热至100~200℃后保持一定时间（2~3h），称为人工时效，适合高强度钢材。总之∶经过冷加工和时效后个钢材的屈服强度提高。塑性和韧性降低。
2.加水。如有放热现象则为生石灰粉，否则看凝结快慢，如几分钟就凝结则为石膏，前两种都没出现，则为白水泥。
3.答和易性混凝土易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实），并获是质量均匀，成型密实的混凝土的性能。和易性包括三方面内容流动性、粘聚性、保水性。影响和易性的因素1.水泥浆的数量和水灰比2.砂率3.温度和时间性4.组成材料
4.答（1）硅酸盐水泥腐蚀的类型有溶解离蚀。化学腐蚀（盐类腐蚀、酸类腐蚀、强碱腐蚀）
（2）进成水泥腐蚀的基本原因是∶1.水泥石内部存在引起腐蚀的组成成分Cm（OH）；和水化铝酸钙∶2.水泥石本身不够密实，侵蚀性介质易进入其内部，造成水泥石的腐蚀∶
（3）相应的防腐措施有1.根据腐蚀环境的特点，合理选用水泥品种2.提高水泥石的密实度加做保护层。

四、简答题
表观密度=2984/（24x11.5x5.3）=2.04g/cm³
密度=2487/（24x11.5x5.3）=1.7g/cm³
孔的体积=24x11.5x5.3x37%=541cm³
含水率=（2984-2487）/2487x100%=20%



