混凝土结构基本原理复习资料


一、选择题
1、评价材料抵抗水的破坏能力的指标是(   )
A软化系数   B渗透系数   C抗渗等级   D抗冻等级
2、建筑石膏在使用时，通常掺人一定量的动物胶，其目的是为了(   )
A 缓凝     B提高强度      C 促凝   D提高耐久性      
3、石灰熟化过程中的陈伏是为了(   )
A利于结晶   B蒸发多余水分 C消除过火石灰的危害 D降低发热量
4、石油沥青的塑性指标是（    ）。
A针入度   B延度  C软化点  D闪点
5、 对于通用水泥，下列性能中(   )不符合标准规定为废品。
A 终凝时间   B混合材料掺量    C体积安定性    D包装标志
6、砌筑砂浆的保水性指标用(   )表示。
A坍落度   B维勃稠度  C分层度   D沉入度
7、己知混凝土的砂率为0.35，则砂石比为(   )
A0.35   B0.89   C0.54   D1.86 
8、 国家标准规定，通用水泥的初凝时间不早于(   )
A 10h   B6.5h    C45min   D Ih
9、在钢筋混凝土结构计算中，对于轴心受压构件都采用混凝土的（    ）作为设计依据
. A、立方体抗压强度B、立方体抗压强度标准值C、轴心扰压强度D、抗拉强度
10、水泥的体积安定性用（    ）检测必须合格。
A坍落度  B沸煮法法  C维勃稠度法  D筛分析法

二、选择题
1、在硅酸盐水泥熟料的四种主要矿物组成中C4AF水化反应速度最快。(  )
2、国家标准规定，普通硅酸盐水泥的终凝时间不迟于10小时。(  )
3.材料的吸水性用含水率来表示。(  )
4、当材料孔隙率增加时，保温隔热性下降。(  )
5.有抗渗性要求的混凝土不宜选用矿渣硅酸盐水泥。(  )
5.材料在进行强度试验时，加荷速度快者较加荷速度慢者的试验结果值偏小。(  )
7、石油沥青的针入度越大，则其粘滞性越大。(  )
8、相对湿度越大，混凝土碳化的速度就越快。(  )
9、憎水性材料的润湿角θ>90°。(  )
10、制作水泥胶砂试件时，使用的砂是中国ISO标准砂。(  )
三、简答题
1、 什么是钢材的冷加工强化和时效处理?



2、地仓库存有一种白色胶凝材料，可能是生石灰粉、建筑石膏或白色水泥，问有什么简易方法可以辨认。
3、什么是泥凝土的和易性?和易性包括哪几方面内容?影响和易性的因素有哪些?










4、硅酸盐水泥腐蚀的类型有哪些?并简述水泥腐蚀的基本原因和防腐措施。







5、影响混凝土强度的因素有哪些?采用哪些措施可提高混凝土的强度。












四、计算
1、烧结普通砖的尺寸为240mm×115mm×53mm，已知其孔隙率为37%，干燥质量为2487g，浸水饱和后质量为2984g。以求该砖的表观密度、孔的体积、密度、含水率。








一、选择题
1A 2A、3C、4、5C、6C、
二、判断（每题1分，共10分）
1× 2√3× 4× 5 6× 7× 8× 9 10√
三、简答题
1.
2.加水。如有放热现象则为生石灰粉，否则看凝结快慢，如几分钟就凝结则为石膏，前两种都没出现，则为白水泥。
3.答和易性混凝土易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实），并获是质量均匀，成型密实的混凝土的性能。和易性包括三方面内容流动性、粘聚性、保水性。影响和易性的因素1.水泥浆的数量和水灰比2.砂率3.温度和时间性4.组成材料
4.答（1）硅酸盐水泥腐蚀的类型有溶解离蚀。化学腐蚀（盐类腐蚀、酸类腐蚀、强碱腐蚀）
[bookmark: _GoBack]（2）进成水泥腐蚀的基本原因是∶1.水泥石内部存在引起腐蚀的组成成分Cm（OH）；和水化铝酸钙∶2.水泥石本身不够密实，侵蚀性介质易进入其内部，造成水泥石的腐蚀∶
（3）相应的防腐措施有1.根据腐蚀环境的特点，合理选用水泥品种2.提高水泥石的密实度加做保护层。
5.影响因素∶1.水泥强度等级和水灰比2.骨料性质（强度、表面状态、级配、粒径大小）
3.养护条件（温度、湿度）4.龄期5.试验条件（试件尺寸、试件形状、表面状态、加荷速度）（3分）。提高措施采用高强度水泥或快硬、早强水泥采用低水灰比的干硬性混凝土采用级配好的骨料尽可能选用较大颗粒的骨料选用适当的外加剂或掺合料采用湿热养护采用机械施工。（3分）
四、简答题
表观密度=2984/（24x11.5x5.3）=2.04g/cm³
密度=2487/（24x11.5x5.3）=1.7g/cm³
孔的体积=24x11.5x5.3x37%=541cm³
含水率=（2984-2487）/2487x100%=20%


