混凝土结构基本原理复习资料
一、单项选择题
1.我国现行规范达到的设计水准是(     )。
A.半概率                   B.全概率     

C.近似概率                 D.小概率
2.结构在使用年限超过设计基准期后(     )。
A.结构立即丧失其功能       B.可靠度减小  

C.不失效则可靠度不变       D.可靠度增大
3.结构在规定时间内，在规定条件下完成预定功能的概论称为(     )。
A.安全度      B.可靠度     C.可靠性      D.适用性

4.住宅房屋中，在一般使用条件下,挑出阳台上的楼面活荷载标准值(     )。

   A.小于室内楼面活荷载标准值    

B.大于室内活荷载标标准值 

C.等于室内楼面活荷载标准值    

D.应按实际情况确定

5.若用S表示结构或构件截面上的荷载效应，用R表示结构或构件截面的抗力，结构或构件截面处于极限状态时，对应于(     )式。
A.R>S          B.R=s         C.R<S       D.R≤S

6.条件相同的无腹筋梁，发生斜压、剪压和斜拉三种破坏形态时，梁斜截面承载力的大致关系是(     )。
A.斜压破坏承载力＞剪压破坏承载力＞斜拉破坏承载力

B.剪压破坏承载力＞斜压破坏承载力＞斜拉破坏承载力

C.剪压破坏承载力＜斜压破坏承载力＜斜拉破坏承载力

D.斜拉破坏承载力＞剪压破坏承载力＞斜压破坏承载力

7.计算钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力时，要求纵向钢筋的弯起点距离其充分利用截面的距离S0≥0.5h0是满足(     )。
A.正截面抗弯承载力的要求     B.斜截面抗弯承载力的要求

C.斜截面抗弯承载力的要求     D.梁支座处锚固的要求

8.下列情况(     )属于承载能力极限状态。 

A.裂缝宽度超过规范限值       
B.挠度超过规范限值  

C.结构或构件视为刚体失去平衡 

D.预应力构件中混凝土的拉应力超过规范限值  

9.在钢筋混凝土梁承载力的计算中，若[image: image1.png]V >0258 fbh,



，则采取的措施应是(     )。
A.加大截面尺寸               B.增加箍筋用量  

C.配置弯起钢筋               D.增大纵筋配筋率

10.梁的抵抗弯矩图不切入设计弯矩图，可保证(     )。
A.斜截面受弯能力             B.斜截面受剪能力  

C.正截面受弯能力             D.正截面受剪能力

11.钢筋混凝土结构有许多优点，下列叙述中不正确的是(     )。 

A.就地取材，节约钢材         B.耐久性好，耐火性好 

C.刚度大，整体性好           D.自重大，施工周期长  

12.下列不是钢筋混凝土结构优点的是(     )。  

A.耐久性     B.抗裂性能好    C.可模性    D.耐火性  

13.关于极限状态的计算,下列叙述何项是正确的(     )。 

A.在承载力极限状态计算时,荷载效应应取设计值 

B.在正常使用极限状态计算时,荷载效应应取设计值 

C.在承载力极限状态计算时,荷载效应应取标准值  

D.在正常使用极限状态计算时,荷载效应应取长期荷载效应组合值 

14.对于钢筋与混凝土的共同工作原理，下列说法中正确的是(     )。 

Ⅰ.钢筋和混凝土的温度线膨胀系数接近     

Ⅱ.钢筋表面应光滑，与混凝土粘结较牢 

Ⅲ.钢筋和混凝土之间产生吸附作用  

Ⅳ.混凝土保护钢筋免于锈蚀，增加了结构的耐久性 

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ             B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ   

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ                 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ  

15.衡量钢筋塑性性能的指标有(     )。 

A.冷拉、冷拔和冷弯           B.屈服强度和伸长率 

C.屈服强度和极限抗拉强度     D.伸长率和冷弯  

二、判断题
1.砌体结构中的刚性方案房屋,一般横墙间距较大。(     )
2.混凝土强度的基本指标是轴心抗压强度设计值。(     )
3.混凝土双向受力时，两向受压情况下强度降低。(     )
4.混凝土的水灰比越大，水泥用量越多，则徐变及收缩值增大。(     )
5.主梁的截面有效高度h0在一排钢筋时应取为h0=h-(50-60)mm。(     )

三、填空题

1.工程设计时，一般先按              极限状态设计结构构件，再按正常

使用极限状态验算。

2.计算框架结构在水平荷载作用下的内力，精度最高的方法是          。
3.双筋梁截面设计时，
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均未知，应假设一个条件为           ，原因是充分利用混凝土受压，节约总用钢量。

4.梁的斜截面承载力随着剪跨比的增大而                。

5.柱间支撑的主要作用为                   。 
6.偏心受压构件的附加偏心距的取值为               ㎜和偏心方向截面尺寸的1/30两者中的较大值。

四、简答题

1.T形截面如何分类？怎样判别第一类T形截面和第二类T形截面？                   
2.受弯构件中箍筋的作用有哪些？
3.预应力混凝土结构中的预应力损失包括那些项目？

五、论述题

1.请解释什么是砼结构中的最小刚度原则？
2.请简述受弯构件的三种破坏形态及其特点？

六、计算题 
1.某柱截面尺寸为
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，混凝土强度等级为C25，钢筋采用HRB400（
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），承受轴向压力设计值为
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，对称配筋，
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求钢筋的截面面积
[image: image12.wmf]s

A

和
[image: image13.wmf]/

s

A

。
混凝土结构基本原理复习资料参考答案
一、单项选择题

1-5 CBBBB    6-10 ACCAC   11-15  DBABD
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三、填空题
1、工程设计时，一般先按   承载力        极限状态设计结构构件，再按正常使用极限状态验算。
2、计算框架结构在水平荷载作用下的内力，精度最高的方法是位移法  。
3、双筋梁截面设计时，
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 ，原因是       充分利用混凝土受压，节约总用钢量。

4、梁的斜截面承载力随着剪跨比的增大而    降低          。
5、柱间支撑的主要作用为 提高厂房纵向刚度及稳定性。 
偏心受压构件的附加偏心距的取值为    20      ㎜和偏心方向截面尺寸的  1/30两者中的较大值。

四、简答题

1、T形截面如何分类？怎样判别第一类T形截面和第二类T形截面？

答：进行T形截面正截面承载力计算时，首先需要判别T形截面是属于第一类T形截面还是第二类T形截面。当中和轴位于翼缘内时，为第一类T形截面；当中和轴位于腹板内时，为第二类T形截面；当中和轴位于翼缘和腹板交界处时，为第一类T形截面和第二类T形截面的分界线。  

2、受弯构件中箍筋的作用有哪些？
答：梁内设置箍筋的主要作用有：                
保证形成良好的钢筋骨架，                     

保证钢筋的正确位置，                          

满足斜截面抗剪，
约束混凝土、提高混凝土的强度和延性。         

3、预应力混凝土结构中的预应力损失包括那些项目？

答：预应力损失包括以下项目：

(1)张拉端锚具变形及钢筋回缩损失
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(2)预应力钢筋的摩擦损失
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(3)混凝土在加热养护时受张拉钢筋与承受拉力设备之间的温度损失
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(4)钢筋的松弛损失
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(5)混凝土的收缩和徐变损失
[image: image21.wmf]5

l

s

；

(6)用螺旋式预应力钢筋作为配筋的环形构件，当直径
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时，由于混凝土的局部挤压引起的损失
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五、论述题

1、请解释什么是砼结构中的最小刚度原则？
答：构件沿长度方向的配筋及其弯矩均为变值,故沿长度方向的刚度也是变化的。

   《规范》规定:在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度计算,按最大弯矩截面确定的刚度值最小,这就是最小刚度原则。

2、请简述受弯构件的三种破坏形态及其特点？

答：少筋破坏:特点是受拉区混凝土一裂就坏，属于脆性破坏类型。

    适筋破坏：特点是纵向受拉钢筋先屈服，受压区混凝土随后压碎。属于延性破坏。

       超筋破坏：特点是混凝土受压区先压碎，纵向受拉钢筋不屈服。属于脆性破坏类型。
六、计算题 
1、某柱截面尺寸为
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，混凝土强度等级为C25，钢筋采用HRB400（
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求钢筋的截面面积
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解（1）判别大小偏心：
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为大偏心受压，
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（2）求
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