
混凝土结构设复习资料
一、单项选择题
1.当某剪力墙连梁刚度较小，墙肢刚度较大时(相当于α<10的情况)，说明该剪力墙为（    ）
A.整体墙      B.小开口剪力墙    C.联肢墙     D.壁式框架
2.在确定高层建筑防震缝最小宽度时，下列说法不正确的是（    ）
A.设防烈度越高，最小缝宽取值越大 

B.结构抗侧移刚度越小，最小缝宽取值越大
C.相邻结构单元中较低单元屋面高度越高，最小缝宽取值越大
D.相邻结构单元中较高单元屋面高度越高，最小缝宽取值越大
3.有4个单质点弹性体系，其质量与刚度分别为 [image: image116.png]
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，则自振周期之间的关系是（    ）
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4.震级大的远震与震级小的近震对某地区产生相同的宏观烈度，则对该地区产生的震害是（      ）
A.震级大的远震对刚性结构产生的震害大

B.震级大的远震对高柔结构产生的震害大
C.震级小的近震对高柔结构产生的震害大

D.震级大的远震对高柔结构产生的震害小
5.已知某剪力墙墙肢为大偏压构件，在其他条件不变的情况下，随着轴向压力N的降低(注N<0.2 [image: image34.png]f.beh,
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)（    ）
A.正截面受弯承载力降低，斜截面受剪承载力提高
B.正截面受弯承载力降低，斜截面受剪承载力降低
C.正截面受弯承载力提高，斜截面受剪承载力提高
D.正截面受弯承载力提高，斜截面受剪承载力降低
6.为满足地震区高层住宅在底部形成大空间作为公共建筑的需要（    ）
A.可在上部采用剪力墙结构，底部部分采用框架托住上部剪力墙
B.可在上部采用剪力墙结构，底部全部采用框架托住上部剪力墙
C.在需要形成底部大空间的区域，必须从底层至顶层都设计成框架
D.必须在底部设置附加裙房，在附加裙房内形成大空间
7.在设计框架时，可对梁进行弯矩调幅，其原则是（    ）
A.在内力组合之前，对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调小
B.在内力组合之前，对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调大
C.在内力组合之后，对梁端弯矩适当调小

 D.在内力组合之后，对梁端弯矩适当调大
8.高度39m的钢筋混凝土剪力墙壁结构，其水平地震作用的计算方法，应当选择（    ）
      A.底部剪力法          B.振型分解反应谱法
      C.时程分析法          D.底部剪力法，时程分析法作补充计算
9.伸缩缝的设置主要取决于（    ）
       A.结构承受荷载大小     B.结构高度     

C.建筑平面形状        D.结构长度
10.水平荷载作用下的多层框架结构，当某层其他条件不变，仅上层层高变小时，该层柱的反弯点位置（    ）

 A.向上移动    B.向下移动    

C.不变       D.向上移动至 [image: image35.png]


层高处
二、填空题
1.在框架截面设计时，框架柱按偏心受压构件设计，框架梁按            设计。
2.“D值法”中，D值的物理意义是            。
3.对于单跨和等高多跨高度不超过15m的钢筋混凝土无檩屋盖的厂房，按底部剪力法计算的天窗架的纵向水平地震作用应乘以             系数 [image: image36.png]


。
4.在剪力墙结构中，较长的剪力墙可用              或弱的连梁分为若干墙段。
5.水平地震影响系数α的物理意义是动力系数与              的乘积。
三、问答题
1.“D值法”对“反弯点法”的改进，主要表现在哪些方面?
2.根据牛腿的受力特点，计算时可将牛腿作何简化? 并画出计算简图。

3.偏心受压剪力墙墙肢计算中如何考虑竖向分布钢筋的作用?
四、计算题
1. 某单层单跨厂房排架结构及风载体型系数如图所示，基本风压 [image: image37.png]0.3kN / m?




，排架间距B=6m,柱顶标高+11.400m，室外地坪标高-0.300m，求作用于排架上的风荷载标准值 [image: image38.png]
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。

 (提示：风压高度系数 [image: image40.png]


按内插法取值，离地面10m时， [image: image41.png]
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=1.14)
2. 两跨等高排架的尺寸及荷载如图所示，A、B、C三根柱的截面抗弯刚度相等，弯矩设计值作用在A柱的上柱底端，试计算A柱的柱脚截面的弯矩设计值。(提示：柱顶不动[image: image114.png]FRITAME 24)
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混凝土结构设计复习资料答案
 一、单项选择题
1.C   2.   3.D    4.B    5.    6.A    7. A   8.B  9.D     10.B   
11.A   12.C  13.A   14.A   15.   16.C   17.A  18.  19.B    20

二、填空题

1.受弯构件  2.柱的侧移刚度    3.增大   4.      5.地震系数
6.      7.概率      8.极限状态   9.屋盖支撑  10.疲劳
三、问答题

 1.考虑梁柱线刚度的比值，修正柱的侧移刚度；考虑柱两端转角的不同，修正柱的反弯点高度。
2.根据牛腿的受力特点，计算时可将牛腿简化为一个以顶端纵向钢筋为水平拉杆，以混凝土斜向压力带为压杆的三角形桁架。
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 3.小偏压时，不考虑竖向分布钢筋的作用；
大偏压时，若压区高度为x，只考虑1.5x以外的受拉竖向分布钢筋的作用，并认为这部分钢筋可以达到受拉设计强度。
4.框架：优点，平面布置灵活；缺点，侧移刚度较小。
      剪力墙：优点，侧移刚度大；缺点：平面布置不灵活。
框架—剪力墙：优点，既有较大的侧移刚度又可提供灵活的平面布置。缺点，侧移刚度比剪力墙结构小，平面布置不如框架结构灵活。
5.(1)选择对抗震有利的建筑场地；(2)处理好对抗震有利的地基，设计对抗震有利的基础；(3)将上部结构尽可能布置成规则结构，选择对抗震有利的结构体系、构件及连接件；(4)选择与处理好非结构构件及结构材料与施工问题。
四、计算题(

 1.柱顶以下按水平均布风载考虑，风压高度系数可按柱顶标高取值。
      柱顶高度：11.4+0.3=11.7m
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(→)

柱顶以上按水平集中风载考虑，风压高度系数可按檐口标高取值。
檐口高度：11.7+2.1=13.8m
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    可用反弯点法
[image: image67.png]


=2 [image: image68.png]7 12%0467x10% x 28 x10°

a5

=155 10 KN /m




[image: image69.png]


= [image: image70.png]5 12x0.35x10% x28x10°

o

= 653x10° KN /m




[image: image71.png]


20kN, [image: image72.png]


20+10=30kN

[image: image73.png]V. 20

e 10x10°m
CARCEITY





   [image: image74.png]459x10°m





   [image: image75.png]A=5, +8, =588x10"m




4.按有地震作用进行组合
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按无地震作用进行组合
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弯矩设计值：
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