煤化工生产技术复习资料
一、单项选择题
1、化工生产过程一般可概括为原料预处理、化学反应和（ A ）三大步骤。  

A、产品分离及精制   B、工艺条件优化  

C、设备与安装工程 D、产品方案设计

2、化学工业的主要原料包括煤、石油、天然气和（     ）。  

A、金属矿          B、化学矿        C、化学中间体     D、工业盐

3、化工中常见的三烯指乙烯、丙烯和 （   ） ，三苯指苯、甲苯和 (      )。
A、丁二烯和二甲苯  B、丁二烯和乙苯  

C、丁烯和二甲苯   D、丁烯和乙苯

4、为了充分利用宝贵的石油资源，要对石油进行一次加工和二次加工。一次加工方法为常压蒸馏和减压蒸馏；二次加工主要方法有（  A  ）等。    

  A、催化重整、催化裂化、加氢裂化和焦化  B、催化重整、催化裂化、催化转化

  C、催化重整、催化裂化、延迟焦化        D、催化重整、催化裂化、延迟焦化

5、煤气站房必须有通风系统，而且进气口、排气口的位置必须正确。下列有关进气口与排气口位置的说法中，符合规定的是(  B ) 。

A、进气口和排气口都在站房的下方

B、进气口在站房的下方，排气口在站房的上方 

C、进气口在站房的上方，排气口在站房的下方

D、进气口哈排气口都在站房的上方

6、侯氏制碱法的主要产品是 。 (     )

A、NaHCO3和NH4Cl   B、Na2CO3和NaCl    

C、Na2CO3和NH4Cl   D、Na2CO3和NaHCO3

7、烷烃热裂解主要反应为。 (   B  )

A、加氢反应和断链反应                B、脱氢反应和断链反应

C、脱氢反应和重组反应                D、加氢反应和重组反应

8、转化率是针对（    ）而言的；选择性是针对（    ）而言的；收率等于转化率与选择性之积。(   D  )

A、目的产物、中间产物          B、反应物、中间产物

C、目的产物、反应物            D、反应物、目的产物

9、下列哪种方法不能提高汽油辛烷值：(      )。
   A、降低烯烃含量  B、降低芳烃含量  C、提高氧含量   D、添加甲基叔丁基醚

10、下列关于合成氨的熔铁催化剂Fe3O4-Al2O3-K2O说法错误的是：(   A  )。
A、Fe3O4是活性组分               B、Al2O3是结构型助催化剂   

C、K2O是电子型助催化剂          D、使用前需升温活化

11、2012年为集团公司的本安体系  C  年。

A、实施    B、达标    C、提升    D、保持

12、集团要求2012年各生产企业体系一、二级达标率达到  C  %以上。

A、40      B、50      C、60      D、100

13、集团公司煤化工板块本安体系考核共分为     级。

A  二      B  三      C  四      D  五

14、管理评审的完成并不意味着体系运行的终结，而是新一轮循环的开始。管理评审应由  A  主持。

A  企业的最高管理者       B  管理者代表

C  安全负责人             D  安健环部长

15、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，     至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

A、一年         B、半年       C、一季度       D、一月

16.燃烧的互要素为氧化剂、点火源和可燃物。下列物质中属于氧化剂的是（  A ）。

A、氯气    B、氢气    C、氮气   D、一氧化碳

7.下列要素中，不是本质安全管理体系（煤制油化工）一级要素的项目时（   C  ）。

A、领导和承诺       

B、策划     

C、文件    

D、检查和纠正措施

18. 企业应针对潜在的紧急情况和事故建立、实施和保持应急准备和相应程序，下列哪些项目不再该要素范围内（      ）。

A、成立应急组织       B、指定应急预案      

C、开展培训和演练     D、控制变更

19.动火前气体检测时间距动火时间不应超过（   C  ）分钟。

A、120    B、60     C、30    D、5

20.集气管、吸气管属于（   B  ）设备。

A、加热     B、荒煤气导出     C、废弃     D、冷却
二、填空题

1.我国煤炭可采取量仅次于美国、俄罗斯而居世界第        位。

2.按选煤方法的不同，煤炭洗选可以分为   物理选煤  、  化学选煤   和微生物选煤等。

3.炼焦化学产品有焦炭、焦炉煤气和     。

4.碳化室中的煤料在加热后存在全部成焦过程的形态层，从靠近炉墙一侧开始一次分布有：  焦炭层   、  半焦层  、胶质层、干煤层、湿煤层。

5.焦炉的三室两区有：  碳化室  、  燃烧室  、蓄热室、斜道区、炉顶区。

6.炼焦生产中焦炉机械包括：  装煤车  、  推焦车   、拦焦车、熄焦车。

7.目前常用的熄焦方法有       、      。

8.焦炉生产中传热方式包括       、      、热辐射。

9.两端供水的横管式间接初冷器是供   低温水   和   循环水    。

10.根据煤焦油沥青的软化点不同，可分为  低温沥青   、   中温沥青   、 高温沥青 、超高温沥青。

三、判断题

1.煤化工是以煤为原料，经过化学加工将煤转化为气体，液体和固体燃料及化学产品的过程。(     )

2.选煤是根据原煤中的煤与其中的矿物质、煤矸石、等杂志的密度、表面物理学化学性质机器其他性质的差别，清除原煤中的有害杂志，降低灰分、硫分和水分，改善煤炭质量的过程。（  √ ）
3.重力选煤主要是一句煤与矸石密度差异，实现煤与矸石分选的方法。（ √ ）
4.在成焦过程中，规定裂纹面与焦炉碳化室墙面平行的裂纹为纵裂纹；与焦炉碳化室炉墙面垂直的裂纹为横裂纹。（   ）
5.干煤层和苏醒层产生的气体是里行气。（ √ ）
6.半焦层和塑性层产生的气体是外行气。（   ）
7.褐煤是煤化程度最低的煤。（ √ ）
8.长烟煤是煤化程度最低的煤。（  ）

9.焦煤受热时能形成热稳定性能好的胶质体，不适合炼焦。（ × ）

10.无烟煤是煤化程度最高的煤。（ √ ）
四、简答题

1.煤的成焦过程可分成哪几个阶段？

答：煤的成焦过程可分为以下三个阶段：

1、第一阶段是煤的干燥脱气阶段，释放出水分并析出其它物质；

2、第二阶段以解聚和分解反应为主，煤粘结成半焦，通常烟煤在300摄氏度后开始软化，伴随有煤气和煤焦油析出，中等煤化度的烟煤在此期间的一定温度范围内生成气、液、固三相共存的质体；

3、第三阶段是半焦变成焦炭的阶段，此阶段以缩聚反应为主，产生大量煤气，半焦经收缩形成有裂纹的焦炭

2.生产中，装煤过程如何控制烟尘？

答：在控制煤化工行业的烟粉尘等大气污染物，我们先要对煤化工行业所产生大气污染的工序给了解清楚。其实你们也想到了燃煤会产生二氧化硫、氮氧化物，二氧化碳以及大量的烟尘。再加上不利于空气流通的气候影响，很容易形成重污染天气。而且像二氧化碳在大气中的浓度升高后，会加剧“温室效应”;二氧化硫是形成酸雨的主要物质，对生物生长，建筑物的外立面会形成破坏。此外在炼焦的装煤、推焦及熄焦等工序上也会散发粉尘颗粒污染物;煤气化工艺的不同，产生的大气污染物也不一样，以及煤液化时气体的泄露的大气污染物。
煤化工产业在生产活动中带出的烟粉尘废气会破坏我们生存的环境及人们自身的健康，所以安装除尘装置在控制废气排放保护环境上具有重要的意义。在烟粉尘气流的处理上，利用除尘器设备将粉尘与气流分离，实现达标排放。用什么类型的除尘器还需要在摸清烟粉尘废气的特性再入手
3.煤气立管式间接初冷工艺流程图。
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4.《安全生产法》堆三同时的规定。

答：

5.以煤位原料制备液体燃料油有哪几种工艺路线，从投资、环保、效益等方面说明各自优越点。

答：

五、论述题
1.安全检查有哪几种形式？如何进行安全检查？
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