物流技术与物流设备复习资料
一、填空(在空格内填写出图形的标志名称
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二、不定项选择题

1、门式起重机属于(       )。

A．轻小型类起重机械             B．臂架类起重机械
C．桥式类起重机械               D．堆垛类起重机械

2、提高仓库利用率的主要途径有（          ）。

A．减少通道                     B．增加仓库高度

C．减少蜂窝率                   D．堆垛类起重机械

3、下列属于不具挠性牵引构件输送机的是(       )。

A．带式输送机                   B．埋刮板输送机
C．斗式提升机                   D．螺旋输送机

4、（        ）适合存储长、大件货物和不规则货物，诸如钢铁、木材、塑料等。

A．托盘货架                     B．阁楼货架

C．悬臂式货架                   D．流动式货架

5、汽车通过性与下列因素有关（            ）。

A．最高车速                     B．最小离地间隙

C．最小转弯半径                 D．接近角和离去角

6、下列不能用电磁吸盘来装卸的有(        )。

A．卷钢                         B．废铁
C．铝锭                         D．钢锭

7、下列不能用于垂直输送的设备是(              )。

A．埋刮板输送机                 B．斗式提升机
C．辊道输送机                   D．螺旋输送机
8、下列属于特种专用托盘的是(          )。

A．箱式托盘                     B．滑板
C．航空托盘                     D．柱式托盘

9、下列可用于塑料袋封口的封口机械是(       )。

A．热压式封口机                 B．熔焊式封口机
C．缝合式封口机                 D．卷边式封口机

10、下列机械中与其他三种不同的机械是(       )。

A．装箱机                       B．灌装机械
C．封口机械                     D．剪板机

11、下列哪一输送机械能在无动力的情况下完成对物品的输送（     ）。

A．螺旋输送机                   B．皮带输送机
C．辊道输送机                   D．气力输送机
12、与国际集装箱匹配的托盘规格是（          ）。

A．1100mm×1100mm             B．1219mm×1016mm
C．1200mm×800mm              D．1140mm×1140mm
13、最适合于装载不规则货物的托盘是（         ）。
A．轮式托盘                    B．柱式托盘
C．箱式托盘                    D．平托盘
14、门座起重机的主要参数包括（               ）。

A．额定起重量                  B．起升高度
C．跨度                        D．幅度
E．小车运行速度
15、标有下列条码的商品，（          ）是中国生产制造的。

A．6903819027523                B．6911234567892

C．4903819027523                D．5991234567892

E．6931234567892

16、FOB 术语下 , 买方承担的责任有(      )
A、付款、提取货物        B、办理进口清关手续 , 交付费用  C、租船订舱 , 支付运费
D、办理保险 , 支付保险费   E、承担货物越过装运港船舷之后的一切风险和费用

17、班轮运价基本费率包括(      )
A、航线等级费率  B、从价费率    C、冷藏费率    D、议价费率   E、港口附加费率

18、报关单位分为(      )

自理报关企业  B、代理报关企业  C、国营报关企业 D、专业报关企业 E、私营报关企业

19、我国海运保险险别中的基本险包括(      )
A、战争险 B、平安险 C、渗漏险 D、水渍险 E、一切险
20、按照我国规定 , 保税仓库内允许存放的货物包括(      )
A、缓办纳税手续的进口货物   B、需做进口技术处置的货物C、来料加工后复出口的货物 
D、通过寄售贸易进口的货物   E、不内销而过境转口的货物

三、做图题
已知巷道堆垛机行走速度和升降速度相等，立体货架的货格是正方形，目前堆垛机在0101货格，交换AB两货格货物，且交换后堆垛机返回0101货格。画出堆垛机完

成上述动作后运行轨迹。
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四、简答题

1、物流设备的发展趋势
2、巷道式堆垛机安全保护装置有哪些？

3、叉车门架倾角的作用？
4、托盘的特点有哪些？

5、高层货架特点及用途？

6、简述寄售方式的特点。

7、简述海上运输的特点。
8、简述国际航空货物运输方式。
五、论述题

1.简述五种常用分拣机的功能特点。



2.试述国际贸易合同履行的程序和内容。
物流技术与物流设备A答案
一、填空题
1、易碎物品                     
2、禁用手钩                  

3、                        

4、怕晒                       

5、                     

6、怕雨                        

二、不定项选择题

1.   2.   3.D  4.C  5.   6.C  7.C   8.C  9.A  10.D
11.C  12.A  13.C  14.ABDE  15.ABE 

16.ABCDE   17.ABCD   18. ABD  19.. BDE   20. ABCE

三、做题

一条线路2分，合计14分。
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四、
1、

2、答：（1）终端限位保护 （2）连锁保护 （3）正位检测保护                                    （4）载货台断绳保护    （5）断电保护                                        3、答：（1）门架前倾角(：作用是便于叉取和卸放货物。    

（2）门架后倾角(：作用是当叉车带货行驶时防止货物从货叉上滑落。                                               4、                                   
5、答：（1）仓库利用率高；

（2）货架刚度和精度要求高；                        
（3）适合自动化仓库，配合巷道堆垛机的使用。

6、答：① 是典型的凭实物进行买卖的现货交易；

② 寄售人与代销人之间是委托代售关系 , 而非买卖关系；

③ 寄售货物在售出之前，包括运输途中和到达寄售地后的一切费用和风险，均由寄售人承担。

7、答：①运量大；②通过能力大；③技资小、运费低；④对货物的适应性强；⑤运输速度慢；⑥风险较大。

8、答：①班机运输；②包机运输；③集中托运；④陆空陆联运；⑤航空快递。
简述题

1.答：(1) 堆块式分拣机的功能特点 
堆块式分拣机是目前物流系统中较常用的设备之一，具有处理物件规格范围大（最长可达 1200毫米），分拣效率高等特点，分拣能力一般为5000-10000件／小时，适合被分拣物件规格尺寸变化较大、包装相对规范的物件，常用于快件、医药、图书、烟草、百货等行业。 
(2)斜导轮式分拣机的功能特点 斜导轮式分拣机是一种结构简单、成本较低的分拣设备，其布置可以相当灵活，分拣时 对商品冲击力小、分拣轻柔、分拣准确；其缺点是分拣效率相对较低。主要用于物件规格相 对规整、分拣效率要求不是很高的箱包类物件，如：纸箱、周转箱等。 
(3) 交叉带式分拣机的功能特点 
交叉带式分拣机是一种独特的分拣设备，其驱动行走方式比较独特，每个物件拥有一个独立的分拣单元，直至分拣完毕。其上下件精度相当高，无论是何种外观的物件，均可平稳地进行分拣。 而且由于单个模块的尺寸较小， 因此分拣格口之间的间距可以布置得比较密集，从而场地利用率相当高。交叉带式分拣系统一般为环形布局、双向格口布置。 
(4)垂直式分拣机的功能特点 
垂直式分拣机（又称折板式垂直连续升降输送系统）是一种可以同时进行多口多层次连续物料垂直分拣的设备，是不同楼层间平面输送系统的连接装置。根据用途和结构的不同，主要有三种形式：一是从一楼层分拣输送至另一楼层；二是从一楼层分拣输送至多个不同的楼层；三是从一楼层分拣输送至某个楼层的不同出口方向。 
(5)轨道台式分拣机功能特点 
第一，轨道台式分拣机可以进行三维立体布局，并且能很好的适应作业工程需要； 
第二，轨道台式分拣机性能可靠，维修保养容易，耐用性好； 
第三，轨道台式分拣机比较适合于大批量产品的分拣，如报纸捆、米袋等。 
2. ①备货：筹备相应配套资金 , 按要求组织货源 , 核实货物的加工、整理、包装和刷唛情况 , 并对货物进行验收和清点。②催证、审证和改证：及时催促对方开立信用证 , 收到信用证后 , 对照合同依据《跟单信用证统一惯例》进行审核 , 发现问题后及时要求国外客户通过开证行进行修改。③ 租船、订舱和装运：在CFR 和CIF 术语成交情况下 , 出口企业必须负责办理租船、订舱和装船手续。④制单结汇：出口货物装船之后出口企业按照信用证的规定,正确缮制各种单据,在信用证规定的交单期内递交银行办理议付结汇手续。
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