
课程名称：环境工程制图与CAD  
一、单项选择题

1.已知主、左视图，正确的俯视图是(      )。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.已知圆锥被切割后的主、俯视图，正确的左视图是(     )。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.已知主、俯视图，正确的左视图是(      )。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4.已知主、俯视图，正确的左视图是(   )。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.已知主、俯视图，正确的左视图是(     )。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



6.已知主、俯视图，正确的左视图是(     )。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



7.已知主、俯视图，正确的左视图是(     )。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



8.已知主、俯视图，正确的左视图是(   )。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



9.已知主、俯视图，正确的左视图是(   )。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



10.已知主、俯视图，正确的左视图是(  )。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



11．画法正确的A-A断面图是( 才   )。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



12．表示正确的螺纹俯视图是(    )。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、填空题。

1．阅读下列零件图，并回答下列问题。

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（1）表达此零件的视图共有4个，根据所采用的表达方法这四个视图的分别为

          图，              图，           图，             图。

图中机件开螺纹孔的地方有         处，机件底座共开           个光

孔，其中Φ10的小孔        个。

（3）零件上要求最高的表面粗糙度为           ，最低的表面粗糙度

为            ，底面的表面粗糙度为           。

ф18H9中的基本尺寸是            ，H9是孔的公差带代号，上偏差是

(>0，=0，<0)           ，下偏差是(>0，=0，<0)             。   
2、根据直线在投影面体系中对3个投影面所处的位置不同，可将直线分为                    ，                  ，                    三种。 

3、轴测图中常用的有                    ，                       两种。 

4、图纸的基本幅面有A0          ，            ，            ，        5种。图纸幅面加长由基本幅面的          （长、短）边成整数倍增加得出。

5、电气制图从工程制图角度来说主要分        ，       ，           三类。

三、已知A、B、C、D点及其连线均在圆锥截切体面上，求：

（1）该截切体的左视图。

（2）A、B、C、D点其连线在左、俯视图上投影。
         SHAPE  \* MERGEFORMAT 



四、补全视图中所缺的图线。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



五、补画主视图，并正确地标注该组合体的尺寸（尺寸大小在图上量取）。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



六、下图是机件的立体图及其普通三视图。显然只用普通三视图表达方案不是简练清晰的表达方案。请按照完整、清晰的原则，重新绘出该机件简练的、适当的优化表达方案（本题优化表达方案必须画图解答，仅用文字说明无效）。
[image: image1] SHAPE  \* MERGEFORMAT 



环境工程制图与CAD参考答案

一、单项选择题
1C  2B   3B   4C   5A   6B   7C  8D      10D   
二、填空题。

1．看懂下列零件图，回答下列问题。

（1）表达此零件的视图共有4个，根据所采用的表达方法这四个视图的分别为

局部剖的主视图， A-A  剖视 图，          ，   D向视图。

（2）图中机件开螺纹孔的地方有  2 处，机件底座共开 5 个光孔，其中Φ10小孔 4 个。

（3）零件上要求最高的表面粗糙度为  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  ，最低的表面粗糙度为  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 。底面的表面粗糙度为 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


。

（4）ф18H9中的基本尺寸是 ф18 ，H9是孔的公差带代号，上偏差是(>0，=0，<0) >0 ，下偏差是(>0，=0，<0) =0 。  
2、根据直线在投影面体系中对3个投影面所处的位置不同，可将直线分为  一般位置的直线   ， 投影面平行线  ，  投影面垂直线   三种。 

3、轴测图中常用的有 正等轴测图    ，             两种。 

4、图纸的基本幅面有A0 A1   ，   A2   ，   A3   ， A4  5种。图纸幅面加长由基本幅面的  短  （长、短）边成整数倍增加得出。

三、已知A、B、C、D点及其连线均在圆锥截切体面上，求：

（1）该截切体的左视图。

（2）A、B、C、D点其连线在左、俯视图上投影。
         SHAPE  \* MERGEFORMAT 



四、补全视图中所缺的图线。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



五、补画主视图，并正确地标注该组合体的尺寸（尺寸大小在图上量取）。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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