
         环境工程制图与CAD   复习资料 
一、单项选择题

1.已知主、左视图，正确的俯视图是(      )。
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2.已知圆锥被切割后的主、俯视图，正确的左视图是(     )。


[image: image2]
3.已知主、俯视图，正确的左视图是(      )。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4.已知主、俯视图，正确的左视图是(   )。
[image: image4]
5.已知主、俯视图，正确的左视图是(     )。
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6.已知主、俯视图，正确的左视图是(     )。
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7.已知主、俯视图，正确的左视图是(     )。

[image: image7]
8.已知主、俯视图，正确的左视图是(   )。
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9.已知主、俯视图，正确的左视图是(   )。
[image: image9]
10.已知主、俯视图，正确的左视图是(  )。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



11．画法正确的A-A断面图是( 才   )。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



12．表示正确的螺纹俯视图是(    )。
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二、填空题。

1．阅读下列零件图，并回答下列问题。

 
[image: image13]
（1）表达此零件的视图共有4个，根据所采用的表达方法这四个视图的分别为

          图，              图，           图，             图。

（2）图中机件开螺纹孔的地方有     处，机件底座共开        个光孔，其中Φ10的小孔        个。

（3）零件上要求最高的表面粗糙度为          ，最低的表面粗糙度为            ，

底面的表面粗糙度为   。

（4）ф18H9中的基本尺寸是            ，H9是孔的公差带代号，上偏差是(>0，=0，<0)       ，下偏差是(>0，=0，<0)         。   
2、根据直线在投影面体系中对3个投影面所处的位置不同，可将直线分为                    ，                  ，                    三种。 

3、轴测图中常用的有                    ，                       两种。 

4、图纸的基本幅面有A0         ，            ，            ，        5种。图纸幅面加长由基本幅面的          （长、短）边成整数倍增加得出。

5、电气制图从工程制图角度来说主要分          ，        ，           三类。

三、已知A、B、C、D点及其连线均在圆锥截切体面上，求：

（1）该截切体的左视图。

（2）A、B、C、D点其连线在左、俯视图上投影。         SHAPE  \* MERGEFORMAT 



四、补全视图中所缺的图线（9分）。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



五、补画主视图，并正确地标注该组合体的尺寸（尺寸大小在图上量取）


[image: image16]
六、下图是机件的立体图及其普通三视图。显然只用普通三视图表达方案不是简练清晰的表达方案。请按照完整、清晰的原则，重新绘出该机件简练的、适当的优化表达方案（13分，本题优化表达方案必须画图解答，仅用文字说明无效）。
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工程制图模拟复习资料
一、单项选择题
1C  2B   3B   4C   5A   6B   7C  8D  9D   10D   

二、填空题。

1．看懂下列零件图，回答下列问题。

（1）表达此零件的视图共有4个，根据所采用的表达方法这四个视图的分别为

局部剖的主视图， A-A  剖视 图，B-B剖视图，   D向视图。

（2）图中机件开螺纹孔的地方有  2 处，机件底座共开 5 个光孔，其中Φ10小孔 4 个。

（3）零件上要求最高的表面粗糙度为 
[image: image18]  ，最低的表面粗糙度为 
[image: image19] 。底面的表面粗糙度为
[image: image20]。

（4）ф18H9中的基本尺寸是 ф18 ，H9是孔的公差带代号，上偏差是(>0，=0，<0) >0 ，下偏差是(>0，=0，<0) =0 。  
2、根据直线在投影面体系中对3个投影面所处的位置不同，可将直线分为  一般位置的直线   ， 投影面平行线  ，  投影面垂直线   三种。 

3、轴测图中常用的有 正等轴测图    ，    斜二轴测图   两种。 

4、图纸的基本幅面有A0 A1   ，   A2   ，   A3   ， A4  5种。图纸幅面加长由基本幅面的  短  （长、短）边成整数倍增加得出。

三、已知A、B、C、D点及其连线均在圆锥截切体面上，求：

（1）该截切体的左视图。

（2）A、B、C、D点其连线在左、俯视图上投影。
         SHAPE  \* MERGEFORMAT 



四、补全视图中所缺的图线
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



五、补画主视图，并正确地标注该组合体的尺寸（尺寸大小在图上量取）


[image: image23]
六、参考答案：主视图采用灵活的局部剖视图，对机件的右半部、前吊耳右半部局部剖开，表达其内部结构；

因为主视图采用了局部剖，故俯视图可取消表达左部小孔的虚线，其余俯视图内容保留；用主、俯视图已经清晰表达了该机件的内外结构，故可以取消左视图。该机件简练的、适当的优化表达方案有2：
方案1：
[image: image24]
方案2：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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