
环境影响评价复习资料
一、填空题

1．环境的定义是环境影响评价的               。

2．环境影响的分类按影响的效果可分为                      、                  。

3．《中华人民共和国环境影响评价法》的颁布时间是             、实施时间是              。

4．土壤退化趋势预测中相关因子包括土壤侵蚀量、              、             、

                   、                 。

5．环境影响评价大纲是环境影响报告书的               和               。

6、环境影响综合评价方法主要有                 、                、            、

               、动态系统模拟法等。

二、名词解释

1．环境影响评价

2．水体污染

3．大气扩散

4．环境噪声

判断题 

1．连续点源烟流扩散公式适合于任何源强。 

2．S—P模式ρ=ρ0exp（-KX/Ux）适用于任何状态、任何物质的衰减规律。 

四、简答题

1．简述影响大气污染的因素包括哪些？

2．简述环境影响报告书的编写原则。

3．简述水环境影响评价的评价等级是如何确定的?

4．简述土壤环境质量现状调查应包括哪些主要内容。

五、计算题

计划在河边建一座工厂，该厂将以2.83m3/s的流量排放废水，废水中总溶解固体（总可滤残渣和总不可滤残渣）浓度为1250mg/L，该河流平均流速V 为0.457m/s，平均河宽W 为13.72m，平均水深h 为0.61m，上游来水总溶解固体浓度 C0为 300mg/L，问该工厂的废水如排入河中与河水迅速混合，问河水总溶解固体的浓度是否超标（设地方标准为500mg/L）？

答案：
一、填空题 

1．核心        

2．有利影响，不利影响         

3．2002年10月28日，2003年9月1日    

4．土壤侵蚀量、降雨侵蚀系数、土壤可侵蚀性系数（土壤侵蚀度）、耕种管理系数

5．总体设计，行动指南

6．指数法、矩阵法、图形叠置法、网络法

二、名词解释

1．环境影响评价

是指对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响（后果）进行的系统性识别、预测和评估，并提出减少这些影响的对策措施。目的：环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素，最终达到更具环境相容性的人类活动。

2．水体污染

人类活动和自然过程的影响可使水的感官性状（色、嗅、味、透明度等）、物理化学性质（温度、氧化还原电位、电导率、放射性、有机和无机物质组分等）、水生物组成（种类、数量、形态和品质等），以及底部沉积物的数量和组分发生恶化、破坏水体原有的功能，这种现象称为水体污染。

3．大气扩散

指排放到大气中的空气污染物，在大气湍流的作用下迅速地分散开来的现象。

4．环境噪声

指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的、干扰周围生活、环境的声音。

三、判断题 

1.错 2.错

四、简答题

1．简述影响大气污染的因素包括哪些？

答：影响大气污染的因素包括风、辐射与云、天气形势与下垫面条件。

风：空气相对于地面的水平运动称为风。

辐射与云：太阳辐射是地球大气的主要能量来源。云对太阳辐射有反射作用。

天气形势：天气现象与气象状况都是在相应的天气形势背景下产生的。

下垫面条件：地形和下垫面的非均匀性，对气流运动和气象条件会产生动力和热力的影响，从而改变空气污染物的扩散条件。

2．简述环境影响报告书的编写原则。

答：环境影响报告书的编写原则为：环境影响报告书应该全面、客观、公正，概括地反映环境影响评价的全部工作，评价内容较多的报告书，其重点评价项目另编写分项报告书，只要的技术问题另编写专题报告书。文字简洁、准确，图表要清晰，论点要明确。大（复杂）项目应有总报告书和分报告书（或附件）。总报告应简明扼要，分报告要把专题报告、计算依据列入，环境影响报告书应根据环境和工程特点及评价工作等级进行编制。

3．简述水环境影响评价的评价等级是如何确定的?

答：根据评价项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、各种受纳污水水域的规模以及对水质的要求，国家、当地政府的政策、法规等，将地表水环境影响评价工作划分为一、二、三级，不同级别的评价工作要求不同，一级评价项目要求最高，二级次之，三级较低。

4．简述土壤环境质量现状调查应包括哪些主要内容。

答：土壤环境质量现状调查包括区域自然环境的调查、区域社会经济状况调查和区域土壤类型特征的调查。区域自然环境的调查包括地质地貌、气象气候、水文、植被。区域社会经济状况调查包括人口、经济、交通、文教卫生。区域土壤类型特征的调查包括成土母质、土壤类型、土壤组成、土壤特征。

五、计算题

计划在河边建一座工厂，该厂将以2.83m3/s的流量排放废水，废水中总溶解固体（总可滤残渣和总不可滤残渣）浓度为1250mg/L，该河流平均流速V 为0.457m/s，平均河宽W 为13.72m，平均水深h 为0.61m，上游来水总溶解固体浓度 C0为 300mg/L，问该工厂的废水如排入河中与河水迅速混合，问河水总溶解固体的浓度是否超标（设地方标准为500mg/L）？

答：C0＝300mg/L                                      

河流的流量为：Q＝v×W×h＝0.457×13.72×0.61＝3.82（m3/s） 

C1＝1250mg/L，q＝2.83（m3/s） 

根据完全混合模型混合后的浓度为： 

C2＝（C0Q+ C1q）/ (Q + q) = (300×3.82 + 1250×2.83)/ (3.82 + 2.83) = 704 mg/L

结论是河水中总溶解固体浓度超标。


