
环境微生物试题复习资料
一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)
1、下列工作属于实验室内质量控制工作内容的是（    ）。

A、平行样分析；   B、加样分析；   C、采样点优；   D、校核标准溶液
2、大气采样时，多孔筛板吸收管气体入口应是（    ）
A、球形上部的导管口               B、球形旁边的长导管口
C、上述两个导管口都可以           D、随便哪一个导管口
3、人耳听到的声音主观上产生的响度感觉近似地与声的（    ）成正比。
A、声功率级        B、声压            C、声强的对数    D、声强
4、采集金属污染的土壤样品，其采样工具应为（     ）。
A、铁制            B、铅制            C、不锈钢制      D、塑料制
5、在COD的测定中，回流前需加入HgSO4，其目的是（      ）
A、灭杀微生物                          B、络合水样中的Cl-，避免Cl-消耗K2Cr2O7
C、沉淀Ba2+、Sr2+、Ca2+ 等金属离子       D、作为催化剂
6、水样一酚酞为指示剂滴定消耗强酸量为P，继续以甲基橙为指示剂滴定消耗酸量为M，二者之和为T，当测定水的总碱度时，如果出现P<M（或P<1/2T），则可以推断（     ）。
A、只含有氢氧化物                       B、只含碳酸盐           

C、氢氧化物和碳酸盐共存                 D、碳酸盐和重碳酸盐共存
7、为便于了解多个污染源构成污染群，且打污染源较集中的地区，布点方法是（     ）。
A、同心圆法         B网格法         C、扇形法        D、功能区法
8、可吸入颗粒物的粒径范围是（     ）
A、0~100μm        B、0~10μm      C、0~50μm       D、>10μm

9、下列污染物中不属于空气污染必测项目的是（   ）。

A、电导率           B、NO2          C、SO2          D、硫酸盐化速率
10、土壤颗粒分析及物理性质测定等物理分析时，需要过20目筛进行测定的是（   ）。
A、农药             B、土壤有机质    C、阳离子测定    D、土壤元素分析
二、填空题（每题2分，共20分）
1、测定水样颜色时,对悬浮物产生的干扰，正确的消除方法是                    。

2、在COD测定过程中加入Ag2SO4的目的是                  。
3、下列符号所代表的意义：TVOC                     。
4、在工厂废水总排污口布设采样点监测                    污染物。
5、土壤的基本物质组成是：        、         、         、          。
6、水样的总不可滤残渣，又称              或                 。
7、溶剂萃取法是基于物质在不同的溶剂相中            不同，而达到组分的富集与分离。
8、大气污染对人体健康的危害可分为              和            。
9、为了能用仪器直接反映人的主观响度感觉的评价量，在噪声测量仪器――声级计中设计了一种特殊滤波器            。
10、测量结果的精密度用          衡量，准确度用            衡量。
二、判断题(每小题1分，共10分)
频率低于20Hz的叫次声，高于2000Hz的叫超声，它们作用到人的听觉器官时不引起声音的感觉，不能听到。（    ）

精密度：用一特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测定值的一致程度，反映分析方法或测量系统所存在随机误差的大小，常用误差来表示。（    ）
从土壤和水体中吸收污染物的植物，一般分布规律是：根>茎>叶>穗>壳>种子，通常用同位素示踪的方法测定。从大气中吸收污染物后，植物体内污染物以叶部分布最多。（    ）
贝克－津田生物指数在贝克生物指数基础上加以修改，指数等于8时，研究区域属于清洁水域。（    ）
氧化态和还原态物质的组成复杂，很难测定Eh，常用实测Eh代替。当Eh> 300mV时，氧化体系占据主导地位，土壤处于氧化状态；当Eh<300mV时还原体系占据主导地位，土壤处于还原状态。（     ）
土壤矿质颗粒大小差异很大，组成和性质各不相同。通常将其分为砾石、砂粒、粉粒和粘粒，其中粉粒的粒径范围是0.02-0.002 mm。（    ）
采集大气样品时，样点设高、中、低（浓度）三类；污染源集中，主导风明显时，下风向多设点、上风向少设点；工业密集，人口多，污染物超标地区多设样点；反之，少设样点；开阔，采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应≥30°。测点周围无局地污染源，避开树木及吸附能力较强的建筑。交通密集区样点设距人行道边缘1.5m远处。（     ）
测定水样中金属离子的水样常用HNO3酸化至pH为3～4，既可防止重金属离子水解沉淀，又可避免金属被器壁吸附；测定氰化物或挥发性酚的水样加入NaOH调至pH为12时，使之生成稳定的酚盐等。（     ）
第一类污染物，指能在环境或动植物内蓄积，对人体健康产生长远影响者。一律在车间或车间处理设施排放口取样。第二类污染物，指长远影响大于第一类的污染物质，在排污单位排放口采样。（     ）
等效连续A声级等效于在相同的时间间隔T内与不稳定噪声能量相等的连续稳定噪声的A声级。反应的是在声级不稳定的情况下，人实际所接受的噪声大小。（     ）

四、名词解释及简要回答(第一题3分，第二题3分，其余每小题4分，共30分)
1、等效连续声级
2、生态监测
3、酸度、碱度、及其与pH值之间的关系
4、环境标准及分类
5、生物监测和生态监测的区别有哪些？
6、大气采样的几何布点法有几种？分别适合于何种污染源？
7、甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2的方法原理是什么？与四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法相比较有何特点？
8、简述汞置换法测定仪测定空气中CO原理，画出示意图
五、计算题(第一题12分，第二题8分，共20分)
1、下表所列数据为某水样BOD5测定结果，试计算每种稀释倍数水样BOD5值

	编号
	稀释倍数
	取水样体积/mL
	Na2S2O3标准溶液浓度/mol·L-1
	Na2S2O3标准溶液用量/mL

	
	
	
	
	当天
	五天

	A
	50
	100
	0.0125
	9.00
	4.00

	B
	40
	100
	0.0125
	9.00
	3.00

	空白
	0
	100
	0.0125
	9.25
	8.76


2、有一车间8小时工作时间内，有1小时的声压级为84db(A)，2小时为87dB(A)，2小时为93dB(A)，3小时为94dB(A)，问这种环境是否超过8小时90dB(A)的劳动防护卫生标准？
六、论述题(每小题10分，共10分)
1、根据所学环境监测内容，综合叙述如何进行嘉兴市水体质量大调查

环境监测复习资料
一、单项选择题
1、A 2、B3、A 4、D5、B 6、D

二、填空题（每空1分，共20分）

1、静止沉淀或离心分离 2、催化作用3、总挥发性有机物4、二类污染物5、  矿物质  、   有机质、水分、空气。6、悬浮物或SS7、分配系数8、急性危害作用和慢性危害作用

二、判断题(每小题1分，共10分)
×

×

√

×

√

√

四、名词解释及简要回答(第一题3分，第二题3分，其余每小题4分，共30分)
1、等效连续声级

A计权声级能够较好反映人耳对噪声的强度和频率的主管感觉，但是当评价一个起伏不定或者不连续的噪声时，用噪声能量按时间平均方法来评价噪声的影响，就是等效连续声级。

2、生态监测

生态监测是在地球的全部或局部范围内观察和收集生命支持能力的数据、并加以分析研究，以了解生态环境的现状和变化。

3、酸度、碱度、及其与pH值之间的关系

酸度是指水中所含能与强碱发生中和作用的物质的总量。这类物质包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等。水的碱度是指水中所含能与强酸发生中和作用的物质总量，包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。

pH和酸度、碱度的区别和联系：pH表示水的酸碱性的强弱，而酸度或碱度是水中所含酸或碱物质的含量。同样酸度的溶液，如0.1 mol盐酸和0.1 mol乙酸，二者的酸度相等，但其pH却大不相同，因为水中电离程度不一样。

4、环境标准及分类

对环境中有害成分含量及排放源规定的限量阈值和技术规范。是环保工作的目标和手段；是衡量环境质量和环保工作优劣的准绳；是执法依据；是组织生产的条件。分为环境质量标准、污染物排放（控制）标准、环境基础标准、环境方法标准、环境标准样品标准、环保仪器和设备标准

5、生物监测和生态监测的区别有哪些？

生物只是一个生物个体或群体 ；生态是生物与其周围的环境的整体。

生物监测是一种监测技术，通过植物、动物的一些变化来反映环境质量状况。是对生物体内的污染物进行分析 ，使用的是理化法。生态监测是整个生态系统监测,包括理化监测，生物监测和其他生态因子的监测..

6、大气采样的几何布点法有几种？分别适合于何种污染源？

①网格布点法：这种布点法是将监测区域地面划分成若干均匀网状方格，采样点设在两条直线的交点处或方格中心。每个方格为正方形，可从地图上均匀描绘，方格实地面积视所测区域大小、污染源强度、人口分布、监测目的和监测力量而定，一般是1～9km2布一个点。若主导风向明确，下风向设点应多一些，一般约占采样点总数的60%。这种布点方法适用于有多个污染源，且污染源分布比较均匀的情况。

②同心圆布点法：此种布点方法主要用于多个污染源构成的污染群，或污染集中的地区。布点是以污染源为中心画出同心圆，半径视具体情况而定，再从同心圆画45°夹角的射线若干，放射线与同心圆圆周的交点即是采样点。

③扇形布点法：此种方法适用于主导风向明显的地区，或孤立的高架点源。以点源为顶点，主导风向为轴线，在下风向地面上划出一个扇形区域作为布点范围。扇形角度一般为45°～90°。采样点设在距点源不同距离的若干弧线上，相邻两点与顶点连线的夹角一般取10°～20°。

7、甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2的方法原理是什么？与四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法相比较有何特点？

方法原理：二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后，生成稳定的羟甲基磺酸加成化合物。在样品溶液中加入氢氧化钠使加成化合物分解，释放出二氧化硫与副玫瑰苯胺、甲醛作用，生成紫红色化合物，用分光光度计在577nm处进行测定。

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法的特点：

用甲醛缓冲液吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2，其优点是避免使用毒性大的四氯汞钾吸收液。该方法在灵敏度、准确度诸方面均可与四氯汞钾吸收液法相媲美，样品采集后相当稳定，但操作条件要求较严格。

8、简述汞置换法测定仪测定空气中CO原理，画出示意图

汞置换法也称间接冷原子吸收法。该方法基于气样中的CO与活性氧化汞在180-200℃发生反应，置换出汞蒸气，带入冷原子吸收测汞仪测定汞的含量，再换算成CO浓度。原理图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



五、计算题(第一题12分，第二题8分，共20分)
1、下表所列数据为某水样BOD5测定结果，试计算每种稀释倍数水样BOD5值

	编号
	稀释倍数
	取水样体积/mL
	Na2S2O3标准溶液浓度/mol·L-1
	Na2S2O3标准溶液用量/mL

	
	
	
	
	当天
	五天

	A
	50
	100
	0.0125
	9.00
	4.00

	B
	40
	100
	0.0125
	9.00
	3.00

	空白
	0
	100
	0.0125
	9.25
	8.76
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B水样：
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