环境监测复习资料

1． 填空题
1、环境标准中 ______ 、 ______ 和______、______ 既有地方标准又有国家标准。
2、环境监测中最常用的的分析方法是 ______ 。
3、测得某 100ml 水样的 Cr6+含量为 20mg，加入标准样 18mg 后测得
36.5mg，该水样的加标回收率为 ______。
4、 空白试验的作用是 去除水的试剂的干扰作用。
5、保存水样的方法有冷冻、加入化学试剂，其中化学试剂包括 ______、______和 ______。
6、水体的表色是指 ______ ，色度是指______。
7、大气污染监测中无主导风向的点源污染多用______布点法。
8、大气连续自动监测的子站布设应满足______、______ 、_____________________________。
9、监测大气中的氮氧化物时,可用____________将一氧化氮氧化成 ____________后测定。
10、噪声监测数据统计结果中的Lso表示_________ ，它表示测定结果的____________ 。

2、 名词解释
1.环境监测:在调查研究的基础上，用科学的布点、采样及分析测量和数据处理等方法，对
环境污染物进行长时间定期或连续监视测定，以获取反映环境质量代表值信息和研究环境
质量变化规律的一门学科。
2.萃取:利用待分离组分在互不相溶的两相中溶解度的不同，而使待分离组分从一相转入另
一相的过程。
3.基体：环境样品中，除污染物外大量存在的其他物质称为基体。
4.基体效应： 由于基体组成不同，因物理、化学性质差异而在实际测定中带来的误差。
5.环境标准物质：按规定的准确度和精密度确定了某些物理特性值或组分含量值，在相当长
时间内具有可被接受的均匀性和稳定性，目在组成和性质上接近干环境样品的物质。
6.消解：利用酸或碱、热来破坏水样中有机物质和还原性物质以及热不稳定因素等，实现工
扰分析物质的转化、排除干扰以利测定的过程。
7.生化需氧量：指好氧条件下，微生物分解有机物的生化过程中所需的溶解氧量。
8.化学需氧量：水样在一定条件下，氧化 IL 水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量，以氧
的 mg/L 表示。
9.环境污染：有害物质或因子进入环境，并在环境中扩散、迁移、转化，使环境系统的结构
与功能发生变化，对人类或其他生物的正常生存和发展产生不利影响的现象。
10.优先监测：对经过优先选择的污染物进行的监测。
11.总残渣：水和废水在一定的温度下蒸发、烘干后剩余的物质。
12.总悬浮颗粒物：飘浮在空气中各种不同粒径，在重力作用下不易沉降到地面的液体或固体微粒。
13.飘尘：飘浮在空气中各种不同粒径，在重力作用下不易沉降到地面的液体或固体微粒。
15.有效数字：实际测定中能测量得到的数字。
16、优先污染物：经过优先选择的污染物称为环境优先污染物。
17、总需氧量(TOD)：指水中能被氧化的物质，主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化
物时所需要的氧量，结果以O2的 mgL表示。
18、高锰酸盐指数:是指在一定条件下，以高锰酸钾为氧化剂，氧化水样中的还原性物质。
所消耗的量以氧的 mgL 来表示。
19、系统误差:指由于测定过程中某些经常性的固定的原因所造成的误差。其特征是具有“单
向性”。
20、大气污染物:由于人类活动所产生的某些有害颗粒物和废气进入大气层，给大气增添
了许多种外来组分，这些物质称之为大气污染物。
3、 判断题
1、对主导风向明显地区的孤立高架点源，空气污染监测采用扇形布点法较为适宜。(    )
2、污水中 BOD 测定时，所用稀释水不应含有能分解该污水的微生物。    （    )
3、系统误差不能通过提高熟练程度来消除。(     )
4、污染控制标准越严格越好。(     )
5、水样 COD 测定中，加入硫酸汞的目的是络合氢离子。(     )
6、我国空气污染指数的计算，是取 SO.、NOx、TSP 三个项目分指数的平均值。(    )
7、酸雨是指 pH≤6 的一切降水。(     )
8、BOD的测试是基于溶解氧的测定。(     )
9、国家标准中没有规定的项目，可以制定地方标准。(     )
10、只要污染物质如烟尘、二氧化硫、一氧化碳等排放到大气中，即形成了空气污染。(    )
五、简答题
1、何为 COD?简述测定水样 COD.时的操作过程?




2、 空气直接采样法和富集采样法各适用于什么情况?怎样提高溶液吸收法的富集效率?





3、 在烟道气监测中，对采样点的位置有何要求?根据什么原则确定采样点数?





4. 以河流为例，说明如何设置监测断面和采样点?




6． 计算题
1、已知某采样点的气温为24℃，大气压力为99kPa，现用溶液吸收法测定 SO的日平均浓度，每隔3小时采样一次，共采集8次，每次采30分钟，采样流量0.5L/min将8次气样的吸收液定容至50.00ml，取10.00ml用分光光度法测知含 SO.2.6ug，求该采样点大气在标准状态下的 so。日平均浓度(分别以mg/m和 mL/m表示)。





填空题
1、 环境质量标准、污染物排放标准、   、设备标准
2、 分光光度计法
3、91.7%
4、去除水的试剂的干扰作用
5、生物抑制剂、   、氧化-还原剂

名词解释
1.环境监测:
2.萃取:利用待分离组分在互不相溶的两相中溶解度的不同，而使待分离组分从一相转入另
一相的过程。
3.基体：环境样品中，除污染物外大量存在的其他物质称为基体。
4.基体效应： 
5.环境标准物质：按规定的准确度和精密度确定了某些物理特性值或组分含量值，在相当长
时间内具有可被接受的均匀性和稳定性，目在组成和性质上接近干环境样品的物质。
6.消解：利用酸或碱、热来破坏水样中有机物质和还原性物质以及热不稳定因素等，实现工
扰分析物质的转化、排除干扰以利测定的过程。
7.生化需氧量：指好氧条件下，微生物分解有机物的生化过程中所需的溶解氧量。
8.化学需氧量：水样在一定条件下，氧化 IL 水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量，以氧
的 mg/L 表示。
9.环境污染：
10.优先监测：
[bookmark: _GoBack]11.总残渣：
12.总悬浮颗粒物：飘浮在空气中各种不同粒径，在重力作用下不易沉降到地面的液体或固体微粒。
13.飘尘：飘浮在空气中各种不同粒径，在重力作用下不易沉降到地面的液体或固体微粒。
15.有效数字：实际测定中能测量得到的数字。
16、优先污染物：经过优先选择的污染物称为环境优先污染物。
17、总需氧量(TOD)：指水中能被氧化的物质，主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化
物时所需要的氧量，结果以O2的 mgL表示。
18、高锰酸盐指数:是指在一定条件下，以高锰酸钾为氧化剂，氧化水样中的还原性物质。
所消耗的量以氧的 mgL 来表示。
19、系统误差:指由于测定过程中某些经常性的固定的原因所造成的误差。其特征是具有“单
向性”。
20、大气污染物:由于人类活动所产生的某些有害颗粒物和废气进入大气层，给大气增添
了许多种外来组分，这些物质称之为大气污染物。

判断题
1. √   2.×   3.√   4.   5.√   6.×   7.×   8.√   9.√   10.

简答题
1.
化学耗氧量是指在给定的条件下，1L水中各种还原性物质(主要指有机物)与强氧剂反应时所消耗的氧化剂相当于氧的量，以mg/L表示。
1. COD 测定过程如下:
水样20mL(原样或经稀释)于锥形瓶中，加入HgSO(消除C1的干扰)，混匀;然后加入0.25m1/L(1/6K.cr.0.)10ml，沸石数利井混习，连结回流装置:白冷凝管上口加入 AgSO.-H.SO.溶液 30ml，混匀，加热回流2h(保持溶液的黄色，沸腾时开始计时)后冷却;自冷凝管上口加入80mL水于反应液中并取下锥形瓶;向锥形瓶中加试
亚铁灵数滴，用 0.1mol/L 硫酸亚铁按标准溶液滴定，终点由蓝绿色变成红棕色。

2、
当空气中的被测组份浓度较高,或者监测方法灵敏度高时，可用直接采样法。当空气中污染物浓度较低，直接采样法不能满足分析方法检测限的要求时，应采用富集法对空气中的污染物进行浓缩。容液吸收法的吸收效率主要取决千吸收速度和样气与吸收液的接触面积。欲提高吸收速度，应选择吸的教能好的吸的液。除采集溶解度非常大的气态物质外，一般都选用伴有化学反应的吸收液。增大被采气体与吸收液的接触面积的有效措施是选用结构适官的吸收管(瓶)。

3、答:采样位置应选在气流分布均匀稳定的平直管段上，避开弯头、变径管、三通管及阀门等易产生涡流的阻力构件。
一般原则是按照废气流向，将采样断面设在阻力构件下游方向大于6倍管道直径处或上游方向大于3倍管道直径处。当条
件难干满足时，采样断面与阳力构件的距离也不应小干管道直径的1.5倍。新面气流流速在5m/s以下。根据烟道断面的形
状、尺寸大小和流速分布情况确定采样点的位置和数目。

4、为评价完整江河水系的水质，需设置背景断面、对照断面、控制断面和削减断面;对于某一河段，只需设置后三种断面。背景断面:设在基本上未受人类活动影响的河段:对照断面:设在河流进入城市或工业区以前的地方，避开各种房水、污水流入或回流处，一个河段只设一个。控制断面:设在排污口下游污水与河水基本混匀处，在流经特殊要求地区的河段上也应设。削减断面:通常设在城市或工业区最后一个排污口下游 1500米以外的河段上。
根据监测断面处水面的宽度确定断面上的采样垂线，再根据采样垂线处水深确定采样点的数目和位置。





5.原子发射分光光度法是根据每种原子或离子在热或电激发下，发射出特征的电磁辐射而进行元素定性和定量分析的方法。
优点:多元素同时检测，分析速度快
缺点:无法检测非金属元素:0、S、N、X。原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光的吸收为基础的分析方法。
优点：
缺点：名元素同时测定有困难，对非金属及难熔元素的测定尚有困难，对复杂样品分析干扰也较严重


计算题

采样体积 v=30x8x0.5=120(升)V=120x(273/297(99/101325)=107.77(升)
So,总量 2.6x50/10=13(ug)
S0:(mg/m)=13/107.77=0.12(mg/m)
so。(mL/m*)=22.4x0.12/64=0.042 mL/m

