

环境监测复习资料
一、单项选择题
1、下列各组中，全是第一类污染物的是（    ）。

A、总α放射性、总银、总汞 、总铬；    B、挥发酚、总氰化物 、总烷基、总铬

C、总铬、总铅、总铜、苯并（a）芘；     D、总铜、总铅、总汞、总银

2、采集溶解氧水样应在现场固定，固定方法是（   ）。

A、加入MnSO4溶液                       B、加入碱性KI溶液

C、加入MnSO4和碱性KI溶液              D、只要塞紧瓶塞

3、大气监测时，所说的标准状态是指（   ）。

A、温度283K，压力为101325Pa时的状态      B、温度293K，压力为101.325kPa时的状态

C、温度0℃，压力为101.325kPa时的状态      D、温度20℃，压力为101.325kPa时的状态 

4、在COD的测定中，回流前需加入HgSO4，其目的是（     ）

A、灭杀微生物                            B、络合水样中的Cl-，避免Cl-消耗K2Cr2O7
C、沉淀Ba2+、Sr2+、Ca2+ 等金属离子        D、作为催化剂

5、选择测定BOD5的培养温度为：（     ）

A、20±1℃；       B、25±1℃；      C、15±1℃；      D、18±1℃

二、填空题
1、测定水样颜色时,对悬浮物产生的干扰，正确的消除方法是                      。

2、在COD测定过程中加入Ag2SO4的目的是                    。

3、下列符号所代表的意义：TVOC                        。

4、在工厂废水总排污口布设采样点监测                      污染物。

5、土壤的基本物质组成是：            、              、              、               。

6、水样的总不可滤残渣，又称                       或                        。

7、溶剂萃取法是基于物质在不同的溶剂相中                     不同，而达到组分的富集与分离。

三、名词解释
1、空气污染指数

2、硫酸盐化速率

3、光化学氧化剂

四、简答题
1、对某河段水质监测时，应设几种断面？各断面的采样点个数和位置如何确定？

2、方框图描述气相色谱法（GC）测定空气中CO流程并作简要叙述

3、大气采样的几何布点法有几种？分别适合于何种污染源？

4、简要叙述索氏萃取工作原理

五、论述题
1、通过学习环境监测，谈谈目前我国环境监测的技术现状和标准现状及其发展方向

以下为本试卷的标准答案:

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1、下列各组中，全是第一类污染物的是（ A   ）。

A、总α放射性、总银、总汞 、总铬；    B、挥发酚、总氰化物 、总烷基、总铬

C、总铬、总铅、总铜、苯并（a）芘；     D、总铜、总铅、总汞、总银

2、采集溶解氧水样应在现场固定，固定方法是（  C ）。

A、加入MnSO4溶液                       B、加入碱性KI溶液

C、加入MnSO4和碱性KI溶液              D、只要塞紧瓶塞

3、大气监测时，所说的标准状态是指（  C ）。

A、温度283K，压力为101325Pa时的状态      B、温度293K，压力为101.325kPa时的状态

C、温度0℃，压力为101.325kPa时的状态      D、温度20℃，压力为101.325kPa时的状态 

4、在COD的测定中，回流前需加入HgSO4，其目的是（  B   ）

A、灭杀微生物                            B、络合水样中的Cl-，避免Cl-消耗K2Cr2O7
C、沉淀Ba2+、Sr2+、Ca2+ 等金属离子        D、作为催化剂

5、选择测定BOD5的培养温度为：（  A   ）

A、20±1℃；       B、25±1℃；      C、15±1℃；      D、18±1℃

二、填空题
1、测定水样颜色时,对悬浮物产生的干扰，正确的消除方法是   静止沉淀或离心分离    。

2、在COD测定过程中加入Ag2SO4的目的是    催化作用    。

3、下列符号所代表的意义：TVOC    总挥发性有机物    。

4、在工厂废水总排污口布设采样点监测     二类污染物    污染物。

5、土壤的基本物质组成是：   矿物质、     有机质     、      水分    、  空气       。

6、水样的总不可滤残渣，又称   悬浮物   或       SS          。

7、溶剂萃取法是基于物质在不同的溶剂相中    分配系数    不同，而达到组分的富集与分离。

三、名词解释
1、空气污染指数

空气污染指数（API）是一种向社会公众公布的反映和评价空气质量状况的指标。

2、硫酸盐化速率

污染源排放到空气中的SO2、H2S、H2SO4蒸气等含硫污染物，经过一系列氧化演变和反应，最终形成危害更大的硫酸雾和硫酸盐雾，这种演变过程的速度称为硫酸盐化速率。

3、光化学氧化剂

总氧化剂是空气中除氧以外的那些显示有氧化性质的物质，光化学氧化剂是指出去氮氧化物以外的能氧化碘化钾的物质。

四、简答题
1、对某河段水质监测时，应设几种断面？各断面的采样点个数和位置如何确定？

对于江、河水系或某一河段，要求设置三种断面，即对照断面、控制断面和削减断面。

    a.对照断面：这种断面应设在河流进入城市或工业区以前的地方，避开各种废水、污水流入或回流处。一个河段一般只设一个对照断面。有主要支流时可酌情增加。

    b.控制断面：断面的位置与废水排放口的距离应根据主要污染物的迁移、转化规律，河水流量和河道水力学特征确定，一般设在排污口下游500～1000m处。因为在排污口下游500m横断面上的1/2宽度处重金属浓度一般出现高峰值。对特殊要求的地区，如水产资源区、风景游览区、自然保护区、与水源有关的地方病发病区、严重水土流失区及地球化学异常区等的河段上也应设置控制断面。

    c.削减断面：是指河流受纳废水和污水后，经稀释扩散和自净作用，使污染物浓度显著下降，其左、中、右三点浓度差异较小的断面，通常设在城市或工业区最后一个排污口下游1500m以外的河段上。水量小的小河流应视具体情况而定。

设置监测断面后，应根据水面的宽度确定断面上的采样垂线，再根据采样垂线处水深确定采样点的数目和位置。①对于江、河水系，当水面宽≤50m时，只设一条中泓垂线；水面宽50～100m时，在左右近岩有明显水流处各设一条垂线；水面宽>100时，高左、中、右三条垂线（中泓及左、右近岸有明显水流处），如证明断面水质均匀时，可仅高中泓垂线。②在一条垂线上，当水深≤5m时，只在水面下0.5m处设一个条样点;水深不足1m时,在1/2水深处设采样点;水深5～10m时,在水面下0.5m处和河底以上0.5处各设一个采样点;水深>10m时,设三个采样点,即水面下0.5m处、河底以上0.5同处和水底上0.5m处及1/2水深处各设一个采样点.

2、方框图描述气相色谱法（GC）测定空气中CO流程并作简要叙述

气相色谱法测定空气中CO的原理基于空气中的CO、CO2和甲烷经TDX-01碳分子筛柱分离后，于氢气流中在镍催化剂作用下，CO、CO2转化为CH4，然后用氢火焰离子化检测器分别测定上述三种物质，出峰顺序为：CO、CH4、CO2。原理图见第178页。

3、大气采样的几何布点法有几种？分别适合于何种污染源？

①网格布点法：这种布点法是将监测区域地面划分成若干均匀网状方格，采样点设在两条直线的交点处或方格中心。每个方格为正方形，可从地图上均匀描绘，方格实地面积视所测区域大小、污染源强度、人口分布、监测目的和监测力量而定，一般是1～9km2布一个点。若主导风向明确，下风向设点应多一些，一般约占采样点总数的60%。这种布点方法适用于有多个污染源，且污染源分布比较均匀的情况。

②同心圆布点法：此种布点方法主要用于多个污染源构成的污染群，或污染集中的地区。布点是以污染源为中心画出同心圆，半径视具体情况而定，再从同心圆画45°夹角的射线若干，放射线与同心圆圆周的交点即是采样点。


③扇形布点法：此种方法适用于主导风向明显的地区，或孤立的高架点源。以点源为顶点，主导风向为轴线，在下风向地面上划出一个扇形区域作为布点范围。扇形角度一般为45°～90°。采样点设在距点源不同距离的若干弧线上，相邻两点与顶点连线的夹角一般取10°～20°。

4、简要叙述索氏萃取工作原理

将制备好的生物样品放入纸筒中或用滤纸包紧，置于提取筒内，在蒸馏烧瓶中加入适当的溶剂，连接好回流装置，并在水浴上加热，则溶剂蒸气经侧管进入冷凝器，凝集的溶剂滴入提取筒，对样品进行浸泡提取，当提取筒内溶剂液面超过虹吸管的顶部时，就自动回流蒸馏瓶内，重复进行，样品总是与纯溶剂接触，所以提取效率高，溶剂用量小。

五、论述题
1、通过学习环境监测，谈谈目前我国环境监测的技术现状和标准现状及其发展方向

本题为主管分析题，通过学习水体污染、大气污染、土壤污染、生物污染等多相环境介质的监测分析技术，重点谈谈监测技术的发展，包括化学分析方法的现状和发展、物理分析技术的现状和发展、仪器监测技术的现状和发展、以及遥感监测技术的现状和发展等。论述全面可以或满分，否则酌情扣分。

	
	



