
环境监测试题复习资料
一、单项选择题（每题3分，共15分）
1、下列工作属于实验室内质量控制工作内容的是（    ）。

A、平行样分析；   B、加样分析；   C、采样点优；   D、校核标准溶液
2、大气采样时，多孔筛板吸收管气体入口应是（    ）
A、球形上部的导管口               B、球形旁边的长导管口
C、上述两个导管口都可以           D、随便哪一个导管口
3、人耳听到的声音主观上产生的响度感觉近似地与声的（    ）成正比。
A、声功率级        B、声压            C、声强的对数    D、声强
4、采集金属污染的土壤样品，其采样工具应为（     ）。
A、铁制            B、铅制            C、不锈钢制      D、塑料制
5、在COD的测定中，回流前需加入HgSO4，其目的是（      ）
A、灭杀微生物                          B、络合水样中的Cl-，避免Cl-消耗K2Cr2O7
C、沉淀Ba2+、Sr2+、Ca2+ 等金属离子       D、作为催化剂
二、填空题（每题4分，共20分）

1、测定水样颜色时,对悬浮物产生的干扰，正确的消除方法是                    。

2、在COD测定过程中加入Ag2SO4的目的是                  。
3、下列符号所代表的意义：TVOC                     。
4、在工厂废水总排污口布设采样点监测                    污染物。
5、土壤的基本物质组成是：        、         、         、          。
二、判断题（每题3分，共15分）
频率低于20Hz的叫次声，高于2000Hz的叫超声，它们作用到人的听觉器官时不引起声音的感觉，不能听到。（    ）

精密度：用一特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测定值的一致程度，反映分析方法或测量系统所存在随机误差的大小，常用误差来表示。（    ）
从土壤和水体中吸收污染物的植物，一般分布规律是：根>茎>叶>穗>壳>种子，通常用同位素示踪的方法测定。从大气中吸收污染物后，植物体内污染物以叶部分布最多。（    ）
贝克－津田生物指数在贝克生物指数基础上加以修改，指数等于8时，研究区域属于清洁水域。（    ）
氧化态和还原态物质的组成复杂，很难测定Eh，常用实测Eh代替。当Eh> 300mV时，氧化体系占据主导地位，土壤处于氧化状态；当Eh<300mV时还原体系占据主导地位，土壤处于还原状态。（     ）
名词解释及简要回答（每题5分，共30分）
1、等效连续声级
2、生态监测
3、酸度、碱度、及其与pH值之间的关系
4、环境标准及分类
5、生物监测和生态监测的区别有哪些？
6、大气采样的几何布点法有几种？分别适合于何种污染源？
五、计算题（每题20分）
1、下表所列数据为某水样BOD5测定结果，试计算每种稀释倍数水样BOD5值

	编号
	稀释倍数
	取水样体积/mL
	Na2S2O3标准溶液浓度/mol·L-1
	Na2S2O3标准溶液用量/mL

	
	
	
	
	当天
	五天

	A
	50
	100
	0.0125
	9.00
	4.00

	B
	40
	100
	0.0125
	9.00
	3.00

	空白
	0
	100
	0.0125
	9.25
	8.76


环境监测复习资料
一、单项选择题
1、A 2、B3、A 

二、填空题

1、静止沉淀或离心分离 2、催化作用3、总挥发性有机物4、二类污染物

二、判断题
1.×

2.×

3.√

4.×

5.√

四、名词解释及简要回答
1、等效连续声级

A计权声级能够较好反映人耳对噪声的强度和频率的主管感觉，但是当评价一个起伏不定或者不连续的噪声时，用噪声能量按时间平均方法来评价噪声的影响，就是等效连续声级。

2、生态监测

生态监测是在地球的全部或局部范围内观察和收集生命支持能力的数据、并加以分析研究，以了解生态环境的现状和变化。

3、酸度、碱度、及其与pH值之间的关系

酸度是指水中所含能与强碱发生中和作用的物质的总量。这类物质包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等。水的碱度是指水中所含能与强酸发生中和作用的物质总量，包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。

pH和酸度、碱度的区别和联系：pH表示水的酸碱性的强弱，而酸度或碱度是水中所含酸或碱物质的含量。同样酸度的溶液，如0.1 mol盐酸和0.1 mol乙酸，二者的酸度相等，但其pH却大不相同，因为水中电离程度不一样。

4、环境标准及分类

对环境中有害成分含量及排放源规定的限量阈值和技术规范。是环保工作的目标和手段；是衡量环境质量和环保工作优劣的准绳；是执法依据；是组织生产的条件。分为环境质量标准、污染物排放（控制）标准、环境基础标准、环境方法标准、环境标准样品标准、环保仪器和设备标准

5、生物监测和生态监测的区别有哪些？

生物只是一个生物个体或群体 ；生态是生物与其周围的环境的整体。

生物监测是一种监测技术，通过植物、动物的一些变化来反映环境质量状况。是对生物体内的污染物进行分析 ，使用的是理化法。生态监测是整个生态系统监测,包括理化监测，生物监测和其他生态因子的监测..

6、大气采样的几何布点法有几种？分别适合于何种污染源？

①网格布点法：这种布点法是将监测区域地面划分成若干均匀网状方格，采样点设在两条直线的交点处或方格中心。每个方格为正方形，可从地图上均匀描绘，方格实地面积视所测区域大小、污染源强度、人口分布、监测目的和监测力量而定，一般是1～9km2布一个点。若主导风向明确，下风向设点应多一些，一般约占采样点总数的60%。这种布点方法适用于有多个污染源，且污染源分布比较均匀的情况。

②同心圆布点法：此种布点方法主要用于多个污染源构成的污染群，或污染集中的地区。布点是以污染源为中心画出同心圆，半径视具体情况而定，再从同心圆画45°夹角的射线若干，放射线与同心圆圆周的交点即是采样点。

③扇形布点法：此种方法适用于主导风向明显的地区，或孤立的高架点源。以点源为顶点，主导风向为轴线，在下风向地面上划出一个扇形区域作为布点范围。扇形角度一般为45°～90°。采样点设在距点源不同距离的若干弧线上，相邻两点与顶点连线的夹角一般取10°～20°。

五、计算题(第一题12分，第二题8分，共20分)
1、下表所列数据为某水样BOD5测定结果，试计算每种稀释倍数水样BOD5值

	编号
	稀释倍数
	取水样体积/mL
	Na2S2O3标准溶液浓度/mol·L-1
	Na2S2O3标准溶液用量/mL

	
	
	
	
	当天
	五天

	A
	50
	100
	0.0125
	9.00
	4.00

	B
	40
	100
	0.0125
	9.00
	3.00

	空白
	0
	100
	0.0125
	9.25
	8.76



[image: image1.wmf]2

1

2

1

2

1

5

]

)

(

)

[(

f

f

B

B

BOD

×

-

-

-

=

r

r


A水样：


[image: image2.wmf]L

mg

V

c

V

V

/

00

.

5

100

1000

8

)

00

.

4

00

.

9

(

0125

.

0

1000

8

)

(

1

0

2

1

=

´

´

-

´

=

´

´

×

-

=

-

r

r

（2分）


[image: image3.wmf]L

mg

V

c

V

V

B

B

/

49

.

0

100

1000

8

)

76

.

8

25

.

9

(

0125

.

0

1000

8

)

(

1

0

2

1

=

´

´

-

´

=

´

´

×

-

=

-

（2分）


[image: image4.wmf]L

mg

f

f

B

B

BOD

/

99

.

225

50

1

50

49

49

.

0

00

.

5

]

)

(

)

[(

2

1

2

1

2

1

5

=

´

-

=

×

-

-

-

=

r

r

（2分）

B水样：


[image: image5.wmf]L

mg

V

c

V

V

/

00

.

6

100

1000

8

)

00

.

3

00

.

9

(

0125

.

0

1000

8

)

(

1

0

2

1

=

´

´

-

´

=

´

´

×

-

=

-

r

r

（2分）


[image: image6.wmf]L

mg

V

c

V

V

B

B

/

49

.

0

100

1000

8

)

76

.

8

25

.

9

(

0125

.

0

1000

8

)

(

1

0

2

1

=

´

´

-

´

=

´

´

×

-

=

-

（2分）


[image: image7.wmf]L

mg

f

f

B

B

BOD

/

89

.

220

40

1

40

39

49

.

0

00

.

6

]

)

(

)

[(

2

1

2

1

2

1

5

=

´

-

=

×

-

-

-

=

r

r

（2分）
PAGE  
第 - 5 - 页 共 9 页

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

