课程名称: 环境评价与规划复习资料
一、名词解释

1、环境承载力: 某时刻环境系统所能承受的人类社会、经济活动的极限值(或值)。

自然水环境容量:以污染物在水体中的基准值为水质目标时的水体允许纳污量。

3、环境影响：人类活动导致的环境变化以及由此引起的对人类社会的效应。  

4、水体自净：污染物进入水体后首先被稀释，随后经过复杂的物理、化学和生物转化，使污染物浓度降低、性质发生变化，水体自然地恢复原样的过程。  

5、大气污染：大气中污染物或由它转化成的二次污染物的浓度达到了有害程度的现象。 

6、环境容量：是指在一定行政区域内，为达到环境目标值，在特定的产业结构和污染源分布条件下，根据该区域的自然净化能力，所能承受的污染物最大排放量。  

7、规划环境影响评价：对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。 

二、判断题
1、环境规划的对象是社会、经济、环境所组成的复合生态系统。(  √  )

2、环境影响评价报告书是环评工作成果的一般体现。（  ×  ） 

3、污染物随着污水排入河流后，在河流横向断面上与河水充分混合需要一定的横向断面混合时间。（  √  ）
4、美国的环境规划一般以区域性的环境规划为主。(  √  )

5、环境承载力不能直接用具体函数表达，不能计算出具体数据，只能用指标体系

间接表达，用以比较不同方案的优劣。(   √   )

6、S—P模式适用于任何状态、任何物质的衰减规律。（  ×  ）
7、多方案、多目标的环境规划决策问题，经常采用决策树进行分析。(  √    )

8、环境质量评价可以分为回顾性环境评价、环境现状评价和环境影响评价。（  ×  ）
9、费用效益分析的评价准则是净效益和费效比最大。(   ×  )

10、环境效益评价货币化技术方法中的市场价格法，是利用因环境质量变化引起

的产量和利润的变化来计量环境质量变化的经济效益或经济损失。(  √   )

11、环境规划的对象是社会、经济、环境所组成的复合生态系统。（√ ）
12、多目标决策分析属性值的规范化，一是统一属性单位，二是将属性值变换到

(0，1)范围内。(  √  )

13、水污染控制单元是由污染源和全水域两部分组成的可操作实体。( ×   )

14、中期环境规划一般跨越时间为5-10 年。（ √ ）

15、水污染控制系统规划包括流域水污染控制规划、城市水污染控制规划和水资源系统规划。(  ×  )

总量控制负荷分配时等比例削减的方案是较公平的方案。(   ×  )

16.多目标决策分析属性值的规范化，一是统一属性单位，二是将属性值变换到

（0，1）范围内。（ √ ）

17.水污染控制单元是由污染源和全水域两部分组成的可操作实体。
（
×
）

18.层次分析法中的判断矩阵是指相对于层次结构模型中的某一要素，由其隶属要素两两比较的结果构成的矩阵。 （
√
）

19.水污染控制系统规划包括流域水污染控制规划、城市水污染控制规划和水资源系统规划。（
×
）

20.总量控制负荷分配时等比例削减的方案是较公平的方案。（
×
）
三、单项选择题
1、最优化均匀处理是指污水处理厂的(  B   )。

A、位置的优化组合    B、位置、处理量优化组合      C、处理效率的优化组合

2、排污I」最优化是指污水处理厂的（ C  ）。
A.位置的优化组合  
               B.处理量的优化组合   

C.处理效率的优化组合              D.位置、处理量优化组合 
3、在大气环境规划中，自然保护区属于(   A  )。

A、一类区            B、二类区            C、三类区            D、四类区

4、长期环境规划一般跨越时间为几年以上?(   C  )。

A、5年             B、8年               C、10年              D、15年

5、自然水环境容量的水质F1标是（ A  ）。
A.基准值         B.标准值             C.目标值              D.基础值 
6、以下哪点不是环境规划的基本特征(  D  )。

A、整体性          B、综合性           C、区域性              D、稳定性

7、管理水环境容量的水质目标是( B  )。

A、基准值          B、标准值          C、目标值            D、基础值;

8、费用效果分析所追求的是(  B )。

A、效益最大        B、费用最省        C、净效益最大        D、费效比最小;

9、不是从水环境容量出发的水污染忌量控制方法是：（C ）。
A、容量总量控制   
              B、目标总量控制 


C、行业总量控制                     D、资源总量控制
10、不属于环境功能区划目的的是(  B  )。

A、合理布局       B、确定环境目标      C、便于目标管理和执行    D、确定规划措施

11.最优化均匀处理是指污水处理厂的（ B
）。
A.位置的优化组合  
               B.位置、处理量优化组合 


C.处理效率的优化组合                 D.处理量的优化组合 

12.在大气环境规划中，自然保护区属于：（ A
）。
A.一类区 
        B.二类区        
C.三类区        
D.四类区 
13.酸雨控制区划分的基本条件之一是降水
PH值小于（ A
）。
A.4.5
            B.5.5
            C.6.5
           D.5.6

14.以下哪点不是环境规划的基本特征（ D
）。
A.整体性  
   B.综合性    
       C.区域性          
D.稳定性 
15.管理水环境容量的水质目标是（ B
）。
A.基准值 
        B.标准值    
   C.目标值   
       D.基础值 
四、简答题

1、大气污染综合防治方案及主要措施。 

答：（1）合理利用大气环境容量 

（2）改善能源结构，使用新能源，提高能源利用效率。

（3）集中供热，合理选择排放方式。 

（4）调整工业结构，实施清洁生产。 

（5）对重点工业污染源进行全过程控制。 

（6）制定污染控制工程技术措施规划实施方案。 

（7）控制移动源排放和无组织排放。 

（8）完善绿化系统，发展植物净化系统。

2、简述水环境规划中的水污染控制技术措施。

答：(一)减少污染物排放负荷

1、清洁生产工艺

2、浓度控制法

3、总量控制

4、污水处理

5、污灌

6、氧化塘

(二)提高或充分利用水体纳污容量

1、人工复氧

2、污水调节

3、河流流量调控

3、环境功能区划的目的是什么?

答：环境功能区划的目的主要有以下几点：
首先，明确不同区域的环境功能定位。这样就能清楚地知道各个区域在环境保护方面的主要任务和重点，例如有的区域重点是保护生态平衡，有的区域则更侧重于污染治理。 
其次，实现环境资源的合理配置。通过区划，可以将有限的环境资源，如资金、技术、人力等，精准地投入到最需要的地方，提高资源的利用效率。
再者，有助于制定有针对性的环境保护政策和措施。因为不同功能区的环境问题和特点不同，所以对应的政策和措施也应有所差异，区划能让政策和措施更具科学性和有效性。 
最后，为产业布局和城市规划提供科学依据。避免在环境敏感区域布局高污染、高耗能的产业，确保经济发展与环境保护相协调。 
总之，环境功能区划是实现环境保护和可持续发展的重要手段。
简述环评报告书的主要内容。  

答：根据环境和工程的特点及评价工作等级，选择下列全部或部分内容进行编制：(1)总则 (2)建设项目概况 (3)工程分析( 4)建设项目周围地区的环境现状 (5)环境影响预测 (6)评价建设项目的环境影响 (7)环境保护措施的评述及技术经济论证 (8)环境影响经济损益分析 (9)环境监测制度及环境管理、环境规划的建议 (10)环境影响评价结论。

4.在工程分析中“两本帐”、“三本帐”的具体内容是什么？  

答：两本账: (1)一个是工程自身的污染物产生量；(2)另一本则是按治理规划和评价规定措施实施后能够实现的污染物削减量。两本账之差才是评价需要的污染物量终排放量。  三本账：（1）迁扩建与技术改造前现有的污染物实际排放量。这部分现有污染物源强可根据原环评报告书、项目竣工验收报告、环保监测部门例行监测资料核算，也可根据实际生产规模和原辅材料消耗量衡算，必要时也可进行污染源现场监测。（2）迁扩建与技术改造项目按计划实施的自身污染物产生量。（3）实施治理措施和评价规定措施历能够实现的污染削减量。三本账之代数和方可作为评价所需的最终排故量。 

5.水环境影响评价和大气环境影响评价的评价等级是如何确定的？  

答：水环境影响评价评价等级是《环境影响评价技术导则——地面水环境》根据建设项目的污水排放量，污水水质的复杂程度，受纳水域的规模以及水质要求，将水环境影响评价工作等级分为一、二、三级。

地面水环境影响评价分级判据：1. 污水排放量：不包括间接冷却水、循环水及清净下水。2. 污染物分类：持久性、非持久性、酸碱、热污染。3. 污水水质的复杂程度： 复杂（污染物>=3,需预测的水质参数>10 ）；中等（=2，需预测的水质参数<10，=1，水质参数>7）；简单（=1，需预测的水质参数<7）。4. 地面水域的规模：大河（>=150m3/s） 、小河（ < 15m3/s）、中河（ 15m3/s<Q=< 150m3/s）。5. 水质类别：I~V。  大气环境影响评价等级的确定是：《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-93）规定，1.根据拟建项目的主要污染物排放量，2.周围地形的复杂程度。3.当地应执行的环境空气质量标准等因素。将大气环境影响评价分为三级。不同级别的评价工作要求不同，一级评价项目要求最高，二级次之，三级较低。  环境空气质量标准分为三级：一类区执行一级标准；二类区执行二级标准；三类区执行三级标准。 一类区，主要适用于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区；  二类区，主要适用于城镇规划确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区； 三类区，主要适用于特定工业区。  

6.什么是环境影响综合评价？它有哪些主要方法？  

答：环境影响综合评价是按照一定的评价目的把人类活动对环境的影响从总体上综合起来，对环境影响进行定性或定量的评定。  环境影响综合评价的方法主要有：① 列表清单法；② 质量指标法；③ 矩阵法； ④ 网络法；⑤ 图形叠加法；⑥ 动态系统模拟法。

综合题
1.某河段上有三个污染源向河水中排放污染物，上游河水苯的浓度为 0.2mg/L,已知

苯在河水中降解速度常数 k=0.03km，p=poe；污水中处理苯的费用每 1000m

为50x元(x为去除率)。要使得整个河段苯的浓度不超标(≤1mg/L)，并且最省

钱。请列出线性规划模型的标准型(写出建模计算过程)。
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解:假设污染源(1)(2)(3)的污染物去除率分别为x1、x2、x3;

污染物排入河中混合后的浓度分别为pm、ps2、ps3

则:污染治理总费用

Z=50x1*100000/1000+50x2*50000100050x3*200000/1000

=5000x1+2500x2+10000x3

考虑水质要求:

ps=[1000000(1-x1)+100000]/(500000+100000)

=[10(1-x1)+1]/6=(11-10x1)/6≤1

推得:x1≥0.5

浓度为pu的河水经降解到达污染源(2)所在断面时浓度:

p:=p*e=(11-10x1)/6*e.03*10=1.36-1.23x1

又:ps=[600000pz+1000000(1-x2)/(600000+50000)

=2.79-1.14x1-1.54x2≤1

推得:1.14x1+1.54x2≥1.79

浓度为pe的河水经降解到达污染源(3)所在断面时浓度:

p=p-*e-=1.79-0.73x1-0.98x2

又:pss=[650000p;+ 1600000(1-x3)7/(650000+200000)

=3.24-0.55x1-0.74x2-1.88x3≤1

0.55x1+0.74x2+1.88x3≥2.24

2.假设3个不同的噪声源同时作用于A点，声压值分别为P1=8.6×10-4  N/m2，P2 =9.2×10-4 N/m2，P3 =58 P0， 请计算总声压级LPT的值？若B点离A点相距5米，该噪声源由于随传播距离而引起衰减，那么B点的噪声值LB是多少？
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3.某地计划建一化工厂，有一个烟囱向大气排放污染物，烟囱高45米，每小时燃煤1.8吨，已知烟气抬升高度55米，煤含硫量为1%，风速u = 2 m/s。问：该厂建成后在其正下风向1000米处距离地面100米的高空SO2的贡献浓度是多少？（σy =0.15X0.8；σz =0.1X0.9；S的原子量为32，O的原子量为16）。
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