环境评价与规划复习资料


一、名词解释
1、环境承载力: 
2、自然水环境容量:
3、环境规划目标:
二、是非题
1、环境规划的对象是社会、经济、环境所组成的复合生态系统。(   )
2、中期环境规划一般跨越时间为5-10年。(   )
3、环境制约型环境规划要求经济发展服从环境保护的需要，目前世界上只有日本
等极少数国家采用。(    )
4、美国的环境规划一般以区域性的环境规划为主。(   )
5、环境承载力不能直接用具体函数表达，不能计算出具体数据，只能用指标体系
间接表达，用以比较不同方案的优劣。(   )
6、环境质量指标是环境规划的出发点和归宿。(     )
7、多方案、多目标的环境规划决策问题，经常采用决策树进行分析。(    )
8、环境系统规划的模拟优化决策分析模型是就各个备选组合方案，分别进行多种
目标和综合指标的模拟和评估的决策分析过程。(   )
9、费用效益分析的评价准则是净效益和费效比最大。(    )
10、环境效益评价货币化技术方法中的市场价格法，是利用因环境质量变化引起
的产量和利润的变化来计量环境质量变化的经济效益或经济损失;(   )
11、大气环境功能区划时主要工业区划为二类区。(    )
12、多目标决策分析属性值的规范化，一是统一属性单位，二是将属性值变换到
(0，1)范围内。(    )
13、水污染控制单元是由污染源和全水域两部分组成的可操作实体。(    )
14、层次分析法中的判断矩阵是指相对于层次结构模型中的某一要素，由其隶属要素两两比较的结果构成的矩阵。(    )
15、水污染控制系统规划包括流域水污染控制规划、城市水污染控制规划和水资源系统规划。(    )
16、 总量控制负荷分配时等比例削减的方案是较公平的方案。(    )
三．选择题
1、最优化均匀处理是指污水处理厂的(   )
A、位置的优化组合;
B、位置、处理量优化组合;
C、处理效率的优化组合:
2、不是从水环境容量出发的水污染总量控制方法是:(    )
A、容量总量控制:
B、目标总量控制;
C、行业总量控制
3、在大气环境规划中，自然保护区属于:(     )
A、一类区;
B、二类区:
C、三类区:
D、四类区:
4、长期环境规划一般跨越时间为几年以上?(     )
A、5年; B、8年; C、10年; D、15年
5、酸雨控制区划分的基本条件之一是降水PH值小于(     )
A、4.5
B、5.5
C、6.5
D、5.6
6、以下哪点不是环境规划的基本特征(    )
A、整体性;
B、综合性; 
C、区域性;
D、稳定性;
7、管理水环境容量的水质目标是(     )
A、基准值; B、标准值; C、目标值; D、基础值;
8、费用效果分析所追求的是(     )
A、效益最大: B、费用最省; C、净效益最大: D、费效比最小;
9、污染的浓度控制法的优点是(     )
A、控制总量: B、体现污染源的分布; C、方便易操作; D、科学性;
10、不属于环境功能区划目的的是(      )
A、合理布局:
B、确定环境目标:
C、便于目标管理和执行;
D、确定规划措施
四、简答题
1、什么是环境容量?环境容量概念在应用中存在的问题有哪些?
环境容量是在人类生存和自然生态不致受害的前提下，某环境所能容纳污染物
的最大负荷量。
环境容量应用中的问题:







2、简述水环境规划中的水污染控制技术措施。










3、环境功能区划的目的是什么?













五、综合题
某河段上有三个污染源向河水中排放污染物，上游河水苯的浓度为 0.2mg/L,已知
苯在河水中降解速度常数 k=0.03km，p=poe;污水中处理苯的费用每 1000m
为50x元(x为去除率)。要使得整个河段苯的浓度不超标(≤1mg/L)，并且最省
钱。请列出线性规划模型的标准型(写出建模计算过程)。
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名词解释
1、环境承载力: 某时刻环境系统所能承受的人类社会、经济活动的极限值(或值)。
2、自然水环境容量:以污染物在水体中的基准值为水质目标时的水体允许纳污量。
3、环境规划目标:对环境规划对象在未来某一阶段环境质量的发展方向和发展水平所作的规定。

是非题
√   √   √   √   √    √   √    √  
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选择题
B  C  A  C  A  D  B  B  C  D 

简答题
1、
(1)对环境系统理解不够全面;
(2)环境容量不足以涵盖环境对人类发展的支持能力;
(3)以环境容量为基础的环境规划，不能很好地解决未来经济发展和环境的
协调问题。

2、
(一)减少污染物排放负荷
1、清洁生产工艺
2、浓度控制法
3、总量控制
4、污水处理
5、污灌
6、氧化塘
(二)提高或充分利用水体纳污容量
1、人工复氧
2、污水调节
3、河流流量调控

3、
① 合理布局;
具体确定环境目标;
便于目标的管理和执行;

计算题
解:假设污染源(1)(2)(3)的污染物去除率分别为x1、x2、x3;
污染物排入河中混合后的浓度分别为pm、ps2、ps3
则:污染治理总费用
Z=50x1*100000/1000+50x2*50000100050x3*200000/1000
=5000x1+2500x2+10000x3
考虑水质要求:
ps=[1000000(1-x1)+100000]/(500000+100000)
=[10(1-x1)+1]/6=(11-10x1)/6≤1
推得:x1≥0.5
浓度为pu的河水经降解到达污染源(2)所在断面时浓度:
p:=p*e=(11-10x1)/6*e.03*10=1.36-1.23x1
又:ps=[600000pz+1000000(1-x2)/(600000+50000)
=2.79-1.14x1-1.54x2≤1
推得:1.14x1+1.54x2≥1.79
浓度为pe的河水经降解到达污染源(3)所在断面时浓度:
p=p-*e-=1.79-0.73x1-0.98x2
又:pss=[650000p;+ 1600000(1-x3)7/(650000+200000)
=3.24-0.55x1-0.74x2-1.88x3≤1
0.55x1+0.74x2+1.88x3≥2.24
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