
环境评价与规划复习资料及答案
1、 单项选择题

1.排污I」最优化是指污水处理厂的（ C  ）。
A.位置的优化组合  
               B.处理量的优化组合   

C.处理效率的优化组合              D.位置、处理量优化组合 
2.自然水环境容量的水质F1标是（ A  ）。
A.基准值   B.标准值    C.目标值    D.基础值 
3.不是从水环境容量出发的水污染忌量控制方法是：（C ）。
A.容量总量控制   
B.目标总量控制 
C.行业总量控制

D.资源总量控制
4.在大气环境规划中，农村属：（ B ）。
A.一类区 
B.二类区 
C.三类区 
D.四类区 
5.长期环境规划一般跨越时间为儿年以上？（ C ）。
A.5 年   B.8 年  C.0 年  D.15 年 |

6.费用效果分析所追求的是（ B ）。
A.效益最大  B.费用最省    C.净效益最大    D.费效比最小 
7.S02控制区划分的基本条件之一是S02年平均浓度超过国家（ B ）。
A.一级标准   B.二级标准   
C.三级标准 
D.四级标准

8.以卜哪点不是环境规划的基本特征（ D ）。
A.整体性   B.综合性    C.区域性    D.稳定性 
9.大气环境规划中，充分利用大气口净能力的措施不包括（ C ）。
A.大气污染源的合理布局    
B.合理布置城山功能区    C.植树造林

D.开发山区
10.固体废物管理规划要求（ C ）。
  A.资源利用最大化    B.处理费用最小化 

C.资源利用最大化和处理费用最小化 

D.处理效率的优化组合最大化

11.最优化均匀处理是指污水处理厂的（ B
）。
A.位置的优化组合  


B.位置、处理量优化组合 


C.处理效率的优化组合 

D.处理量的优化组合 

12.在大气环境规划中，自然保护区属于：（ A
）。
A.一类区 
B.二类区   
C.三类区   
D.四类区 
13.酸雨控制区划分的基本条件之一是降水
PH值小于（ A
）。
A.4.5
B.5.5
C.6.5
D.5.6

14.以下哪点不是环境规划的基本特征（ D
）。
A.整体性  
B.综合性    
C.区域性    
D.稳定性 
15.管理水环境容量的水质目标是（ B
）。
A.基准值 
B.标准值    
C.目标值   
D.基础值 
16.费用效果分析所追求的是（
B
）。
A.效益最大   
B.费用最省 

     C.净效益最大  
D.费效比最小  

17.污染的浓度控制法的优点是（  C ）。
A.控制总量 
   B.体现污染源的分布 
  C.方便易操作 
D.科学性 

18.不属于环境功能区划目的的是（
D
）

A.合理布局；
B.确定环境目标；C.便于目标管理和执行  

D.确定规划措施

19.土地资源保护规划一般为（
A
）

A.长期规划
B.中期规划
C.短期规划
D .长、中、短正式规划都有

20.环境规划实施的基本条件有（ B ）

A.独立编制规划 
B.编制年度环保计划 


C.协调各种规划之间的关系 

D.发展植物净化系统

21.（ B ）的环境规划是在保护人体健康的前提下，发展国民经济封的方针的指引下进行。

A.美国       B.日本
     C.俄罗斯   
D.英国

22.下面不属于环境评价方法的是（  D  ）。

A.列表清单法  B.矩阵法     C.特尔菲法     D.头脑风暴法

23.耗氧有机物的水环境容量（1）、有毒有机物的水环境容量（2）、重金属的水环境容量（3）的大小排序为（  A  ） 。
A.(1)>(2)>(3)
B.(3)>(2)>(1)
 C.(2)>(3)>(1)   D.(3)>(1)>(2)

24.下面属于固体废物处理中物理处理的方法有（ A  ）。
A.压实  B.氧化法
  C.焚烧法
  D.沥青固化

25.环境规划是（  A  ）的重要组成部分，起补充作用。

A.国民经济与社会发展规划
B.经济区划 C.国土规划 D.城市总体规划

二、名词解释  

1.环境影响：人类活动导致的环境变化以及由此引起的对人类社会的效应。  

2.水体自净：污染物进入水体后首先被稀释，随后经过复杂的物理、化学和生物转化，使污染物浓度降低、性质发生变化，水体自然地恢复原样的过程。  

3.大气污染：大气中污染物或由它转化成的二次污染物的浓度达到了有害程度的现象。 

4.环境容量：是指在一定行政区域内，为达到环境目标值，在特定的产业结构和污染源分布条件下，根据该区域的自然净化能力，所能承受的污染物最大排放量。  

5.规划环境影响评价：对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。 

6.环境承载力：某时刻环境系统所能承受的人类社会、经济活动的极限值 （阈值）。

7.自然水环境容量：以污染物在水体中的基准值为水质目标时的水体允许纳污量。

8.环境规划目标：对环境规划对象在未来某一阶段环境质量的发展方向和发展水平所作的规定。

9.环境规划：为使环境与经济协调发展，把”社会 - 经济- 环境”作为一个复合生态系统，依据社会经济规律 , 生态规律和地学原理，对其发展变化趋势进行研究而对人类自身活动和环境所做的时间和空间的安排。

10.“三同时”制度 : 新建, 改建，扩建项目技术改造项目，以及区域性开发建设项目的污染防治设施必须与主体工程同时设计，同时施工 , 同时投产的制度。

11.环境承载力 : 指某一时刻环境系统所能承受的人类社会，经济活动能力的阈值。

12.固体废物：是指生产建设，日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态，半固态废弃物质。

13.环境预测：在环境现状调查评价和科学实验基础上，结合经济和社会发展情况，对环境发展趋势作出科学的分析和判断。

14.基本农田：满足整个国民经济和本地区规划期内人口增长对农产品的需求而必须保护的农田。

15.大气环境规划：为了平衡和协调某一区域的大气环境与社会。经济之间的关系，以期达到大气环境系统功能的最优化，最大限度地发挥大气环境系统组成部分的功能。

16.水环境容量：某水体在特定的环境目标下所能容纳污染物的量。

17.固体废物处理：通过物理，化学, 生物等不同的方法，使固体废物转化成为适于运输，储存，资源化利用，以及最终处置的一种过程。

18.水环境规划：对某一时期内的水环境保护目标和措施所作出的统筹安排和设计。

三、填空题

1.环境影响的分类按影响的来源可分为 直接影响   、 间接影响 、累积影响。 

2.生态环境影响的补偿有    就地   补偿和  异地   补偿两种形式。 

3.我国的环境标准分为国家级和 地方  级。  

4.环境影响评价程序可分为  工作   程序和  管理  程序，经常用   工作程序  来表示。 

5.环境现状调查的方法主要有三种： 收集资料法  、  现场调查法  、遥感方法。

6.水体污染源分为两大类： 自然污染源   和  人为污染源  。  

7.对于一、二、三级评价项目，大气环境影响评价范围的边长一般分别不应小于16～20Km、10～14Km、 4～6Km 。对于一、二、三级评价项目，生态环境影响评价范围的边长一般分别不应小于 8～30Km 、2～8Km  、1～2Km。 

8.在我国，环境管理按管理范围可以划分为 资源环境管理 、 区域环境管理 和专业环境管理三类。

9.按环境与经济的辩证关系把环境规划分为  经济制约型  、协调型和环境制约型。

10.根据热力学第二定律，人地系统遵循熵方程 ds=dsi+dse  ,其中ds<0人地系统为协调共生型，ds>0为人地冲突型，ds=0 为警戒协调型。

11.能流过程分析的4个过程为 能流输入过程 、能流集中转化过程、能流分配过程和终端用能过程。

12.目前，用于环境规划中的数学规划决策分析方法主要有 线形规划 ，非线性规划和动态规划。
13.目前，固体废物处置有 陆地处置 和 海洋处置 。

14.固体废物处理，处置与资源化利用遵循的原则为 减量化 、再利用和再循环。
四、判断题 

1.环境影响评价报告书是环评工作成果的一般体现。（  ×  ） 

2.污染物随着污水排入河流后，在河流横向断面上与河水充分混合需要一定的横向断面混合时间。（  √  ）

3.划分环评工作等级的依据是投资者的主观意愿。（  ×  ）

4.S—P模式适用于任何状态、任何物质的衰减规律。（  ×  ） 

5.环境质量评价可以分为回顾性环境评价、环境现状评价和环境影响评价。（  ×  ）

6.环境规划的对象是社会、经济、环境所组成的复合生态系统。（√ ）

7.中期环境规划一般跨越时间为5-10 年。（ √ ）

8.环境制约型环境规划要求经济发展服从环境保护的需要，目前世界上只有日本等极少数国家采用。（
√ ）

9.美国的环境规划一般以区域性的环境规划为主。（ √
）

10.环境承载力不能直接用具体函数表达，不能计算出具体数据，只能用指标体系间接表达，用以比较不同方案的优劣。（
√
）

11.环境质量指标是环境规划的出发点和归宿。（ √
 ）

12.环境系统规划的模拟优化决策分析模型是就各个备选组合方案，分别进行多种目标和综合指标的模拟和评估的决策分析过程。（ √
）

13.费用效益分析的评价准则是净效益和费效比最大。（
×
）

14.环境效益评价货币化技术方法中的市场价格法，是利用因环境质量变化引起

的产量和利润的变化来计量环境质量变化的经济效益或经济损失。（ √
）

15.大气环境功能区划时主要工业区划为二类区。（
×
）

16.多目标决策分析属性值的规范化，一是统一属性单位，二是将属性值变换到

（0，1）范围内。（ √ ）

17.水污染控制单元是由污染源和全水域两部分组成的可操作实体。
（
×
）

18.层次分析法中的判断矩阵是指相对于层次结构模型中的某一要素，由其隶属要素两两比较的结果构成的矩阵。 （
√
）

19.水污染控制系统规划包括流域水污染控制规划、城市水污染控制规划和水资源系统规划。（
×
）

20.总量控制负荷分配时等比例削减的方案是较公平的方案。（
×
）

五、简答题

1.大气污染综合防治方案及主要措施。 

答：（1）合理利用大气环境容量 

（2）改善能源结构，使用新能源，提高能源利用效率。

（3）集中供热，合理选择排放方式。 

（4）调整工业结构，实施清洁生产。 

（5）对重点工业污染源进行全过程控制。 

（6）制定污染控制工程技术措施规划实施方案。 

（7）控制移动源排放和无组织排放。 

（8）完善绿化系统，发展植物净化系统。  

2.简述环评报告书的主要内容。  

答：根据环境和工程的特点及评价工作等级，选择下列全部或部分内容进行编制：(1)总则 (2)建设项目概况 (3)工程分析( 4)建设项目周围地区的环境现状 (5)环境影响预测 (6)评价建设项目的环境影响 (7)环境保护措施的评述及技术经济论证 (8)环境影响经济损益分析 (9)环境监测制度及环境管理、环境规划的建议 (10)环境影响评价结论。

3.在工程分析中“两本帐”、“三本帐”的具体内容是什么？  

答：两本账: (1)一个是工程自身的污染物产生量；(2)另一本则是按治理规划和评价规定措施实施后能够实现的污染物削减量。两本账之差才是评价需要的污染物量终排放量。  三本账：（1）迁扩建与技术改造前现有的污染物实际排放量。这部分现有污染物源强可根据原环评报告书、项目竣工验收报告、环保监测部门例行监测资料核算，也可根据实际生产规模和原辅材料消耗量衡算，必要时也可进行污染源现场监测。（2）迁扩建与技术改造项目按计划实施的自身污染物产生量。（3）实施治理措施和评价规定措施历能够实现的污染削减量。三本账之代数和方可作为评价所需的最终排故量。 

4.水环境影响评价和大气环境影响评价的评价等级是如何确定的？  

答：

5. 水质类别：I~V。  大气环境影响评价等级的确定是：《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-93）规定，1.根据拟建项目的主要污染物排放量，2.周围地形的复杂程度。3.当地应执行的环境空气质量标准等因素。将大气环境影响评价分为三级。不同级别的评价工作要求不同，一级评价项目要求最高，二级次之，三级较低。  环境空气质量标准分为三级：一类区执行一级标准；二类区执行二级标准；三类区执行三级标准。 一类区，主要适用于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区；  二类区，主要适用于城镇规划确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区； 三类区，主要适用于特定工业区。  

5.什么是环境影响综合评价？它有哪些主要方法？  

答：环境影响综合评价是按照一定的评价目的把人类活动对环境的影响从总体上综合起来，对环境影响进行定性或定量的评定。  环境影响综合评价的方法主要有：① 列表清单法；② 质量指标法；③ 矩阵法； ④ 网络法；⑤ 图形叠加法；⑥ 动态系统模拟法。

6.什么是环境容量？环境容量概念在应用中存在的问题有哪些？

答：环境容量是在人类生存和自然生态不致受害的前提下，
某环境所能容纳污染物的最大负荷量。

环境容量应用中的问题：

（1）对环境系统理解不够全面；

（2）环境容量不足以涵盖环境对人类发展的支持能力；

（3）以环境容量为基础的环境规划，不能很好地解决未来经济发展和环境的协 调问题。

7.简述水环境规划中的水污染控制技术措施。

答：（一）减少污染物排放负荷

1.清洁生产工艺2.浓度控制法  3.总量控制4.污水处理5.污灌6.氧化塘

（二）提高或充分利用水体纳污容量

1.人工复氧2.污水调节3.河流流量调控

8.环境功能区划的目的是什么？

① 合理布局；

② 具体确定环境目标；

③ 便于目标的管理和执行；

六、计算题

 1.假设3个不同的噪声源同时作用于A点，声压值分别为P1=8.6×10-4  N/m2，P2 =9.2×10-4 N/m2，P3 =58 P0， 请计算总声压级LPT的值？若B点离A点相距5米，该噪声源由于随传播距离而引起衰减，那么B点的噪声值LB是多少？
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2.某工厂拟向河流排放废水，废水量为0.3 m3/s，苯酚浓度为30ug/L，河流流量为8m3/s，流速为1m/s，苯酚的背景浓度为1ug/L，苯酚的衰减系数在该河流中满足方程：X=100米时，C=25 ug/L；X=300米时，C=20 ug/L。试求排放点下游1.6公里处的污染物浓度？

3.某地计划建一化工厂，有一个烟囱向大气排放污染物，烟囱高45米，每小时燃煤1.8吨，已知烟气抬升高度55米，煤含硫量为1%，风速u = 2 m/s。问：该厂建成后在其正下风向1000米处距离地面100米的高空SO2的贡献浓度是多少？（σy =0.15X0.8；σz =0.1X0.9；S的原子量为32，O的原子量为16）。
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