现代电子工艺技术复习资料
一 单选题 
1. （ ）在电子产品装配中的应用较广，其主要成分是松香。
	A. 无机类助焊剂 

	B. 有机类助焊剂 

	C. 树脂类助焊剂 

	D. 光固化阻焊剂 

	E. 高分子助焊剂 


2. 二进制数（101010）2可转换为十进制数（ ）
	A. （84）10 

	B. （42）10 

	C. （78）10 

	D. （45）10 


3. （ ）是一种应用最早、最广泛的电阻器、阻值范围宽（10Ω-10MΩ,其最大的特点是价格低廉。
	A. 碳膜电阻器 

	B. 金属膜电阻器 

	C. 只线绕电阻器 

	D. 敏感电阻器 

	E. 半导体电阻 


4. 无线电装配中的手工焊接，焊接时间一般以（ ）为宜。
	A. 1s左右 

	B. 3s左右 

	C. 3min左右 

	D. 越快越好 

	E. 不定时 


5. 一个两输入端的门电路，当输入为1和0时，输出不是1的门是（ ）。
	A. 与非门 

	B. 或门 

	C. 或非门 

	D. 异或门 


6. PN结两端加正向电压时，其正向电流是（ ）而成。
	A. 多子扩散； 

	B. 少子扩散； 

	C. 少子漂移； 

	D. 多子漂移。 


7. 电烙铁短时间不使用时，应（ ）。
	A. 给烙铁头加少量锡 

	B. 关闭电烙铁电源 

	C. 不用对烙铁进行处理 

	D. 放入松香溶液中 

	E. 以上措施均可 


8. 元器件的安装固定方式由，立式安装和（ ）两种。
	A. 并排式安装 

	B. 卧式安装 

	C. 跨式安装 

	D. 躺式安装 

	E. 过孔安装 


9. 选项电阻按照封装命名的是（ ）。
	A. 贴片电阻 

	B. 水泥电阻 

	C. 色环电阻 

	D. 功率电阻 

	E. 标码电阻 


10. 下列叙述错误的是（ ）。
	A. 对于集成电路空的引脚，我们可以随意接地。 

	B. 光电三极管能将光能转变成电能。 

	C. 液晶显示器需要借助自然光或外来光才能显示。 

	D. 排线时，屏蔽导线应尽量放在下面，然后按先短后长的顺序排完所有导线。 

	E. 线扎制作时，应把电源线和信号线捆在一起，以防止信号受到干扰。 
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12. 关于电子工艺学的特点叙述不恰当是（ ）。
	A. 涉及众多科学技术学科 

	B. 形成时间较晚，发展迅速 

	C. 形成过程较长，不易理解 

	D. 实践性强 

	E. 技术信息分散，获取难度大 


13. 理想运放的两个重要结论是（ ）。
	A. 虚短与虚地； 

	B. 虚断与虚短； 

	C. 断路与短路 

	D. 虚地和虚断 


14. P型半导体是在本征半导体中加入微量的（ ）元素构成的。
	A. 三价； 

	B. 四价； 

	C. 五价； 

	D. 六价。 


15. 根据作业指导书或样板之要求，该焊元件没焊，焊成其它元件叫（ ）。
	A. 漏焊 

	B. 焊反 

	C. 错焊 

	D. 虚焊 

	E. 连焊 


16. Protel99 SE提供的仿真器是（ ）。
	A. 混合信号 

	B. 数字信号 

	C. 直流信号 

	D. 模拟信号 

	E. 交流信号 


17. 某反馈放大器方框图如下图所示，其总放大倍数为（ ）
	A. 10 

	B. 40 

	C. 50 

	D. 100 
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 ，则（ ）
	A. ABC=100 

	B. ABC=110 

	C. ABC=000 

	D. ABC=001 


19. 下列哪种逻辑表达简化结果是错误的： （ ）
	A. A+1=A 

	B. A+AB=A 

	C. A1 = A 

	D. AA = A 


20. 基本放大电路中的主要放大对象是（ ）。
	A. 直流信号； 

	B. 交流信号； 

	C. 交直流信号均有 

	D. 其他 


21. Protel 99SE是用于（ ）的设计软件。
	A. 电气工程 

	B. 电子线路 

	C. 机械工程 

	D. 建筑工程 

	E. 电机工程 


22. 下图所示组合电路逻辑式为（ ）
[image: image6.png]



	A. [image: image7.png]


 

	B. [image: image8.png]


 

	C. [image: image9.png]


 

	D. [image: image10.png]Y=4B.



 


23. 影响电子产品寿命，是元件、（ ）和设计工艺。
	A. 机械应力 

	B. 电辐射 

	C. 使用环境 

	D. 地理位置 

	E. 电源干扰 


24. 已知逻辑状态表如下，则输出Y的逻辑式为（ ）
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25. 下列叙述正确的是（ ）。
	A. 电子元件在检验时只要功能符合，外观无关紧要。 

	B. 电阻是有方向性的元器件。 

	C. 焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。 

	D. 有三只管脚的元器件都叫三极管。 

	E. 电解电容为无极性元件。 


26. 电容器在工作时，加在电容器两端的交流电压的（ ）值不得超过电容器的额定电压。
	A. 幅值 

	B. 最小值 

	C. 有效值 

	D. 方均根值 

	E. 平均值 


27. 漏感是指没有耦合到磁心或其他绕组的（ ）。
	A. 能量 

	B. 剩余电感 

	C. 电流能量 

	D. 电感量 

	E. 电场能量 


28. 关于电感的主要作用叙述错误的是（ ）。
	A. 滤波 

	B. 耦合 

	C. 谐振 

	D. 储能 

	E. 接地 


29. 八路数据分配器，其地址输入端有（ ）个。
	A. 2 

	B. 3 

	C. 4 

	D. 8 


30. 仪器设备的熔断丝时，更换的熔断丝（ ）。
	A. 与原熔断丝同规格 

	B. 比原熔断丝容量大 

	C. 用导线代替 

	D. 比原熔断丝容量小 

	E. 无法确定 


31. 工艺图主要是（ ）、印制板图、印制板装配图、布线图、机壳图和面板图等。
	A. 实物接线图 

	B. 实物装配图 

	C. 整机接线图 

	D. 整机工程图 

	E. 原理图 


32. 关于印制板的检验内容叙述错误的是（ ）。
	A. 目检 

	B. 电气性能 

	C. 工艺性能 

	D. 可焊性 

	E. 绝缘性能 


33. 原理图文件的扩展名是（ ）。
	A. Sch 

	B. ERC 

	C. PCB 

	D. DDB 

	E. TXT 


34. 小型电子整机或单元电路板通电测试时，应首先测试（ ）。
	A. 各元件参数 

	B. 静态工作点 

	C. 动态工作点 

	D. 环境温度 

	E. 电源电压 


35. 下图所示门电路逻辑式为（ ）
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二 多选题 
36. 执行自动布线的方法主要有（ ）。
	A. 全局布线（All） 

	B. 指定网络布线（Net） 

	C. 指定两连接点布线 

	D. 指定元件布线 

	E. 指定区域布线（Area） 


37. Protel 99 SE 由（ ）设计系统组成。
	A. Schematic 

	B. PCB 

	C. FPGA 

	D. VHDL 

	E. Lib 


38. Protel 99 SE为原理图设计提供的导线模式有（ ）。
	A. 90 

	B. 45 

	C. 60 

	D. 自动布线 

	E. 任意 


39. 使用（ ）操作，可以实现Protel 99 SE图样放大与缩小控制。
	A. View菜单命令 

	B. 键盘按键 

	C. 工具栏按钮 

	D. 鼠标移动 

	E. EXit菜单命令 


40. 印制电路板根据结构可分为（ ）。
	A. 空心板 

	B. 单层板 

	C. 双面板 

	D. 多层板 

	E. 覆铜板 
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