
电工电子基础（专）复习资料

一、选择题
1、理想二极管的反向电阻为(B)。

A、零

B、无穷大

C、约几百千欧

D、以上都不对

2、有一额定值为5W 500
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的线绕电阻，其额定电流为(D)。

A、2500 B、100 C、1 D、0.1

3、一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上，则取用的功率为(B)W。

A、125 B、250 C、500 D、1000

4、在电感性负载两端并联一定值的电容，以提高功率因素，下列说法正确的是(D)。

A、减少负载的工作电流B、减少负载的有功功率

C、减少负载的无功功率D、减少线路的功率损耗

5、当三相交流发电机的三个绕组连接成星形时，若线电压
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A、
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B、
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C、
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6、两个完全相同的交流铁心线圈，分别工作在电压相同而频率不同(f1>f2)的两电源下，此时线圈的磁通(1和(2关系是(B)。

A、(1>(2B、(1<(2C、(1=(2

7、一负载电阻为RL，经变压器接到内阻R0＝800Ω的电源上，变压器原、副绕组的额定电流为2A／20A，若使从变压器原绕组看进去的等效负载电阻RL′＝R0时，则RL等于(B)。
A、0.8ΩB、8ΩC、80ΩD、800Ω
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8、某一负载消耗的有功功率为300W，消耗的无功功率为400Var，则该负载的视在功率为(C)。

A、700VAB、100VAC、500VA

9、图右所示电路中P点电位为(A)。
A、5VB、4VC、3VD、2V

10、采用差分放大电路是为了(B)。
A、加强电路对称性

B、抑制零点漂移

C、增强放大倍数

D、以上都不对

11、交流放大电路中，晶体管一旦进入饱和或截止状态，IB对IC将(D)。
A、增强控制能力

B、控制能力不变

C、失去控制能力

D、它们之间没有关系
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12、电路如图所示，根据工程近似的观点，a、b两点间的电阻值约等于(B)。
A、1kΩ

B、101kΩ

C、200kΩ
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D、201kΩ

13、如图电路中电压U为(C)。
A、-50V

B、-10V

C、10V

D、50V

14、若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成(C)。
A、电阻性



B、电感性



C、电容性

15、动态电阻rZ是表示稳压二极管性能的一个重要参数，它的大小与稳压性能的关系是(B)。

A、rZ越小则稳压性能越差

B、rZ越小则稳压性能越好

C、rZ的大小不影响稳压性能

D、以上都不对

16、二极管两端加上正向电压时(B)。
A、一定导通

B、超过死区电压才导通

C、超过0.7V才导通

D、超过0.3V才导通

17、稳压二极管的动态电阻rZ是指(B)。

A、稳定电压
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与相应电流IZ之比

B、稳压管端电压变化量
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UZ与相应电流变化量
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C、稳压管正向压降与相应正向电流的比值

D、以上都不对

18、对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是(D)。
A、三极管可以把小能量放大成大能量

B、三极管可以把小电流放大成大电流

C、三极管可以把小电压放大成大电压

D、三极管可用较小的电流控制较大的电流

19、就放大作用而言，射极输出器是一种(A)。

A、有电流放大作用而无电压放大作用的电路

B、有电压放大作用而无电流放大作用的电路

C、电压和电流放大作用均没有的电路

D、以上都不对

20、当三相对称交流电源接成星形时，若线电压为380V，则相电压为(B)。

A、380/3V
B、380/
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D、380V

填空题

1、电路由电源、负载和中间环节三部分组成。

2、半导体分为本征半导体和PN型半导体。

3、在N型杂质半导体中，多数载流子是自由电子，少数载流子是空穴。

4、集成运放级间耦合方式是采用多级直接耦合。

5、在电容元件的交流电路中，电压的相位比电流的相位滞后90°。

6、半导体二极管的两个主要参数是最大整流电流和最大反向工作电压。

7、硅管的导通压降约为0.7 V，锗管的导通压降约为0.2 V。

8、半导体三极管分为NPN型和PNP型两类。

9、半导体三极管的结构分为三个区，分别是发射区、基区、集电区。

10、欲使晶体管工作在放大区，则外电路所加电压必须使晶体管的发射结正偏，同时使集电结反偏。

11、在画放大电路的直流通路时常将耦合电容视作断路，而在画其交路时常将耦合电容视作短路。

12、在任意瞬时，流入某一结点的电流之和应等于由该结点流出的电流之和，这就是KCL定律。

13、计算电位时，必须选定电路中某一点作为参考点，通常设它为零。

14、提高交流电路功率因数的意义在于增加有用功，其方法是并联电容。

15、并联的负载电阻越多，总电阻越小，电路中的总电流就越大。

三、判断题

1、电路中的参考方向与实际方向是相同的。（×）

2、如果某一元件上的U和I的实际方向相同，电流从“+”端流入，则该元件是负载。（√）

3、在任一瞬时，一个结点上电流的代数和恒等于零。（√）

4、三相正弦交流电，当三相负载对称时，任何时刻三相电流之和总是等于零。（×）

5、在某一确定电路中，电阻上的电压是一定的。（√）

6、在交流电路中，电感元件和电容元件的平均功率为0，所以并不消耗能量。（×）

7、磁场内各点磁感应强度的大小和方向均相同。(×)

8、直流铁心线圈只有铜损(√)

9、发射结处于正向偏置的晶体三极管，其一定是工作在放大状态。（×）

10、今在电路中测得晶体三极管的三个管脚的电位分别为4V、3.4V和9V，说明这个晶体三极管是NPN型硅管。（×）

11、一般情况下，晶体三极管的电流放大系数随温度的增加而减小。（√）

12、半导体中空穴带正电，电子带负电。（√）

13、二极管的反向电压一旦超过其最高反向工作电压时就会损坏。（√）

14、P型半导体带正电，N型半导体带负电。（×）

15、发光二极管在使用时必须加适当的正向电压才会发光。（√）

16、由于发射区和集电区的掺杂浓度以及面积不同，因此三极管的集发射与电极极不能互换使用。（√）

17、二极管具有开关特性，三极管不具有开关特性。（×）

18、二极管和三极管都具有明显的温度特性。（√）

19、半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间，硅和锗是最重要的两种半导体材料。（√）

20、三极管的交流放大倍数和直流放大倍数是两个不同的概念，但其值近似相等。（√）

四、问答题
1、设某机床电器控制系统突然发生了故障，按下停止按钮不能停车，说明可能的原因，操作者应该采取什么措施？

1、答：这种情况一般是因为过载而造成接触器三触头烧焊引起的，操作者必须立即断开电源引入开关，迫使电动机停转。

2、为什么在照明和电热设备中只装熔断器，而在电动机电路中既安装熔断器又安装发热继电器？

2、答：照明和电热设备是电阻性负载，工作稳定，可能出现的故障一般为短路，故安装熔断器；电动机工作时受负载的影响大，容易过载，所以装容电器作为保护，装热继电器作为过载保护。

五、计算

1、用戴维南定理求下图中RL上的I。
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解：
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