《电子技术基础》复习资料
一 单选题 
1. 若用万用表测二极管的正、反向电阻的方法来判断二极管的好坏，好的管子应为（     ）。 
	A. 正、反向电阻相等 

	B. 正向电阻大 ，反向电阻小 

	C. 反向电阻比正向电阻大很多倍 

	D. 正、反向电阻都等于无穷大 


2. 下图所示门电路逻辑式为（     ）。
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3. 图示逻辑电路的逻辑式为（     ）。
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4. 如图所示，门电路逻辑式为（     ）。
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5. 一个两输入端的门电路，当输入为1和0时，输出不是1的门是（     ）。 
	A. 与非门 

	B. 或门 

	C. 或非门 

	D. 异或门 


6. 基本放大电路中的主要放大对象是（     ）。 
	A. 直流信号； 

	B. 交流信号； 

	C. 交直流信号均有 

	D. 其他 


7. 半导体三极管工作于截止区时，其发射结和集电结的偏置状况有：（     ）。 
	A. 发射结正偏，集电结正偏 

	B. 发射结反偏，集电结反偏； 

	C. 发射结正偏，集电结反偏 

	D. 不能确定 


8. 异或门的逻辑功能是（     ）。 
	A. 全高为高 

	B. 相异为高 

	C. 全低为高 

	D. 相异为低 


9. 译码器的输出量是（     ）。 
	A. 二进制 

	B. 八进制 

	C. 十进制 

	D. 十六进制 


10. 理想运放的两个重要结论是（     ）。 
	A. 虚短与虚地； 

	B. 虚断与虚短； 

	C. 断路与短路 

	D. 虚地和虚断 


11. 四输入的译码器，其输出端最多为（     ）。 
	A. 4个 

	B. 8个 

	C. 10个 

	D. 16个 


12. 稳压二极管的正常工作状态是（     ）。 
	A. 导通状态； 

	B. 截止状态； 

	C. 反向击穿状态； 

	D. 任意状态。 


13. 二输入端的或非门，其输入端为A、B，输出端为Y,则其表达式Y= （     ）。 
	A. AB 

	B. [image: image16.png]
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	D. A+B 


14. 某反馈放大器方框图如下图所示，其总放大倍数为（      ）。 
	A. 10 

	B. 40 

	C. 50 

	D. 100 


15. 测得NPN型三极管上各电极对地电位分别为VE＝2.1V，VB＝2.8V，VC＝4.4V，说明此三极管处在（      ）。 
	A. 饱和区； 

	B. 放大区； 

	C. 截止区； 

	D. 反向击穿区。 


16. 下图所示电路，反馈电阻RF引入的是（     ）。
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	A. 并联电流负反馈 

	B. 串联电压负反馈 

	C. 并联电压负反馈 

	D. 串联电流负反馈 


二 判断题 
1. 在功率放大电路中，输出功率愈大，功放管的功耗愈大。（ ）

2. 在P型半导体中如果掺入足够量的五价元素，可将其改型为N型半导体。（ ） 

3. 只有电路既放大电流又放大电压，才称其有放大作用。（ ） 

三 填空题 
1. N型半导体是在本征半导体中掺入极微量的______价元素组成的。这种半导体内的多数载流子为______________________，少数载流子为_____________，不能移动的杂质离子带________________电。 

2. 某逻辑门输入端A、B和输出端F波形图为下图，F与A、B的逻辑关系是：________________
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3. 数字电路中，输入信号和输出信号之间的关系是__________________关系，在逻辑关系中，最基本的关系是____________________、___________________________和____________________。 

4. 晶体管从结构上可以分为________________和________________两种类型，它工作时有两种载流子参与导电。 

5. 74LS138是3线—8线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为A2A1A0=110时，输出 [image: image20.png]


 应为__________________________________________________________________。 

四 简答题 
1. 试写出图3所示电路Y的表达式。
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2.化简逻辑函数： [image: image22.png]Y=4BC+AC+BC.
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