
宁波职业技术学院成人大专 2020 学年第 1学期

     电子技术应用与实践（模拟数字）试卷 （闭卷）

（考试时间：120分钟）
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一、填空题 (每空均为 1 分，共 20分) 

1. 半导体的主要特点是其具有 _____、_____、_____  。

2. 在本征半导体中掺入少量的五价元素， 可以形成 __________，常用掺杂的五价元素有磷、 _____和_____。

3. PN 结正向偏置时，_______很小，形成较大的_____ ；PN 结反向偏置时，呈现较大的反向电阻， _____很小，这就是 PN 结的单向导电性。

4. 稳压二极管之所以能够实现稳压作用是利用了__________特性。

5. 晶体管的输入特性是指以 __________为参变量时，基极电流 iB 和__________ 之间的关系。

6. 晶体管可靠截止的条件是：发射结和集电结均处于__________   。

7. 晶体管处于饱和状态的条件都是：发射结和集电结均处于 _____ 。一般情况下，硅管的饱和压降UCE(sat)≈_____，锗管的饱和压降 UCE(sat)≈_____。

8. 对晶体管放大器来说，只具有电压放大作用、没有电流放大作用的是__________   放大器。

9. 对晶体管放大器来说，既有电压放大作用、又有电流放大作用的是 _____放大器。

10. 场效应晶体管根据结构不同可分为两大类：__________和__________场效应管
二、选择题（每题2分，共10分）
1．下列描述不正确的是（  ） 
a．EEPROM 具有数据长期保存的功能且比 EPROM 在数据改写上更方便 
b．DAC的含义是数 -模转换、 ADC的含义是模数转换 
c．积分型单稳触发器电路只有一个状态 
d．上面描述至少有一个不正确

2．已知 A= （10 ．44 ）10 （下标表示进制） ，下列结果正确的是（  ）
a． A= （1010 ．1）2    b．A= （0A ．8）16 
c． A= （12 ．4）8      d．A= （20 ．21 ）5 
3．下列说法不正确的是（  ）   
a ．当高电平表示逻辑 0、低电平表示逻辑 1 时称为正逻辑  
b ．三态门输出端有可能出现三种状态（高阻态、高电平、低电平）   
c ．OC门输出端直接连接可以实现正逻辑的线与运算   
d ．集电极开路的门称为 OC门 
4．以下错误的是（  ） 
a．数字比较器可以比较数字大小 b． 半加器可实现两个一位二进制数相加    c ．编码器可分为普通全加器和优先编码器    d ．上面描述至少有一个不正确 5．下列描述不正确的是（  ） 
a．触发器具有两种状态，当 Q=1 时触发器处于 1 态 
b．时序电路必然 存在状态循环 
c．异步时序电路的响应速度要比同步时序电路的响应速度慢 
d．主从 JK 触发器具有一次变化现象

三、判断题 (本题共 10小题,每题 2分,共 20分) 

(  )1、在二进制与 8421BCD 码的转换中，有下列关系： (FF)H=()8421BCD

(  )2、二进制代码 1001和 1000都可以表示十进制数 8。

(  )3、n 变量逻辑函数，其全部最小项有 2n 个。

(  )4、负载电流由外电路流入门电路称为拉电流负载。

(  )5、用触发器设计任意编码的 BCD 码计数器时，必须检查电路是否可以自
(  )6．将代码状态的特点含义“翻译”出来的过程称为译码。实现译码操作的电路称为译码器。  
(  )7．设计一个 3 进制计数器可用 2 个触发器实现（ 1 ）
(  )8．移位寄存器除了可以用来存入数码外，还可以利用它的移存规律在一定的范围内构成任意模 值 n 的计数器。所以又称为移存型计数器
(  )9． 判断时序逻辑电路能否自启动可通过判断该电路是否存在有效循环来实现
(  )10． 施密特触发器电路具有两个稳态，而多谐振荡器电路没有稳态 
四、应用题（每题15分，共30分）
1、已知图示逻辑电路和输入波形，写出输出 F的逻辑表达式，并画出输出的波形。
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2、 指出图示放大器中的反馈环节， 并判别其反馈类型和反馈方式
[image: image2.png]



五、分析题（20分）

1、分析图示组合逻辑电路的逻辑功能：（1）由图写出逻辑式； （2）列出真值表； （3）分析电路的逻辑功能
[image: image3.png]



参考答案

一、填空题 (共 20分，每空均为 1 分) 

1. 掺杂效应、温度效应、光电效应 。

2. N 型半导体 ， 砷、钨。

3. 正向电阻 、正向电流、 反向电流 

4. PN 结的反向击穿 

5. 集-射电压 uCE、发射结偏压uBE 

6. 反偏或零偏 

7. 正偏 、0.3V、 0.1V。

8. 共基极 

9.共发射极 

10. 结型 和绝缘栅型 
二、选择题（每题2分，共10分）
1C  2D  3A  4C  5A
三、判断题 

1、× 2、√ 3、× 4、× 5、√  4． √5． × 6． √ 7． × 8． √
四、应用题（每题15分，共30分）
1、已知图示逻辑电路和输入波形，写出输出 F的逻辑表达式，并画出输出的波形。
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2、 指出图示放大器中的反馈环节， 并判别其反馈类型和反馈方式
解：反馈环节为 R F 负反馈 电压串联
五、分析题（20分）

1、分析图示组合逻辑电路的逻辑功能：（1）由图写出逻辑式； （2）列出真值表； （3）分析电路的逻辑功能
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