电子电工技术基础复习资料
一、填空题
1、P 型半导体中空穴为（     ）载流子，自由电子为（     ）载流子。

2、PN 结正偏时（     ），反偏时（    ），所以 PN 结具有（     ）导电性。

3、反向电流是由（    ）载流子形成， 其大小与（     ）有关，而与外加电压 （     ）。

4、三极管是（    ）控制元件，场效应管是（    ）控制元件。

5、当温度升高时，三极管的等电极电流 I（    ），发射结压降 UBE（    ）。

6、晶体三极管具有放大作用时，发射结（     ），集电结（    ）。

7、三极管放大电路共有三种组态（    ）、（     ）、共基极放大电路。

8、为了稳定三极管放大电路和静态工作点，采用（    ）负反馈，为了减小输出电

阻采用（    ）负反馈。

9、负反馈放大电路和放大倍数 Af= （     ），对于深度负反馈 Af= （     ）。

10 、共模信号是大小（     ），极性（    ）的两个信号。

11 、乙类互补功放存在（     ）失真，可以利用（    ）类互补功放来克服。

12 、用低频信号去改变高频信号的频率称为（     ），低频信号称为（     ）信号，

高频信号称高频高频载波。

13 、共基极放大电路的高频特性比共射极电路（      ），fa= （      ）fβ。

14 、要保证振荡电路满足相位平衡条件，必须具有（      ）网络。

15 、在桥式整流电阻负载中，理想二极管承受最高反压是（      ）。

单项选择题

1、三端集成稳压器 CW7812 的输出电压是（ ）。

A、12V B、5V C、9V

2、用直流电压表测得放大电路中某三极管各管脚电位分别是 2V 、6V 、2.7V ，则三

个电极分别是（ ），该管是（ ）型。

A、（B、C、E） B、（C、B、E） C、（E、C、B） D、（PNP ） E、（NPN ）

3、共射极放大电路的交流输出波形上半周失真时为（ ）失真，下半周失真时为

（ ）失真。

A、饱和 B、截止 C、交越 D、频率

4、差分放大电路是为了（ ）而设置的。

A、稳定 Au B、放大信号 C、抑制零点漂移

5、共模抑制比是差分放大电路的一个主要技术指标， 它反映放大电路 （ ）能力。

A、放大差模抑制共模 B、输入电阻高 C、输出电阻低

6、LM386 是集成功率放大器，它可以使电压放大倍数在（ ）之间变化。

A、0~20 B、20~200 C、200~1000

7、单相桥式整流电容滤波电路输出电压平均值 Uo= （ ）Uz

A、0.45 B、0.9 C、1.2

8、当集成运放线性工作时，有两条分析依据（ ）（ ）。

A、U- ≈U+ B、I- ≈I+ ≈0 C、U0=Ui D、Au=1

9、对功率放大器的主要要求有（ ）（ ）（ ）。

A、U0 高， B、P0 大 C、效率高 D、Ri 大 E、波形不失真

10 、振荡器的输出信号最初由（ ）而来的。

A、基本放大器 B、选频网络 C、干扰或噪声信号

三、判断题
1、（    ）交流电 u =220 2 sin(100 π t) V 的频率是 100Hz，有效值是 220V. 

2、（    ）频率不同的两个正弦交流电，也存在相位差。

3、（    ）两个同频率的交流电 i 1 、 i 2，如果 Δφ=φ01- φ02< Xc 时，总电压 滞后 电流（填超前或） ，电路呈现容 性。 

4、（    ）谐振频率 f 仅由电路参数 L和C决定，与电阻 R无关。 

5、（    ）串联谐振时，总阻抗最小，总电流也最小。 

6、（    ）谐振时电路的电抗为零，则感抗和容抗也为零。 

7、（    ）在 RLC串联电路中， X称为电抗，是感抗和容抗共同作用的结果。 

8、（    ）在 RLC串联电路中，阻抗角 φ的大小决定于电路参数 R、L 、C和f. 

9、（    ）一个线圈的电阻为 R，电感为 L，接到正弦交流电路中，线圈两端的电压 U=Iz。  

10、（    ）RC振荡器是电阻、电容串联电路。 

四、简答题
什么叫频率？什么叫周期？两者有什么关系？ 

2、变压器使用时应注意哪些事项？ 

3、什么叫感抗？它与哪些因素有关？ 

4、什么叫无功功率？无功功率没有作用吗？ 

5、什么叫容抗？它与哪些因素有关？ 

6、什么叫功率因数？提高功率因数有什么意义？

电子电工技术基础复习资料答案
一、填空

1、多数 少数

2、导通 截止 单向

3、少数 温度 无关

4、电流 电压

5、增加 减小

6、正偏 反偏

7、共射极 共集电极 8、直流 电压

9、A/1+AF 1/F

10 、相等 相同

11 、交越 甲乙

12 、调频 调制 高频载波

13 、

14 、

15 、

选择题

1、A 2、C E 3、B A 4、C 5、A  6、B 7、C 8、  9、   10、

三、判断题
1、（× ）交流电 u =220 2 sin(100 π t) V 的频率是 100Hz，有效值是 220V.

2、（× ）频率不同的两个正弦交流电，也存在相位差。

3、（× ）两个同频率的交流电 i 1 、 i 2，如果 Δφ=φ01- φ02< Xc 时，总电压 滞后 电流（填超前或） ，电路呈现容 性。 

4、（√ ）谐振频率 f 仅由电路参数 L和C决定，与电阻 R无关。 

5、（× ）串联谐振时，总阻抗最小，总电流也最小。 

6、（× ）谐振时电路的电抗为零，则感抗和容抗也为零。 

7、（√ ）在 RLC串联电路中， X称为电抗，是感抗和容抗共同作用的结果。 

8、（   ）在 RLC串联电路中，阻抗角 φ的大小决定于电路参数 R、L 、C和f. 

9、（   ）一个线圈的电阻为 R，电感为 L，接到正弦交流电路中，线圈两端的电压 U=Iz。  

10、（   ）RC振荡器是电阻、电容串联电路。 

四、简答题
1、什么叫频率？什么叫周期？两者有什么关系？ 

答：①频率：交流电在单位时间内完成周期性变化的次数。②周期：完成一次周期性变化所用的时 间。③两者之间有倒数关系。 

变压器使用时应注意哪些事项？ 

答：①分离初次级线组按额定电压正确安装，防止损坏绝缘体或过载。②防止变压器线组短路烧毁 变压器，③工作温度不能过高电力变压器要有良好的冷却设备。

什么叫感抗？它与哪些因素有关？ 

答：感抗表示线圈对通过的交流电呈现的阻碍作用。②感抗大小和电源频率成正比和线圈的电 感成正比。 

什么叫无功功率？无功功率没有作用吗？ 

5、什么叫容抗？它与哪些因素有关？ 

答：①容抗表示电容器对通过的交流电所呈现的阻碍作用、②容抗大小与电源频率成反比和电容器 的电容成反比 

6、什么叫功率因数？提高功率因数有什么意义？ 
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