《电子科技与数字逻辑》复习资料
一、单项选择题

1.完全确定原始状态表中的五个状态A、B、C、D、E，若有等效对A和B，B和D，C和E，则最简状态表中只含（     ）个状态。
A.2            B.3         C.1           D.4

2.下列触发器中，没法约束条件的是（     ）。

    A. 时钟
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触发器        B. 基本
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C. 主从
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触发器        D. 边沿D触发器

3.组合逻辑电路输出与输入的关系可用（     ）描述。

A.真值表     B.状态表      C.状态图      D.逻辑表达式

4.实现两个4位二进制数相乘的组合电路，其输入输出端个数应为（     ）。

A.4入4出    B.8入8出    C.8入4出     D.8入5出

5.组合逻辑电路中的险象是由于（     ）引起的。

A.电路未达到最简           B.电路有多个输出

C.电路中的时延             D.逻辑门类型不同

6.设计一个五位二进制码的奇偶位发生器，需要（     ）个异或门。

A.2          B.3           C.4           D.5

7.设计一个2421码“四舍五入”电路，最少需要（     ）个逻辑门。

A.0          B.2           C.3           D.5

8.下列触发器中，（     ）不可作为同步时序逻辑电路的存储元件。

A.基本R-S触发器           B.D触发器

C.J-K触发器                D.T触发器

9.构造一个模10同步计数器，需要（     ）触发器。

A.3个          B.4个        C.5个        D.10个

10.实现同一功能的Mealy型同步时序电路比Moore型同步时序电路所需要的（     ）。

A.状态数目更多               B.状态数目更少

C.触发器更多                 D.触发器一定更少

11.同步时序电路设计中，状态编码采用相邻编码法的目的是（     ）。

A.减少电路中的触发器         B.提高电路速度

C.提高电路可靠性             D.减少电路中的逻辑门

12.脉冲异步时序逻辑电路的输入信号可以是（      ）。

A.模拟信号                   B.电平信号    

C.脉冲信号                   D.时钟脉冲信号

13.电平异步时序逻辑电路不允许两个或两个以上输入信号（      ）。

A.同时为0     B.同时为1     C.同时改变       D.同时出现

14.脉冲异步时序逻辑电路中的存储元件可以采用（      ）。

A.时钟控制RS触发器          B.D触发器

C.基本RS触发器              D.JK触发器


15.若一个最简流程表中有五个状态，则相应电平异步时序电路中应具有（      ）反馈回路。

A.2条          B.3条        C.4条         D.5条

16.电平异步时序电路中反馈回路间的临界竞争，可导致电路（      ）。

A.时延增加                   B.速度下降

C.发生错误状态转移           D.信号减弱

17.八路数据选择器应有（      ）个选择控制器。

A.2            B.3           C.6            D.8

18.移位寄存器T1194工作在并行数据输入方式时，MAMB取值为（      ）。

A.00           B.01          C.10           D.11

19.集成定时器5G555工作在截止状态时，
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的输入电压值（      ）。
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C. 
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     D. 均小于
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20.集成D/A转换器DAC0832含有（       ）个寄存器。

A.1         B.2            C.3            D.4
二、填空题
1.在计算机中，"A"与"a"的ASCII是(            )。
2.ASCII中有(            ) 两类信息。

3.(            ) 的8421码为 010010010110 。

4.十进制的进位规则是(            ) 。

5.所谓多项式替代法，是将(            )   即得到与R进制数等值的十进

制数。

6.一个数由两部分组成：(            )。

7.补码只有(            ) 种零的表示形式。

8.逻辑变量反映逻辑状态的变化，逻辑变量仅能取值(       )。

9.在二值逻辑电路中，把物理量离散成两种电平相对于参考地的电压值，即（        ）。
10如果A，B中只要有一个为1，则F为l；仅当A，B均为0时，F才为0。该逻辑关系可用式子 (        )表示。
三、判断题
1.“0”的补码只有一种形式。    （      ）
2.奇偶校验码不但能发现错误，而且能纠正错误。   （      ）
3.二进制数0.0011的反码为0.1100。    （      ）
4.逻辑代数中，若A·B = A + B，则有A=B。   （      ）
5.根据反演规则，逻辑函数
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6.用卡诺图可判断出逻辑函数
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与逻辑函数
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互为反函数。（      ）
7.若函数F和函数G的卡诺图相同，则函数
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相等。（      ）
8.门电路带同类门数量的多少称为门的扇出数。（      ）
9.三态门有三种输出状态（即输出高电平、输出低电平和高阻状态），分别代表三种不同的逻辑值。（       ）
10.触发器有两个稳定状态：
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称为“1”状态，
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称为“0”状态。（     ）
四、简答题
1.与普通代数相比逻辑代数有何特点？

2.什么是逻辑图？试述由逻辑函数画出逻辑图的方法？

3.逻辑函数式、真值表和逻辑图三者之间有什么关系？

4.实现一个确定逻辑功能的逻辑电路是不是唯一的？

5.代数法化简主要有哪些步骤？
五、计算题
1.一个n位无符号二进制整数能表示的十进制数范围有多大？表示一个最大3位十进制至少需要多少位二进制数？
2.将下列逻辑函数化简成最简与或表达式。
（1）
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（2）
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3.电路是用四位加法器构成的代码转换电路，若输入信号DCBA为8421BCD码，分析电路，说明输出端Y3Y2Y1Y0什么代码，并填表。

	输入

D  C  B  A
	输出

Y3  Y2  Y1  Y0
	 
	输入

D  C  B  A
	输出

Y3  Y2  Y1  Y0

	０ ０ ０  ０

０ ０ ０  １

０ ０ １  ０

０ ０ １  １

０ １ ０  ０
	 
	
	０ １ ０  １

０ １ １  ０

０ １ １  １

１ ０ ０  ０

１ ０ ０  １
	 


用一片3入8出译码器和必要的逻辑门实现下列逻辑函数：
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《电子科技与数字逻辑》复习资料答案
一、不定向选择

1.A   2.CD    3.AD   4.B      5.C    6.C    7.A    9.A   10.B    11.B   

12.D   13.CD   14.C   15.ABCD    16.B     17.C    18.B    19.D   20.A    
二、填空题

1．31H、61H
2．可显示和控制字符两种
3．496

4． "逢十进一"
5． R进制数按多项式表示法展开，然后按十进制的运算规则求和，
6． 一部分表示数的符号，另一部分表示数的数值
7． 一

8．“0”或“1”
9．高电平(用H表示)和低电平(用I表示)
10．F=A+B


三、判断题

1.正确    2.错误   3.错误   4.正确    5.错误

6.正确    7.错误   8.正确   9.错误    10.错误

四、简答题

逻辑代数与普通代数相似子处在于它们都是用字母表示变量，用代数式描述客观事物间的关系，但不同之处是逻辑代数是描述客观事物间的逻辑关系，逻辑函数表达式中的逻辑变量的取值和逻辑函数值都只有两个值，即0、1。这两个值不具有数量大小的意义，仅表示客观事物的两种相反的状态。

2．用逻辑门电路实现的逻辑函数关系。
              化简
              变换
              用门电路实现3

3．可以互相转换


4．不是唯一的
5．用代数转换法求一个函数“最小项之和”的形式，一般分为两步。
   第一步：将函数表达式变换成一般“与—或”表达式。
   第二步：反复使用
[image: image21.wmf](

)

Y

Y

X

X

+

×

=

   
   将表达式中所有非最小项的“与项”扩展成最小项。


五、计算题

1．解： n位无符号二进制数的取值可以从n位全0到n位全1，相应的十进制数为0～2n-1。
最大3位十进制数为999，由于 210  > 999 > 29  ，所以表示一个最大3位十进制数至少需要十位二进制数。
2． (1) 
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3．见答表：

	输入
D  C  B  A
	输出
Y3  Y2  Y1  Y0
	 
	输入
D  C  B  A
	输出
Y3  Y2  Y1  Y0

	０ ０ ０  ０
０ ０ ０  １
０ ０ １  ０
０ ０ １  １
０ １ ０  ０
	０  ０ １  ０
０  ０ １  １
０  １ ０  ０
０  １ ０  １
０  １ １  ０
	
	０ １ ０  １
０ １ １  ０
０ １ １  １
１ ０ ０  ０
１ ０ ０  １
	０  １ １  １
１  ０ ０  ０
１  ０ ０  １
１  ０ １  ０
１  ０ １  １
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