电工与电子技术 复习资料
一、填空题

1. GTR  GTO  Power-MOSFET  IGBT  MOSFET  GTR
2.要有足够的驱动功率  触发脉冲前沿要陡幅值要高   触发脉冲要与晶

3.正弦波  方波         4.双向 800V       5.同一桥臂   不同桥臂               

6.两组变流器之间     负载    电抗器     =

7.快速晶闸管    200A    900V        8.1.57    157     1.5-2

二、选择题

1-5：A  C  B  A  B     6-10：B  C  B  B  A     11-15：A  A  A  B  C      
三、问答题

1、系统误差分几种？各有什么特点？
答：系统误差：在测量过程中产生的误差中,有些误差固定不变的，有些误差是遵循一定的规律变化的。这种误差叫做系统误差。系统误差决定了测量的准确度。
随机误差：随机误差也称偶然误差。当同一条件下对同一对象重复测量时,每次测量结果仍会出现一些无规律的随机性变化。这种变化是由于周围环境对测量结果的影响而造或的，这种误差叫做随机误差。随机误差决定了测量的精密度。
疏失误差：测量过程中，由操作、读数、记录和计算等方面的错误所造成的误差称为疏失误差。疏失误差的数据是不可靠的。
2、实现有源逆变必须满足哪两个必不可少的条件？

直流侧必需外接与直流电流Id同方向的直流电源E，其数值要稍大于逆变器输出平均电压Ud，才能提供逆变能量。

逆变器必需工作在β<90º（α>90º）区域，使Ud< 0,才能把直流功率逆变为交流功率返送电网。

3、写出应用叠加定理求解电流I的求解过程 (要求只列每个过程的求解方程)
答：I（1）=US/[（R1+R2）R3/（R1+R2+R3）]

I（2）=IS R1/（R1+R2）

4、晶闸管触发的触发脉冲要满足哪几项基本要求？
A:触发信号应有足够的功率。

B：触发脉冲应有一定的宽度，脉冲前沿尽可能陡，使元件在触发导通后，阳极电流能迅速上升超过掣住电流而维持导通。

C：触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步，脉冲移相范围必须满足电路要求。
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