
19级电工技术（高起专）复习资料 
填空
１．在应用欧姆定律时，当所选电流、电压的参考方向如图（a）时， 欧姆定律的表达示为u=       ；若所选电流、电压的参考方向如图（b）时，欧姆定律的表达示为u=           。
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2．正弦交流电路的电流数学表达式为
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为振幅，也是电流在电路中的         ，
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称为正弦量的三要素。该正弦交流电可用相量表达式                      表达为               。
3．晶体管有可工作在   　　　   、　　　　　　和  　   　　

三种工作状态。

4.电感元件是一种储能元件，可将输入的电能转化为________能量储存起来。

5.若三相电动势依次达到最大值的次序为A—C—B，则称此种次序为________。

6.R、C串联的正弦交流电路中，电阻元件的端电压为12V，电容元件的端电压为16V，则电路的总电压为________V.

7.二极管最重要的特性是________。
二、判断题，对的在题后括号内划“√”, 错的在题后括号内划“×”

1．对称的三相电源是由三个频率相同、振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源按一定方式（星形或三角形）联结组成的供电系统。（     ）

2．电阻、电感和电容在电路中都是储能元件。（     ）

3．变压器只能把高电压转变为低电压。（     ）

4．三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。（     ） 

5．磁感应强度是表示磁场中某点的磁场强弱和方向的物理量。（    ）

6．电流互感器是利用变压器变电流的原理制成的。（    ）

7．在三相电路中手握一根导线不会触电。（    ）

8．二极管具有单向导电性，当给二极管加上正向电压时，其伏安特性与电阻的伏安特性完全一样。（    ）

9．用万用电表检测交流电压时，必须是红表笔接电源正极，黑表笔接电源负极。（    ）

10．RLC串联谐振电路的谐振频率为
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11．直流铁心线圈只有铜损(       )

12.三极管的交流放大倍数和直流放大倍数是两个不同的概念，但其值近似相等。（    ）

13.阻容耦合和直接耦合的多级放大电路中，各级的静态工作点都相互独立。（       ）

14.放大电路的输出电阻越大，其带负载能力越强。（      ）

15、发射结处于反向偏置的晶体三极管，其一定是工作在截止状态。（        ）

三、选择题
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2．线电压为380V的Ｙ形联结三相四线制电源,其相电压是(    )

　　A． 380V     B．380
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3. 如图1所示，已知开关K闭合前，电路处于稳态，电容两端电压
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。在t=0时刻合上开关K，则当开关刚闭合瞬间，
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4．如图1所示，当开关闭合后，此电路中的时间常数为
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5．转差率是分析异步电动机的一个重要参数。 如果电动机的转子转速为
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, 旋转磁场转速为
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, 我们定义异步电动机的转速差 (
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的比率为异步电动机的转差率
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时，异步电动机处于(      )状态

A．停止     B．空载        C．正常运行

6.一负载电阻为RL，经变压器接到内阻R0＝800Ω的电源上，变压器原、副绕组的额定电流为2A／20A，若使从变压器原绕组看进去的等效负载电阻RL′＝R0时，则RL等于（      ）

A.0.8Ω          B.8Ω          C.80Ω          D.800Ω

7、3
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的电阻中通过2
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的电流，试问电阻两端的电压是（      ）。

A、10V           B、6mV         C、1.5V         D、6V

8、有一额定值为5W 500
[image: image29.wmf]W

 的线绕电阻，其额定电流为（       ）。

A、2500          B、100         C、1            D、0.1

9、一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上，则取用的功率为（     ）W。

A、125           B、250         C、500          D、1000

10. 稳压管起稳压作用，是利用它的（　    ）。

A、正向特性     B、单向导电性      C、双向导电性     D、反向击穿特性
四、简答题

1．安全用电措施主要有哪些？

2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？

3、将图示电路等效变换为一个电压源电路。

五、作图题

1．将下图所示电路化成等值电压源电路
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2．将下图所示电路化成等值电流源电路:
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3、设触发器的初始状态为0，已知时钟脉冲CP及A、B端的波形如图所示，画出J端、
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端及Q端的波形。
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计算

1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, 
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2. 用戴维宁定理求下图(图2)中负载电流I。
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3、用戴维南定理求下图中RL上的I。
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电工电子技术复习资料参考答案

真空（每空1.5分，共15分）

iR，-iR    
2. 最大值   频率   初相位   有效值   
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4. 磁场

5. 逆相序

6. 20

7. 单向导电性 
二、判断题　

1. √2. ×3.  4. √5. √ 6. √  7.   8. ×9. ×10. 11．√12.√ 13.×  14.× 15、√
三、选择题

1. A  2. C  3. C　4.   5. A  6-10：BDDBD  

四、简答题

1．建立建全各种安全操作规程和规章制度, 宣传和普及安全用电的基本知识

电气设备采用保护接地和保护接零

安装漏电保护装置

对一些特殊设备必须采用安全电压(36V)供电

   防雷和防电气火灾

2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？

电厂(其它形式的能转化为电能)  电力网(电能分配传输) 

负载或用户(电能转化为其它形式的能)

3、
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作图题

1.
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3、
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六、计算
1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, 
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电动机吸收的功率即是电源的有功功率 
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视在功率 
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无功功率  
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