
19级电工电子基础（高起专）复习资料
判断题

1.电压，也称作电势差或电位差，是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。（   ）

2.三相异步电动机在满载和空载下起动时，起动电流是一样的。（  ）

3.导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。（   ）

4.电动势是表示非静电力把单位正电荷从负极经电源内部移到正极所做的功。（   ）

5.电器设备在单位时间内消耗的电能称为电功率。（   ）

6.在 P 型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子。（   ）

7.电磁场可由变速运动的带电粒子引起，也可由强弱变化的电流引起。（  ）

8.电磁感应是因磁通量变化产生感应电动势的现象。（   ）

9.电路的基本组成部分是电源和负载。（  ）

10.二极管两端加上正向电压就一定会导通。（   ）

11、220V60W灯泡，若安在110V电源上使用，它的实际功率只有30W。  （     ）

12、当电路处于通路状态时，外电路电阻上的电压等于电源电动势。  （     ）

13、基尔霍夫第二定律只使用与闭合回路，在开口电路中还使用。  （     ）

14、电压源和电流源对外电路来说可以等效但并不保证电源内部的等效。（     ）

15、变压器中匝数较多，线径较细的绕组一定是高电压绕组。 （     ）

单选题

1．阻容耦合放大电路能放大（     ）信号。

A．直流   B．交、直流   C．交流

2．在放大电路中，静态工作点过低，会引起（     ）。 

A．相位失真  B．截止失真  C．饱和失真  D．交越失真

3．在要求放大电路有最大不失真输出信号时，应把静态工作点设置在（   ） 

A．交流负载线的中点     B．交流负载线的上端

C．直流负载线的中点     D．直流负载线的上端

4．稳压二极管的正常工作状态是（     ）。 

A．导通状态 B ．截止状态 C ．反向击穿状态 D ．任意状态

5．用万用表直流电压挡测得晶体管三个管脚的对地电压分别是 V1＝2V，V2＝6V，V3＝2.7V，由此可判断该晶体管的管型和三个管脚依次为（     ）。 

A.PNP管，CBE         B.NPN管，ECB 

C.NPN管，CBE         D.PNP管，EBC

6．测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为 VE＝3V，VB＝3.7V，VC＝3.3V，则该管工作在（     ）。 

A．放大区     B．饱和区     C．截止区    D．击穿区

7．用万用表R×1K的电阻挡检测某一个二极管时，发现其正、反电阻均约等于1KΩ,这说明该二极管是属于（     ）。 

A．短路状态    B．完好状态   C．极性搞错   D．断路状态

8．单相桥式或全波整流电路中，电容滤波后，负载电阻RL平均电压等于（  ）

A．0.9U2    B．1.4U2     C． 0.45U2     D．1.2U2 

9．晶体管三极管放大条件是（     ）。 

A．发射结要正向偏置 B．发射结要正向偏置，集电结要反向偏置

C．集电结要反向偏置 D．发射结要反向偏置，集电结要正向偏置

10．P型半导体是在本征半导体中加入微量的（     ）元素构成的。

A．三价      B．四价      C．五价      D．六价

11．一般要求放大电路的（     ）。 

A．输入电阻大，输出电阻小 B．输入电阻小，输出电阻大

C．输入电阻小，输出电阻小 D．输入电阻大，输出电阻大

12．设置静态工作点的目的（     ）。 

A．使放大电路工作在线性放大区 B．使放大电路工作在非线性区

C．尽量提高放大电路的放大倍数 D．尽量提高放大电路稳定性

13．在放大电路中，集电极负载电阻 Rc 的作用是（     ）。 

A．是三极管集电极的负载电阻 B．使三极管工作在放大状态

C．把三极管的电流放大作用转化成电压放大作用

14．放大器的电压放大倍数是在 （     ）时增大。

A．负载电阻减小 B．负载电阻增大

C．负载电阻不变 D．电源电压升高

15．下列 4 个控制电路中，正确的是（     ）。
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16．三相异步电动机的最大转矩与（     ）。 

A．电压成正比      B．电压平方成正比 

C．电压成反比      D．电压平方成反比

17．Y-Δ降压起动，由于起动时每相定子绕组的电压为额定电压的 1.732 倍，所以起动转矩也只有直接起动时的（     ）倍。

A．1/3     B．0.866     C．3      D．1/9 

在电路中用来对电气设备进行短路保护的电器是 ( D )。 

A．交流接触器  B．热继电器  C ．中间继电器 D ．熔断器

19．一台三相异步电动机的磁极对数 p=2，电源频率为 50Hz，电动机转速 n=1440r/min，其转差率 s 为( D )。 

A．1%     B．2%      C．3%      D．4% 

20．三相异步电动机在施加相同的电源线电压时，采用星形起动和三角形起动，其起动电流之比为（     ）。
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21、在全电路中、负载电阻增大，端电压将（       ）

A、增高            B、减小            C、不变            D、不确定

22、如图①在电路中当R2值增大时，则（      ）

  A、PA1读数减小，PA2读数增大；        B、PA1和PA2的读数减小；

  C、PA1和PA2的读数增大；             D、PA1读数减少，PA2读数不变。

23、根据戴维南定理如图②所示的等效电流内阻RAB为（       ）
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24、如图③电路所示，A、B、C三灯相同，当SA合上瞬间（       ）

  A、A灯最亮                     B、B灯最亮

  C、C灯最亮                     D、A、B、C三灯一样亮

25、如图④所示三相电源或电压为380V，Ru=Rv=Rw=10，则电压表和电流表的读数分别为（      ）

A、电压220V，电流22A         B、电压380V，电流22A

C、电压220V，电流38A         D、电压380V，电流38A

三、多选题
1.下面有关电压讲述正确的是（       ）。

（A）电压是静电场或电路中两点间电动势之差    

（B）电压的单位是伏特

（C）电压可分为高电压与低电压   

（D）电压的大小取决于电动势   （E）电压的符号是U

2.引起电磁场的原因是（       ）。

（A）由不变的电流引起      （B）由不变的电压引起   

（C）由强弱变化的电流引起  （D）由变速运动的带电粒子引起    

(E)由不变的电阻引起

3.感应电流产生的条件有（       ）。

（A）电路是闭合且通的       （B）穿过闭合电路的磁通量发生变化

（C）电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动

（D）磁通量不需变化        

（E）电路可以是打开的

4.电路的基本组成部分是（       ）。

（A）电源   （B）负载   （C）连接导线   （D）正极   （E）负极

5.晶体管的运用有（       ）。

（A）开关回路   （B）电压限制   （C）电子点火   

（D）启动回路    （E）定时回路

四、名词解释

1.三相交流电:

2.一次设备:

3.叠加定理

4.高压断路器:

5.节点 
6.电源开路

7.电位

8、反馈 
五、问答题
1．有两个白炽灯“ 110V、100W”和“ 110V、40W”。能否将它们串接在 220 伏的工频交流电源上使用？试分析说明。

2．试述提高功率因数的意义和方法？

3．某电容器的额定耐压值为 450 伏，能否把它接在交流 380 伏的电源上使用？为什么？

4、设某机床电器控制系统突然发生了故障，按下停止按钮不能停车，说明可能的原因，操作者应该采取什么措施？

5、为什么在照明和电热设备中只装熔断器，而在电动机电路中既安装熔断器又安装发热继电器？
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计算题

1．用一个额定值为 110V，60W的白炽灯和一个额定值为 110V，40W的白炽灯串联后接在 220V电源上，当开关闭合时能否正常工作？后果如何？为什么？
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2．在下图电路中，已知 U1=54V，U2=18V，R1=3Ω，R2=4Ω，R3=6Ω，用叠加原理求I3 的值。

3、如图⑤所示，已知Ec=12V，Rc=3K
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，Re=2K
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，R1=30K
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，R2=10K
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，ube≈0，
[image: image12.wmf]b

=50，

求：①放大器的点静态工作Ib、Ic和Uce

②输入电阻Ri和输出电阻Ro

③估算放大器的电压放大信数

④如Ce断开器后，电路的性能发生什么变化？

电工电子基础参考答案

判断题

1-5、√ × √ √ √    6-8、√ √ √  11、×； 12、× ；13、×； 14、√ ；15、√ 
二、单选题

1-5、C B A C B      6-10、B D D B A 

11-15、A A C B B    21-25  A  D  B  B D
三、多选题

1、ABCE  2、CD  3、ABC  

名词解释

1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组系统,叫三相交流电。

2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联压熔断器等。

3、叠加定理： 在线性电路中若存在多个电源共同作用时， 电路中任一支路的电流或电压， 等于电路中各个独立电源单独作用时， 在该支路中产生的电流或电压的代数和。

4、高压断路器:
5.节点 ：电路中三条三条以上的支路相连接的点。
6.电源开路：指电源断开，端电压等于电源电动势，电路电流为零，电源输出功率为零。7.电位： 指电路中某点与参考点之间的电压值

8、反馈：将输出的电压或电流信号一部分或全部以某种形式回送到电路的输入端，使输入的电压或电流发生变化。

五、问答题

1．有两个白炽灯“ 110V、100W”和“ 110V、40W”。能否将它们串接在 220 伏的工频交流电源上使用？试分析说明。

答：不能将它们串接在 220V 工频交流电源上使用。因为它们的额定电压相同，但额定功率不同，这说明它们的灯丝电阻不同：额定功率大的白炽灯灯丝电阻小，额定功率小的白炽灯灯丝电阻大，串联后它们的电压分配与阻值成正比，因此， 100W 白炽灯上加的电压低于额定值不能正常工作； 40W 白炽灯上加的电压高于额定值将损坏寿命（或烧损） 。

3．某电容器的额定耐压值为 450 伏，能否把它接在交流 380 伏的电源上使用？为什么？

答：耐压值为 450 伏说明该电容器承受电压的最高限值是 450 伏。但交流 380V 是指它的有效值，最大值是 380×1.414≈537V>450V ，所以不能把它接在 380V 的交流电源上使用。

4、答：这种情况一般是因为过载而造成接触器三触头烧焊引起的，操作者必须立即断开电源引入开关，迫使电动机停转。

5、答：照明和电热设备是电阻性负载，工作稳定，可能出现的故障一般为短路，故安装熔断器；电动机工作时受负载的影响大，容易过载，所以装容电器作为保护，装热继电器作为过载保护。

六、计算题

1．解：

根据题目画出的电路图，白炽灯正常工作的条件是它处于额定状态，即 U=UN，P=PN。如果 P>PN，灯泡将被烧毁； P<PN，灯泡发不出足够的亮度。

R1=1102÷60=202(Ω) 
R2=1102÷40=302.5（Ω）

I=
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P1=I2R1≈39.1(W) <60W
P2=I2RP≈58.6(W) >40W

结论：白炽灯 2 的寿命将大大缩短，白炽灯 1 在工作期间不能发出足够的亮度；最终 将由于灯 2 被烧毁而使整个电路断开。因此实际照明电路并不按此电路连接。
解：

U1 单独作用：
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U2单独作用：
3、解：

①Ub==3V 
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Uce=Ec-Ic*Rc-Ie*Re=12-1.5*3-1.5*2=4.5V

②

 EMBED Equation.3  [image: image18.wmf]r
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    Ri =
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 Ro=Rc=3K
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③

 EMBED Equation.3  [image: image26.wmf]150
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