
电工电子技术基础复习资料              
一、单项选择题
1.理想二极管的反向电阻为(       )。

A.零              B.无穷大          C.约几百千欧        D.以上都不对

2.在换路瞬间，下列各项中除(       )不能跃变外，其他全可跃变。

A.电感电压        B.电容电压        C.电容电流          D.电感电流
3.在电感性负载两端并联一定值的电容，以提高功率因素，下列说法正确的是(       )。

A.减少负载的工作电流                B.减少负载的有功功率

C.减少负载的无功功率                D.减少线路的功率损耗

4.一负载电阻为RL，经变压器接到内阻R0＝800Ω的电源上，变压器原.副绕组的额定电流为2A／20A，若使从变压器原绕组看进去的等效负载电阻RL′＝R0时，则RL等于(       )。

A.0.8Ω           B.8Ω             C.80Ω              D.800Ω

5.3 kΩ的电阻中通过2mA的电流，试问电阻两端的电压是(       )。

A.10V             B.6mV             C.1.5V              D.6V

6.有一额定值为5W 500的线绕电阻，其额定电流为(       )。

A.2500            B.100             C.1                 D.0.1

7.一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上，则取用的功率为(       )W。

A.125             B.250             C.500               D.1000

8.稳压管起稳压作用，是利用它的(       )。

A.正向特性        B.单向导电性      C.双向导电性        D.反向击穿特性

9.某一负载消耗的有功功率为300W，消耗的无功功率为400var，则该负载的视在功率为(       )。

A.700VA.          B.100VA.          C.500VA             D.300VA
图右所示电路中P点电位为(       )。
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A.5V              B.4V              C.3V                D.2V

11.采用差分放大电路是为了(       )。

A.加强电路对称性                    B.抑制零点漂移

C.增强放大倍数                      D.以上都不对

12.交流放大电路中，晶体管一旦进入饱和或截止状态，IB对IC将(       )。

A.增强控制能力                      B.控制能力不变

C.失去控制能力                      D.它们之间没有关系

13.电路如图所示，根据工程近似的观点，a.B.两点间的电阻值约等于(       )。[image: image2.png]100kQ
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A.1kΩ            B.101kΩ          C.200kΩ            D.201kΩ

如图电路中电压U为(       )。
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A.-50V            B.-10V            C.10V               D.50V

15.若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成(       )。

A.电阻性          B.电感性          C.电容性            D.电流性
填空题

1.20Ω的电阻与80Ω电阻相串联时的等效电阻为        ，相并联时的等效电阻为16Ω。

2.戴维南定理指出任何一个有源二端线性网络都可以用一个        的电压源来表示。

3.一个实际的电源可以用电压源来表示，也可用           来表示。

4.电感元件不消耗能量，它是                的元件。

5.电容元件不消耗能量，它是                的元件。

三、名词解释

1.电阻的温度系数：

2.电导：

3.电导率：

4.电动势：

四、简答题

1.根据日常观察，电灯在深夜要比黄昏时亮一些，为什么？

2.通常电灯开得愈多，负载愈大还是愈小？总负载电阻愈大还是愈小？

3.功率因数提高后，线路电流减小了，瓦时计会走得慢些（省电）吗？

4.为什么电灯开关一定要接在相线（火线）上？

五、论述题
1.电感元件中通过恒定电流 I 时可视为短路，是否此时电感 L 为零？

六、证明题
1.证明图中（ a）及（ b）所示两电路具有相同的逻辑功能，并写出逻辑状态表？
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电工电子技术基础复习资料参考答案
一、单项选择题
1.B  2.B  3.D  4.B   5.D   6.D   7.B   8.D   9.C   10.A

11.B   12.D   13.B   14.C   15.C

二、填空题

1.100Ω      2.等效     3.电流源   4.储存磁场能量    5.储存电场能量

三、名词解释
1.电阻的温度系数:表示物质的电阻率随温度而变化的物理量，其数值等于温度每升高 1C时，电阻率的增加量与原来的电阻率的比值，通常以字母 α 表示，单位为 1/C。

2.电导:物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里，电导的数值就是电阻值的倒数，以字母 ɡ 表示，单位为欧姆。

3.电导率:又叫电导系数，也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数，以字母 γ 表示，单位为米 / 欧姆 * 毫米平方。

4.电动势:电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差， 叫做电动势或者简称电势。用字母 E表示，单位为伏特。

四、简答题
1.根据日常观察，电灯在深夜要比黄昏时亮一些，为什么？

答：由于输电线路的导线本身有电阻，通过电流时将产生线路电压降，所以负载端电压比电源端电压低些，输电线路中电流愈大降得愈多。深夜用电量比黄昏时小，所以负载端电压降得少些，电灯就亮些。

2.通常电灯开得愈多，负载愈大还是愈小？总负载电阻愈大还是愈小？

答：电灯都是并联接在电源上的，电源电压基本上不变，电灯开得愈多，输电线路中的电流愈大，即负载愈大，但总负载电阻愈小。

3.功率因数提高后，线路电流减小了，瓦时计会走得慢些（省电）吗？

答；瓦时计是计量电能消耗的仪表。与电感性负载并联电容器后，因为电容器是不消耗电能的，整个电路的有功功率并未改变，而电能与有功功率成正比，所以瓦时计不会走得慢些。

4.为什么电灯开关一定要接在相线（火线）上？

答：电灯开关应接在相线上。这样，当断开开关后灯具不带电，便可进行电灯的修理或更换，否则将带电作业，造成触电危险。

五、论述题
1.电感元件中通过恒定电流 I 时可视为短路，是否此时电感 L 为零？
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证明题

1、
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