《电工电子技术基础》复习资料
一 单选题 
1. 半加器逻辑符号如图7所示，当A=“1”，B=“1”时，C和S分别为(　　　 )。
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2. 下列表达式中，正确的是（ ）。 
	A. UC=ωCi 

	B. UC=ωCU 

	C. [image: image5.png]
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3. 在图5所示的控制电路中，按下SB2 ，则(　　　  )。
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4. 电路如图左所示，将其等效为电流源如图右所示，则其参数为（ ）。
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	A. Is=6A,R0=2 

	B. Is=9A,R0=8 

	C. Is=-9A,R0=4 

	D. Is=-6A,R0=2Ω 


5. 选择一台三相异步电动机的熔丝时，熔丝的额定电流__________________。 
	A. 等于电动机的额定电流 

	B. 等于电动机的起动电流 

	C. 大致等于电动机的起动电流的1/2.5 


6. 如图4所示为一直流电磁铁磁路，线圈接恒定电压U。当气隙长度 [image: image12.png]


 减小时，磁路中的磁通 [image: image13.png]


 将(        )。
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	A. 增大 

	B. 减小 

	C. 保持不变 


7. 要使电阻R、电感L与电容C串联的交流电路发生谐振，下列不正确的措施是(　　　  )。 
	A. 调节R 

	B. 调节L 

	C. 调节C 

	D. 调节电源频率 


8. 下列逻辑式中，正确的逻辑公式是(       )。
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9. 逻辑电路如图8所示，分析图中C，J，K的波形。当初始状态为“0”时，输出Q是“1”的瞬间为__________________
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	A. t1 

	B. t2 

	C. t3 


10. 某电源向一可变电阻RL供电，当RL从100Ω下降到10Ω，负载电压约下降1%,此电源为（ ）。 
	A. 恒压 

	B. 恒流 

	C. 内阻0.1Ω的电压源 

	D. 内阻约为1Ω的电压源 
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	A. 同相 

	B. 反相 

	C. 相差120° 


12. 在三相交流电路中，当负载为对称且星型连接时，线电压与相电压的相位关系是（ ） 。 
	A. 线电压超前相电压300 

	B. 线电压滞后相电压300 

	C. 线电压与相电压同相 

	D. 线电压与相电压反相 


13. 电路如图所示，a、b两端可等效为（ ）。
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	A. Uab=1V 

	B. Uab=2V 

	C. Uab=3V 

	D. Is=1A 


14. 如图4所示，交流信号源的电动势 [image: image22.png]20V



 ，内阻 [image: image23.png]RO=800()



 ，负载电阻 [image: image24.png]


 ，要使负载RL获得最大功率，则求变压器的匝数比为_________________。
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	A. 10 

	B. 50 

	C. 100 


15. 图2所示电路，在换路前处于稳定状态，在t=0瞬间将开关S闭合，则 i(0) 为________________________
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	A. 0 A 

	B. 0.6 A 

	C. 0.3 A 
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二 判断题
1. 功率因数就是指交流电路中总电压与总电流之间的相位差。（　　） 

2. 感性负载并联适当电容器后,线路的总电流减小,无功功率也将减小。（　　） 

3. 在时序逻辑电路中，任一时刻的输出不仅仅取决于当时的输入，还与电路的原来状态有关，即时序逻辑电路具有“记忆”功能。 （  ）

4. 在稳定Q点的过程中，RE的阻值越大，Q点的稳定性越好。 （  ）

5. 相量分析法只适用于分析同频率的正弦交流电路。（　　）

6. 基本共集放大电路的输入电阻比基本共射放大的输入电阻低得多。 （  ）

7. 编码是将信号转换成二进制代码，译码则是将二进制代码转换成特定的信号。 （  ）

三 填空题 
1. 在含有电感和电容的交流电路中，判断电路发生了谐振的依据是电压与电流相位差为_________ 

2. 电容的容抗与频率成_________比。 

3. 若反馈信号正比于输出电压，该反馈为_________反馈。

4. 在纯电阻、纯电感、纯电容三者中的任一个构成的单一参数元件的交流电路中，会消耗能量的是_________ 

5. 集成运放的_________级要求其输出电阻低，带负载能力强，能输出足够大的电压和电流，大多采用互补对称电路或射极输出器。 

6. 编码器的逻辑功能是将某种状态转换成相应的_________进制代码。 

7. 通常安全电压为_________V。 

8. 三相异步电动机转子的转速总是_________旋转磁场的转速。


电工电子技术基础答案：
一 单选题 
1-5 CCCDC  6-10AAABC    11-15 CAAAA   
二 判断题
1. T  2. T  3. T  4.  5. T  6. F 7. T  
三 填空题 
1. 零  2. 反  3. 电压  4. 纯电阻 5. 输出
6. 二  7. 36  8. 低于
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