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一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共计20分)
1、两只额定电压相同的电阻，串联接在电路中，则阻值较大的电阻(  A  )。
A.发热量较大           B.发热量较小  
C.没有明显差别　       D.发热量无
2、稳压管反向击穿后，其后果为（ B ）。 
A.永久性损坏      
B.只要流过稳压管的电流值不超过允许范围，管子不会损坏 
C.由于击穿而导致性能下降 
D.以上都不对
3、在换路瞬间，下列各项中除 (  B  ) 不能跃变外，其他全可跃变。 
A.电感电压               B.电容电压 
C.电容电流               D.电流电感
4、在电感性负载两端并联一定值的电容，以提高功率因素，下列说法 
正确的是（ D ）。 
A.减少负载的工作电流     B.减少负载的有功功率 
C.减少负载的无功功率     D.减少线路的功率损耗
5、一个电热器从 220V的电源取用的功率为 1000W，如将它接到 110V 
的电源上，则取用的功率为（ B  ）W。 
A.125         B.250      C.500      D.1000 
6、稳压管起稳压作用，是利用它的（ D ）。 
A.正向特性                 B.单向导电性 
C.双向导电性               D.反向击穿特性
7、采用差分放大电路是为了（  B  ）。 
A.加强电路对称性           B.抑制零点漂移 
C.增强放大倍数             D.以上都不对
8、 倒闸操作票执行后，必须( B )。
A.保存至交接班          B.保存三个月
C.长时间保存            D.保存12个月
9、交流放大电路中，晶体管一旦进入饱和或截止状态，IB将IC将（ D ）。 
A.增强控制能力             B.控制能力不变 
C.失去控制能力             D.它们之间没有关
10、就放大作用而言，射极输出器是一种(  A  ) 。 
A.有电流放大作用而无电压放大作用的电路 
B.有电压放大作用而无电流放大作用的电路 
C.电压和电流放大作用均没有的电路 
D.以上都不对
11、关于欧姆定律，选出合适的描述（  B  ）。
A.电流与电阻成正比        B.电流与电压成正比
C.电流与电压成反比        D.电流与电阻、电压无关
12、动态电阻 rZ 是表示稳压二极管性能的一个重要参数，它的大小 
与稳压性能的关系是（ B ）。 
A. rZ 越小则稳压性能越差   B. rZ 越小则稳压性能越好 
C. rZ 的大小不影响稳压性能 D. 以上都不对
13、二极管两端加上正向电压时（  B  ）。 
A.一定导通                 B.超过死区电压才导通 
C.超过 0.7V 才导通         D.超过 0.3V 才导通
14、电力电缆不得过负荷运行，在事故情况下，10k V以下电缆只允许连续( C )运行。
A.1 h过负荷35 %         B.1.5h过负荷20 % 
C.2h过负荷15 %          D.2.5h过负荷30 % 
15、电力变压器的油起( A )作用。　
A.绝缘和灭弧             B.绝缘和防锈
C.绝缘和散热　           D.散热和灭弧
16、继电保护装置是由(  B  )组成的。
A.二次回路各元件           
B.各种继电器
C.包括各种继电器和仪表回路　
D.各种元件和仪表回路
17、对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是（ D ）。 
A. 三极管可以把小能量放大成大能量 
B. 三极管可以把小电流放大成大电流 
C. 三极管可以把小电压放大成大电压 
D. 三极管可用较小的电流控制较大的电流
18、线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并( B )。
A.自动重合闸一次         B.发出信号
C.将完好部分继续运行     D.自动合闸多次
19、装设接地线时，应( B )。
A.先装中相               B.先装接地端，再装两边相
C.先装导线端             D.先两边相,再装中相 
20、若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成（ C ）。 
A.电阻性                    B.电感性 
C.电容性                    D.电容阻断性
二、多项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共计10分）
1、下面有关电压讲述正确的是（ ABCE ）。
     A.电压是静电场或电路中两点间电动势之差
     B.电压的单位是伏特
    C.电压可分为高电压与低电压
    D.电压的大小取决于电动势
    E.电压的符号是U
2、下面有关电压和电流讲述正确的是（ABCD ）。
A.在导体上施加电压就会有电流流过    B.电流的单位是安培
C.电压可分为电流电和直流电          D.电流的符号是I
E.电压的符号是U
3、下面有关电阻讲述正确的是（  ABDE  ）。
A.导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻
B.电阻的单位是欧姆
C.电阻可分为交流电阻和直流电阻
D.电阻的符号是R
E.导体的长度、材料相同时，横截面积越大，电阻越小
4、下面有关电动势讲述正确的是（ ADE ）。
A.电动势是表示非静电力把单位正电荷从负极经电源内部移到正极所
做的功
B.电动势是表示静电力把单位正电荷从电场中的某一点移到另一点所做的功
C.电动势单位是瓦特         
D.电动势的符号是E
E.电动势的单位是伏特
5、下面有关电功率讲述正确的是（ ABC ）。
A.电功率是电气设备在单位时间内消耗的电能
B.电功率的单位是瓦特
C.电功率的符号为P
D.电功率的大小与时间无关
E.电功率的大小和电压无关
6、关于欧姆定律，选出合适的描述（  BE ）。
     A.电流与电阻成正比         
B.电流与电压成正比
C.电流与电压成反比         
D.电流与电阻、电压无关
E.电流与电阻成反比
7、引起电磁场的原因是（  CD  ）。
A.由不变的电流引起         B.由不变的电压引起
C.由强弱变化的电流引起     D.由变速运动的带电粒子引起    
E.由不变的电阻引起
8、感应电流产生的条件有（  ABC ）。
A.电路是闭合且通的         
B.穿过闭合电路的磁通量发生变化
C.电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动     
D.磁通量不需要变化 
E.电路可以是打开的
9、电路的基本组成部分是（ ABC ）。
A.电源           B.负载        C.连接导线  
D.正极           E.负极
10、串联连接回路描述正确的是（  AB  ）。
  A.流过各电阻的电流相同     
B.加在各电阻的电压同各电阻的阻值成正比
C.流过各电阻的电流不同         
D.加在各电阻的电压同电阻成反比
E.电阻和电流，电压无关
三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共计10分)
1、电路中的参考方向与实际方向是相同的。 （ × ） 
2、如果某一元件上的 U和 I 的实际方向相同，电流从“+”端流入，则该元件是负载。（ √ ） 
3、在任一瞬时，一个结点上电流的代数和恒等于零。 （ √ ） 
4、在某一确定电路中，某一点的电位是一定的。 （ × ） 
5、在某一确定电路中，电阻上的电压是一定的。 （ √ ）
6、直流铁心线圈只有铜损 ( √ ) 
7、三极管的交流放大倍数和直流放大倍数是两个不同的概念,但其值近似相等。（√） 
8、阻容耦合和直接耦合的多级放大电路中， 各级的静态工作点都相互独立。（× ）
9、放大电路的输出电阻越大，其带负载能力越强。 （ × ） 
10、Ｎ型半导体的多数载流子是自由电子，因此Ｎ型半导体带负电。 （ × ） 

四、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共计20分）
1、电阻的温度系数 
表示物质的电阻率随温度而变化的物理量，其数值等于温度每升高 1C 时，电阻率的增加量与原来的电阻率的比值，通常以字母α 表示，单位为1/C。 

2、电导
物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里，电导的数值就是电阻值的倒数，以字母 ɡ表示，单位为欧姆。 

3、 自感 
当闭合回路中的电流发生变化时，则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化，因此在回路中也将感应电动势，这现象称为自感现象，这种感应电动势叫自感电动势。 

4、 有功功率
又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值，功率在一个周期内的平均值叫做有功功率，它是指在电路中电阻部分所消耗的功率，以字母P 表示，单位瓦特。
 
5、 磁通密度 
单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度，以字母 B 表示， 磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。


五、问答题（本大题共4小题，每小题6分，共计24分）
1、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
答：感应型电流继电器是反时限过流继电器，它包括感应元件和速断元件，其常用型号为GL-10 和GL-20两种系列，在验收和定期检验时，其检验项目如下：1、外部检查;2、内部和机械部分检查;3、绝缘检验;、始动电流检验;4、动作及返回值检验;5、速动元件检验;6、动作时间特性检验;7、接点工作可靠性检验。　

2、怎样正确使用接地摇表?
答：测量前，首先将两根探测针分别插入地中接地极E ，电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20米，P插于E和C之间，然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。测量时，先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上，否则可借助零位调整器，把指针调整到中心线，然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数，慢慢转动发电机的摇把，同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡，当指针接近中心线时，加快发电机摇把的转速，达到每分钟120转以上，再调整“测量标度盘”使指针于中心线上，用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数，即为所测量的电阻值。
3 、为什么磁电系仪表只能测量直流电，但不能测量交流电？　
答：因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变，所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转，如在磁电系测量机构中通入交流电流，产生的转动力矩也是交变的，可动部分由于惯性而来不及转动，所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零，所以结果没有偏转，读数为零)。

4 、DS-110/120型时间继电器的动作值与返回值如何测定?
答：调节可变电阻器升高电压，使衔铁吸入，断开刀闸冲击地加入电压，衔铁应吸和，此电压即为继电器的动作电压，然后降低电压，则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压。对于直流时间继电器，动作电压不应大于额定电压的65 %，返回电压不应小于额定电压的5%，对于交流时间继电器，动作电压不应大于额定电压的85 %，若动作电压过高，则应调整弹簧弹力。




6、 计算题（本大题共2小题，每小题8分，共计16分）
1、 有一三相三线制供电线路，线电压为380伏，接入星形接线的三相电阻负载，每相电阻值皆为1000欧。试计算：（1）正常情况下，负载的相电压、线电压、相电流、线电流各为多少？（2）如A相断线B、C两相的相电压有何变化？（3）
如A相对中性点短路，B、C两相的电压有何变化？
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2、某直流电源的电动势E=24伏，内阻R0=0.5欧，负载电阻R=7.5欧。求电路中电流I,端电压U和电源内阻压降。
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