  电工电子技术复习资料
一、填空

１．在应用欧姆定律时，当所选电流、电压的参考方向如图（a）时， 欧姆定律的表达示为u=       ；若所选电流、电压的参考方向如图（b）时，欧姆定律的表达示为u=           。
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2．正弦交流电路的电流数学表达式为
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为振幅，也是电流在电路中的         ，
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称为正弦量的三要素。该正弦交流电可用相量表达式                      表达为               。
3．晶体管有可工作在   　　　   、　　　　　　和  　   　　

三种工作状态。

二、判断题，对的在题后括号内划“√”, 错的在题后括号内划“×”。
1．对称的三相电源是由三个频率相同、振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源按一定方式（星形或三角形）联结组成的供电系统。（     ）

2．电阻、电感和电容在电路中都是储能元件。（      ）

3．变压器只能把高电压转变为低电压。（      ）

4．三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。（      ） 

5．磁感应强度是表示磁场中某点的磁场强弱和方向的物理量。（      ）
6．电流互感器是利用变压器变电流的原理制成的。（      ）

7．在三相电路中手握一根导线不会触电。（      ）

8．二极管具有单向导电性，当给二极管加上正向电压时，其伏安特性与电阻的伏安特性完全一样。（      ）

9．质的导电性由电阻率决定。 （    ）

10.流电路的频率越高，阻抗越大；频率越低，阻抗越小。（      ）
三、选择题
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2．线电压为380V的Ｙ形联结三相四线制电源,其相电压是(      )。
　　A． 380V     B．380
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3. 如图1所示，已知开关K闭合前，电路处于稳态，电容两端电压
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。在t=0时刻合上开关K，则当开关刚闭合瞬间，
[image: image17.wmf]=

+

)

0

(

C

u

（　　）。
A．Ｅ     B．Ｅ－iR     C．0

4．（      ）处于截止状态的三极管，其工作状态为.
A．发射结正偏，集电结反偏 B．发射结反偏，集电结反偏

C．发射结正偏，集电结正偏 D．发射结反偏，集电结正偏
5．转差率是分析异步电动机的一个重要参数。 如果电动机的转子转速为
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, 旋转磁场转速为
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, 我们定义异步电动机的转速差 (
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的比率为异步电动机的转差率
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时，异步电动机处于(      )状态。
    A．停止     B．空载        C．正常运行
四、简答题

1．安全用电措施主要有哪些？

2．放大电路中为什么要设立静态工作点？静态工作点的高、低对电路有何影响？

五、作图题
1．将下图所示电路化成等值电压源电路
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2．将下图所示电路化成等值电流源电路:

[image: image26.png]GSA

S5A

2Q

4Q





六、计算题
1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, 
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, 求电动机的无功功率和视在功率。

2. 三极管放大电路如图所示，已知 V CC =12V, R C =4KΩ，R B =500KΩ, β=50, 试估算静态工作点。
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电工电子技术复习资料答案

1、 真空

1. iR，-iR    
2. 2. 最大值   频率   初相位   有效值   
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3. 饱和  放大  截止     
二、判断题
1. √2. ×3.  4. √5. √ 6. √  7.   8. ×9. √10. ×
三、选择题

1. A  2. C   3. C     4. B     5. A  

四、简答题

1．建立建全各种安全操作规程和规章制度, 宣传和普及安全用电的基本知识

电气设备采用保护接地和保护接零

安装漏电保护装置

对一些特殊设备必须采用安全电压(36V)供电

   防雷和防电气火灾

2．答：为了不失真地放大交流信号，必须在电路中设置合适的静态工作点。若静态工作点高时，易造成饱和失真；若静态工作点设置低了时，又易造成截止失真。

5、 作图题

1.
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2.
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六、计算
1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, 
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电动机吸收的功率即是电源的有功功率 
[image: image33.wmf]KW

P

8

.

4

=

           

视在功率 
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无功功率  
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2、            
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