

电工电子设计复习资料
一、单项选择题
1.（       ）是构成机械的最小单元，也是制造机械时的最小单元。

A.机器；      B.零件；       C.构件；        D.机构。

2. 在下列平面四杆机构中，有急回性质的机构是（       ）。

A.双曲柄机构；          B. 对心曲柄滑块机构；

C. 摆动导杆机构；       D. 转动导杆机构。

3. 在下列平面四杆机构中，（       ）存在死点位置。

A.双曲柄机构；          B.对心曲柄滑块机构；

C. 曲柄摇杆机构；       D. 转动导杆机构。

4.曲柄摇杆机构的压力角是（       ）。

A.连杆推力与运动方向之间所夹的锐角；    B.连杆与从动摇杆之间所夹锐角；

C.机构极位夹角的余角；

D.曲柄与机架共线时，连杆与从动摇杆之间所夹锐角。

5. 带传动是借助带和带轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A.啮合；              B.磨擦；            C. 粘接。

6. 图示铰链四杆机构是（       ）。

A.曲柄摇杆机构；       B.双曲柄机构；       C. 双摇杆机构。
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7. 能实现间歇运动的机构是（       ）。

A.曲柄摇杆机构；     B. 双摇杆机构；     C. 槽轮机构；    D. 齿轮机构。

8. 链传动属于（       ）传动。

A.摩擦传动；         B. 啮合传动；      C. 两者均不是。

9. 曲柄摇杆机构的死点发生在（       ）位置。

A.主动杆与摇杆共线；         B. 主动杆与机架共线；

C.从动杆与连杆共线；         D. 从动杆与机架共线。

10.飞轮的作用是（       ）。

A.贮存和输出机械能；         B.贮存和输出转速；

C. 回转件的平衡；            D. 加快原动件的转速。

11. 在带传动中(减速传动) ，带的应力最大值发生在带（       ）。

A.进入大带轮处； B. 离开大带轮处；  C. 进入小带轮处；  D. 离开小带轮处。

12. 为了使带与轮槽更好的接触，轮槽楔角应（       ）Ｖ带截面的楔角。

A.小于；          B. 大于；          C. 等于。

13. 链传动是借助链和链轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A.磨擦；          B. 粘接；          C. 啮合。

14.（       ）是链传动承载能力、链及链轮尺寸的主要参数。

A.链轮齿数；     B.链节距；      C. 链节数；     D. 中心距 。

15. 为避免使用过渡链节，设计链传动时应使链条长度为（       ）。

A.链节数为偶数；         B. 链节数为小链轮齿数的整数倍；

C. 链节数为奇数；        D. 链节数为大链轮齿的整数倍。

16. 一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是（       ）。

A.两齿轮的模数和齿距分别相等；     B. 两齿轮的齿侧间隙为零；

C. 两齿轮的齿厚和齿槽宽分别相等；  D. 两齿轮的模数和压力角分别相等。

17. 在普通圆柱蜗杆传动中，若其他条件不变而增加蜗杆头数，将使（       ）。

A.传动效率提高；             B. 蜗杆强度提高；

C. 传动中心距增大；          D. 蜗杆圆周速度提高。

18.自行车车轮的前轴属于（       ）轴。

A.传动轴；    B. 转轴；    C. 固定心轴；    D. 转动心轴。

19.自行车的中轴属于（       ）轴。

A.传动轴；    B. 转轴；    C. 固定心轴；    D. 转动心轴。

20.自行车的后轴属于（       ）轴。

A.传动轴；    B. 转轴；    C. 固定心轴；    D. 转动心轴。

二、填空题
1.20Ω的电阻与80Ω电阻相串联时的等效电阻为        ，相并联时的等效电阻为16Ω。

2.戴维南定理指出任何一个有源二端线性网络都可以用        的电压源来表示。

3.一个实际的电源可以用电压源来表示，也可用                。

4.电感元件不消耗能量，它是                的元件。

5.电容元件不消耗能量，它是                的元件。

三、名词解释

1.电阻的温度系数：

2.电导：

3.电导率：

4.电动势：

四、简答题

1.根据日常观察，电灯在深夜要比黄昏时亮一些，为什么？

2.通常电灯开得愈多，负载愈大还是愈小？总负载电阻愈大还是愈小？

3.功率因数提高后，线路电流减小了，瓦时计会走得慢些（省电）吗？

4.为什么电灯开关一定要接在相线（火线）上？

5.二极管伏安特性上有一个死区电压。什么是死区电压？硅管和锗管的死区电压的典型值约为多少？
五、问答题

1.电感元件中通过恒定电流 I 时可视为短路，是否此时电感 L 为零？

2.逻辑代数和普通代数有什么区别？

六、证明题
证明图中（ a）及（ b）所示两电路具有相同的逻辑功能，并写出逻辑状态表？
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单选题
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填空题
1.20Ω的电阻与80Ω电阻相串联时的等效电阻为100Ω，相并联时的等效电阻为16Ω。

2.戴维南定理指出：任何一个有源二端线性网络都可以用一个等效的电压源来表示。

3.一个实际的电源可以用电压源来表示，也可用电流源来表示。

4.电感元件不消耗能量，它是储存磁场能量的元件。

5.电容元件不消耗能量，它是储存电场能量的元件。

名词解释
1.电阻的温度系数:表示物质的电阻率随温度而变化的物理量，其数值等于温度每升高 1C时，电阻率的增加量与原来的电阻率的比值，通常以字母 α 表示，单位为 1/C。

2.电导:物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里，电导的数值就是电阻值的倒数，以字母 ɡ 表示，单位为欧姆。

3.电导率:又叫电导系数，也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数，以字母 γ 表示，单位为米 / 欧姆 * 毫米平方。

4.电动势:电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差， 叫做电动势或者简称电势。用字母 E表示，单位为伏特。

简答题
1.根据日常观察，电灯在深夜要比黄昏时亮一些，为什么？

答：由于输电线路的导线本身有电阻，通过电流时将产生线路电压降，所以负载端电压比电源端电压低些，输电线路中电流愈大降得愈多。深夜用电量比黄昏时小，所以负载端电压降得少些，电灯就亮些。

2.通常电灯开得愈多，负载愈大还是愈小？总负载电阻愈大还是愈小？

答：电灯都是并联接在电源上的，电源电压基本上不变，电灯开得愈多，输电线路中的电流愈大，即负载愈大，但总负载电阻愈小。

3.功率因数提高后，线路电流减小了，瓦时计会走得慢些（省电）吗？

答；瓦时计是计量电能消耗的仪表。与电感性负载并联电容器后，因为电容器是不消耗电能的，整个电路的有功功率并未改变，而电能与有功功率成正比，所以瓦时计不会走得慢些。

4.为什么电灯开关一定要接在相线（火线）上？

答：电灯开关应接在相线上。这样，当断开开关后灯具不带电，便可进行电灯的修理或更换，否则将带电作业，造成触电危险。

5.二极管伏安特性上有一个死区电压。什么是死区电压？硅管和锗管的死区电压的典型值约为多少？

答：当外加正向电压很低时，正向电流很小，几乎为零。当正向电压超过一定数值后，电流增大很快。这个一定数值的正向电压称为死区电压。通常，硅管的死区电压约为 0.5V，锗管的死区电压约为 0.1V。

问答题
1.电感元件中通过恒定电流 I 时可视为短路，是否此时电感 L 为零？
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2.逻辑代数和普通代数有什么区别？

答：逻辑代数或称布尔代数是分析与设计逻辑电路的数学工具。它虽然和普通代数一样也用字母（ A、B、C等）表示变量，但变量的取值只有 1 和 0 两种，所谓逻辑 1 和逻辑 0，它们不是数字符号，而是代表两种相反的逻辑状态。逻辑代数所表示的是逻辑关系，不是数量关系，这是它与普通代数本质上的区别。在逻辑代数中只有逻辑乘（与运算） 、逻辑加

（或运算）和求反（非运算）三种基本运算。而在普通代数中有加、减、乘、除等多种运算。

证明题
答：
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