电机与拖动基础-复习资料
一、单项选择题
1、直流电机在再生制动时，电机能量为（    ）。
A、在电枢中以热量的形式耗散    B、在电枢中以风阻的形式耗散  
C、返回到供电回路中            D、以上都不对
2、直流电机在启动时会产生很大的启动电流，其原因是（    ）。
A、电枢回路内阻较大            B、磁场强度较小
C、没有产生感应电动势          D、以上都不对
3、在直流电机中调速中，改变电枢回路的输入电压可以获得（    ）额定转速的转速。
A、大于          B、小于       C、大于和小于          D、以上都不对
4、在他励直流电机中调速中，改变励磁回路的电流可以获得（    ）额定转速的转速。
A、大于          B、小于       C、大于和小于          D、以上都不对
[bookmark: _Hlk150253487]5、在他励直流发电机中，产生的感应电动势与以下各项成正比的是：（    ）。
A、电枢绕组导体数量            B、极数
C、转速                        D、电枢回路的串入的电阻
6、如果直流并励电机在运行过程中，其励磁回路发生开路，其电机转速会发生什么变化？（    ）。
A、电机转速将保持恒定
B、电机转速会降低
C、电机转速将升高，甚至可能烧毁换向器
D、以上都不对
7、他励直流电机在其电枢回路串电阻，其启动转矩将（    ）。
A、减小    B、增大   C、不变  
二、填空题
1、在电机和变压器中磁通强度B在国际单位制中的单位名称为 ________________。
[bookmark: _Hlk70846907]2、在电力拖动系统中，一个稳定的运行的电动机系统，当收到扰动影响导致负载转矩突然大于电机输出的转矩时，直流电动机的转速将先_______________后减速直到稳定不变。。
3、在他励直流电动机系统中，其回路中产生的电枢电动势E 与__________ 成正比。
4、他励直流电机拖动反抗性负载，当系统通过串电阻进行能耗制动时，其工作区间将从第I象限运行到第__ ___ 象限，直至停车。
5、他励直流电动机在进行能耗制动时，其转子上的机械功率将通过回路中的__ ___以热量的形式进行消耗。
6、在直流发电机中，原动机输给发电机的机械功率一部分供给发电机的空载损耗，另一部分转变为____________（功率）。
7 变压器原边和副边折算，其折算前后电压的比值为k,则折算后的电流的比值为_______。
三、判断题
(   )1 变压器原边和副边折算前后，其功率不发生改变
(   )2、变压器的效率在额定负载下达到最大值。
(   )3、三相交流感应电机定子回路串三相对称电抗时，将不消耗有功功率。
[bookmark: _GoBack](   )4、利用三相交流电机的机械特性实用公式计算过程中，可以根据自己需要选择使用部分公式进行运算。
(   )5、三相异步电机可以通过增大输入交流电压的幅值就可以增大启动转矩。
(   )6、鼠笼式三相异步电机，加大转子电阻将降低电动机运行效率。
(   )7、鼠笼式三相异步电机，通过串频敏变阻器的方式来启动电机。
四、简答题
[bookmark: _Hlk87519325][bookmark: _Hlk150280768]1、试简述直流电动机调速方法及其特点？
[bookmark: _Hlk87519345][bookmark: _Hlk150280793]2、试分析交流电机分析转差率 s 对感应电动机效率的影响？

5、 计算题
1、某他励直流电机的额定数据为: =50kW, =220V,=300A,=1200r/min。求： 
（1）估算额定运行时的,理想的空载转速, 额定电磁转矩 , 
（2）试画出固有机械特性。

2、已知某一他励直流电机的铭牌数据为：, , , , , 电驱串电阻调速，要求静差率 , 求   
（1）电动机带额定负载转矩时的最低转速；
（2）调速范围；
（3）电枢需串入的电阻最大值；
[bookmark: _Hlk87520897]（4）运行在最低转速带额定负载转矩时，电动机的输出功率及外串电阻上的损耗。
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2、 填空题
1、 特斯拉（T）
2、 减小
3、 转速
4、 II
5、 电阻
6、 电磁
7、 1/k

3、 判断题
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4、 简答题
1、试简述直流电动机调速方法及其特点？
答：（1）降压调速，能实现基准速度以下无极调速，损耗较少，
（2）串电阻，能实现基准速度以下有极调速
（3）弱磁调速，能实现基准速度以上无极调速


2、试分析交流电机分析转差率 s 对感应电动机效率的影响？
答：空载到额定转差时， 定子铁耗与机耗很小，可看成不变损耗，而定子、转子铜耗则与定、 转子电流的平方成正比， 是随负载变化的损耗， 因此，电动机的效率也随负载而变化。 当负载从零开始增加时， s 逐渐增加， 总损耗增加缓慢，效率上升很快。 由于Pcu 与电流I^2成正比， 当负载超过一定值， 急剧增加， 降低， 故此时 效率随输出功率P2 或 s 增加而降低。

5、 计算题
1 . 直流电机
(1)  电磁系数
感应电动势为


理想的空载转速：

额定转矩：


(2) 固有机械特性














2 . 直流电机
 （1） 电磁系数
感应电动势为

理想的空载转速：

最低转速时的转差率

此时对应得最低转速为：

（2）调速范围

(3) 电枢回路允许最大串入的电阻：
)




（4）运行在最低转速带额定负载转矩时，电动机的输出功率
输出功率


输出功率

及外串电阻上的损耗













