        电机与拖动基础复习资料
一、名词解释

1、绕组元件

2、直流电机的电磁转矩

3、电力拖动系统的过渡过程

4、整流变压器

5、能耗制动

二、填空题

1、直流电动机改变线圈中电流方向是       和        完成的。

2、直流发电机把         转换成             。

3、他励直流电动机的调速方法有           、           、               。

4、三相变压器的原、副绕组都可以接成                  。

5、国际上规定标志三相变压器高、低压绕组线电势的相位关系用              。

6、交流异步电动机的转子绕组有        和          两种。

7、定子三相绕组中通过三相对称交流电时在空间会产生                 。

8、同步电机可分为         、             和          三类。

9、对于同步发电机，按拖动它的原动机来分有     和     发电机等。

10、通常采用        、          、         和         等方法来校验电动机的发热。
11、主磁极的作用是产生      。它由         和         组成。 

12、      、      和       常数是决定机械过渡过程的三要素。

13、三相变压器组是由          按一定的方式联接起来组成的。

14、空间电角度是空间几何角度的     倍，p是             。

15、电压互感器在运行时副绕组绝对不允许     。而电流互感器在运行时副边绝对不允许       。

16、定子三相绕组中通过三相对称交流电时在空间会产生         。

17、鼠笼型电动机的起动方法有     起动、     起动两种。

18、异步电动机的调速有     、       、           调速。

19、同步电动机的结构分有           和               两种。

三、选择题

1、一台直流发电机由额定运行状态转速下降为原来的50%，而励磁电流和电枢电流保持不变，则(    )。

A.电枢电势下降50%                                B.电磁转矩下降50%

C.电枢电势和电磁转矩都下降50%                    D.端电压下降50%

2、一台四极直流电机电枢绕组为单叠绕组，其并联支路数和电枢电流分别为（   ）。

A.并联支路数为4，电枢电流等于每条支路电流  

B.并联支路数为4，电枢电流等于各支路电流之和

C.并联支路数为2，电枢电流等于每条支路电流

D.并联支路数为2，电枢电流等于各支路电流之和

3、直流电动机在串电阻调速过程中，若负载转矩不变，则(    )。

A.输入功率不变       B.输出功率不变         C.总损耗功率不变         D.电磁功率不变

4、接在运行线路中，但暂时未使用的电流互感器，其二次侧线圈应(   )。

A.开路                            B.一端接地，另一端不接地

C.两端短路                        D.两端短路而且其中一端还要接地

5、三相异步电动机铭牌上标明：“额定电压380/220V，接法丫/△”。当电网电压为380V时，这台三相异步电动机应采用(    )。

A.△接法  B.丫接法 C.△、丫都可以  D.△、丫都不可以

6、某直流电机它的电枢与二个励磁绕组串联和并联，那么该电机为(      )电机。

A.他励   B.并励    C.复励     D.串励

7、某台三相变压器，容量是3000千伏安，如原边电压为10千伏，则原边电流约为(   )。安

A.300     B.86.6  C.173.2      D.60

8、变压器的变比与原、副边的(      )。

A.电压成反比  B.电流成正比   C.匝数成反比    D.电压成正比

9、如果某三相异步电动机的极数为4级，同步转速为1800转/分，那么三相电流的频率为(      )。

A.50赫兹     B.60赫兹    C.45赫兹     D.30赫兹

10、一台他励直流电动机拖动恒转矩负载，当电枢电压降低时，电枢电流和转速将(      )。

A.电枢电流减小、转速减小  B.电枢电流减小、转速不变

C.电枢电流不变、转速减小   D.电枢电流不变、转速不变

11、有一电力拖动系统拖动恒转矩负载运行，已知负载转矩为150 N•m，系统损耗转矩为30 N•m，当系统匀速上升和下降时，电机的输出转矩为：（  ）。

A.上升时转矩为180 N•m，下降时转矩为150 N•m 

B.上升时转矩为180 N•m，下降时转矩为120 N•m

C.上升时转矩为150 N•m，下降时转矩为150 N•m

D.上升时转矩为150 N•m，下降时转矩为120 N•m

12、一台直流电动机起动时，励磁回路应该(    )。

A.与电枢回路同时接入           B.比电枢回路后接入

C.比电枢回路先接入             D.无先后次序

13、一台变压器在工作时，有可能使额定电压变化率为零，这时的负载性质可能是(    )。

A.电阻性负载   B.电容性负载   C.电阻电容性负载     D.电阻电感性负载

14、一台额定运行的三相异步电动机，当电网电压降低10%时，电动机的转速将(    )。

A.上升      B.降低      C.不变     D.停止转动

15、当直流电机定子与电枢之间的空气隙增大时，直流电机的(  )。

A.磁阻减少   B.磁阻增大  C.磁阻不变   D.电流减少，转矩增大
四、问答题

1、改善电机换向有哪些方法?

2、电流互感器在使用时必须注意什么？

3、根据什么情况决定异步电动机可以全压起动还是应该采取降压措施?

4、什么是电枢反应?电枢反应的性质与哪些因素有关?

五、计算题

一台他励直流电动机，铭牌数据如下：
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的人为机械特性。
            电机与拖动基础复习资料答案
一、名词解释

1、绕组元件：是两端分别与两个换向片相连接的单匝或多匝线圈。

2、直流电机的电磁转矩：是指电机在正常运行时，电枢绕组流过电流，这些载流导体在磁场中受力所形成的总转矩。

3、电力拖动系统的过渡过程：就是指拖动系统从一个稳定状态到另一个稳定状态中间的过程。

4、整流变压器：是作为整流装置的电源变压器，用来把电网电压转换成整流装置所需的电压。

5、能耗制动：

二 填空题

换向器 电刷  

机械能 直流电能  

电阻串电阻调速   降低电源电压调速    减弱磁通调速  

星形或三角形  

时钟表示法

鼠笼型    绕线型        

旋转磁场

同步发电机        同步电动机      

水轮   汽轮 

平均损耗法  等效电流法     等效转矩法          

主磁通    主磁极铁心     励磁绕组   

初始值 稳态值 机电时间   

三台单相变压器  

p  磁极对数

15.短路     开路 
16 旋转磁场  

17直接 减压 

变极 变频 改变转差率 

19 电枢旋转式     磁极旋转式  
三选择题

1.A  2.B   3.A  4.D   5.    6.C   7.C  8.D   9.   10.  11.B  12.C  13.   14. B  15.D
四、问答题

1、改善电机换向有哪些方法?
答：方法有三个，一是选用适当的电刷，更换时要用与原来牌号相同的电刷。二是移动电刷位置，这种方法只适于负载不变的电机。三是装置换向磁极。

2、电流互感器在使用时必须注意什么？

答：①为了安全，二次侧应牢固地接地。②二次侧不允许开路。在换接电流表时要先按下短路开关，以防二次绕组开路，否则二次绕组会产生很高的尖峰电动势。③二次绕组回路接入的阻抗不能超过允许值，否则会使电流互感器的精度下降。
3、根据什么情况决定异步电动机可以全压起动还是应该采取降压措施?
答：一般对于经常起动的电动机来说，如果它的容量不大于供电变压器容量的20％都可以直接起动。否则应采取降压措施。

4、什么是电枢反应?电枢反应的性质与哪些因素有关?
答：
五、计算题

解：（1）固有机械特性

①估算电枢电阻
[image: image6.wmf]a

R


  
[image: image7.wmf]W

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

-

´

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

-

»

038

.

0

305

10

60

305

220

2

1

10

2

1

2

3

2

3

N

N

N

N

a

I

P

I

U

R


②计算
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③理想空载转速
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④额定电磁转矩
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注：理想空载点（
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（2）
[image: image18.wmf]W

=

5

.

0

C

R

的人为机械特性。

①理想空载转速
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的人为机械特性，如图直线2。
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