  电气控制系统安装与调试复习资料及答案
一、填空题
1.与交流接触器相比，中间继电器的触头对数（ ），且没有主辅之分，各对触头允许通过的电流大小相同，多数为（ ）A。

2.按钮常用于控制电路，（ ）色表示起动，（ ）色表示停止。

3.触头的形式有(  点接触 )、（ 线接触 ）、（ 面接触 ）三种。

4.熔断器主要作（ 短路  ）保护，保护电路时与电路（ 串 ）联。

5.电路安装接线时，必须先接（负载）端，后接线。

6.反接制动控制中在电动机转速快接近零时由（速度继电器）来控制切断（反接制动电源），以免电动机反转。

7.一般转速继电器的动作转速为（120）r/min，复位转速为（100）r/min。

8.接触器的额定电压是指主触头（ ）的电压值，线圈额定电压指线圈的电压。

9.主电路（ ）电流通过的电路，辅助电路是（ ）电流通过的电路。

10. 机床设备中停车制动的控制方式有（机械制动）和（电气制动）。

二、单项选择题

1.下列元件中，主令电器有（A）。

A、熔断器     B、按钮   C、刀开关   D、速度继电器

2.熔断器的作用是（ ）。

A、控制行程   B、控制速度   C、短路或严重过载   D、弱磁保护

3.为了保证继电器触头在磨损之后保持良好接触，在检修时要保持朝超程大于或等于（ ）mm。

A、1.5    B、1    C、0.8    D、0.5

交流接触器在检修时，发现短路破损，该接触器（B）使用。

能继续   B、不能    C、额定电流下可以  D、不影响

时间继电器的作用是（D）。

短路保护      B、过电流保护

延时通断主回路    D、延时通断控制回路

黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作（C）。

火线   B、零线   C、接地线  D、网络线

在控制电路中，如果两个常开触点串联，则它们是（A）。

与逻辑关系    B、或逻辑关系

非逻辑关系    D、与非逻辑关系

8.11kw以上的笼型电机，进行起动时应采取（ ）。

全压起动   B、减压起动  C、刀开关直接起动   D、接触器直接起动

9.分析电气控制原理时应当（A）。

A、先机后电    B、先电后机   C、先辅后主  D、化零为整

10.电磁机构中桁铁可靠地被吸住的条件是（A）。

A、电磁吸力大于弹簧反力     B、电磁吸力等于弹簧反力

C、电磁吸力小于弹簧反力     

11.交流接触器的桁铁被卡住不能吸合会造成（ ）。

A、线圈端电压增大    B、线圈阻抗增大

C、线圈电流增大      D、线圈电流减小

12.电机正反转运行中的两接触必须实现相互间（A）。

A、联锁    B、自锁   C、禁止   D、记忆

13.能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是（B）。

A、电气原理图    B、电气布置图   C、电气接线图   D、电气系统图

14.欲使接触器KMI和接触器KM2实现互锁控制，需要（ ）。

A、在KMI的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KMI的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常开触点

D、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常闭触点

15.X62WE万能铣床工作台的进给和快速移动，必须在主轴启动后才允许进行，这是为了（A）。

A、安全需要    B、便于操作   C、电路安装的需要

16.双速电动机高速运行时，定子绕组采用（D）连接。

A、星型    B、三角形  C、星三角形   D、双星型

17.改变交流电动机的运转方向，调整电源采取的方法是（A）。

A、调整其中两相的相序    B、调整三相的相序

C、定子串电阻            D、转子串电阻

18.欠电流继电器可用于（ ）保护。

A、短路   B、过载   C、失压   D、失磁

19.50kw以上的笼型电机，进行起动时应采用（ ）。

全压起动    B、减压起动   C、刀开关直接起动   D、接触器直接起动

电气接线时，A、B、C、三相按相序，线的颜色配置为（B）。

红、绿、黄       B、黄、绿、红       C、绿、黄、红 

判断题

主令电器在自动控制系统中接入主回路。（F）

刀开关安装时，手柄要向上装。接线时，电源线接在上端，下端接用电器。（T）
继电器在任何电路中均可代替接触器使用。（ ）
电气原理图绘制中，不反映电器元件的大小。（T）
容量小于10kw的笼型异步电机，一般采用全电压直接起动。（T）
检修电路时，电机不转而发出嗡嗡声，松开时，两相触点有火花，说明电机主电路一相断路。（ ）
交直流电压线圈电磁机构其桁铁运动不会引起线圈电流的变化。（F）

固态继电器是一种无触点继电器。（T）
在Z3040钻床床中，摇臂升降的联锁是利用电气方法实现的。（T）
电动机的额定转速越高越好。（ ）  
简答题

电动机的起动电流很大，起动时热继电器应不应该动作？为什么？

答：
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M7120平面磨床中为什么采用电磁吸盘来夹持工件？电磁吸盘线圈为何摇用直流供电而不能用交流供电？

答：

什么是触点熔焊？造成交流接触器触点熔焊的原因主要有哪些？

答:
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交流接触器在运行中有时在线圈断电后，桁铁仍掉不下来，电动机不能停止，这时应如何处理？故障原因在哪里？应如何排除？

答：

[image: image3.png]Lo E SRR RIRTT AR IR s D), S Fah il F Ik, A Ak
CeEr, e, #5083 fhskrge i —ike, 7] At 4R 55 o 4

KA L, FF





说明熔断器和热继电器的保护功能有何不同？
答：
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设计题

某机床主轴工作和润滑泵各由一台电机控制，要求主轴电机必须在润滑泵电机运行后才能运行，主轴电机能正反转，并能单独停机，由短路、过载保护，设计主电路和控制电路。

答：
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