电气控制系统安装与调试复习资料
一 单选题 
1. 可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和（ ）来组成逻辑部分。（ ） 
	A. 运算器 

	B. 控制器 

	C. 存储器 

	D. 累加器 


2. 热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 
	A. 温度效应不同 

	B. 强度不同 

	C. 膨胀系数不同 

	D. 所受压力不同 


3. 三相异步电动机要想实现正反转 
	A. 调整三线中的两线; 

	B. 三线都调整; 

	C. 接成星形; 

	D. 接成角形; 


4. 黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作 
	A. 火线 

	B. 零线 

	C. 接地线 

	D. 网络线 


5. 可使用位寻址方式来存取信息的存储器不包括（　　　）。 
	A. I 

	B. Q 

	C. AC 

	D. SM 


6. 黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作 
	A. 火线 

	B. 零线 

	C. 接地线 

	D. 网络线 


7. S7-200系列PLC处于（　　　）模式时，允许自由口通讯。 
	A. RUN模式 

	B. 监控模式 

	C. STOP模式 

	D. 都可以 


8. 时间继电器的结构组成中不含（ ） 
	A. 电磁系统 

	B. 延时机构 

	C. 工作触头 

	D. 电流线圈 


9. 热继电器的整定值为6.8A，则动作范围应选用 。 
	A. 0.4~0.64A; 

	B. 0.64~1A; 

	C. 4~6.4A; 

	D. 6.4~10A; 


10. 有型号相同，线圈额定电压均为380V的两只接触器，若串联后接入380V回路，则 
	A. 都不吸合 

	B. 有一只吸合 

	C. 都吸合 

	D. 不能确定 


11. 三相笼形电动机采用星-三角降压起动，使用于正常工作时（ ）接法的电动机。 
	A. 三角形 

	B. 星型 

	C. 两个都行 

	D. 两个都不行 


12. 有型号相同，线圈额定电压均为380V的两只接触器，若它们的线圈串联后接入380V回路，则 。 
	A. 都不吸合; 

	B. 有一只吸合; 

	C. 都吸合; 

	D. 不能确定; 


13. 上图示电路中，正常操作时只能进行点动工作的是（　　　）。 
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14. 交流接触器在不同的额定电压下，额定电流 
	A. 相同 

	B. 不相同 

	C. 与电压无关 

	D. 与电压成正比 


15. 热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 
	A. 温度效应不同 

	B. 强度不同 

	C. 膨胀系数不同 

	D. 所受压力不同 


16. 三相笼形电动机采用星-三角降压起动，使用于正常工作时（ ）接法的电动机。 
	A. 三角形 

	B. 星型 

	C. 两个都行 

	D. 两个都不行 


17. 欠电流继电器可用于（ ）保护。 
	A. 短路 

	B. 过载 

	C. 失压 

	D. 失磁 


18. 下列元件中，主令电器有 
	A. 熔断器 

	B. 按钮 

	C. 刀开关 

	D. 速度继电器 


19. 下图示电路中，既能实现点动控制，也能实现长动控制的是（　　　）。 
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20. 交流接触器在不同的额定电压下，额定电流 
	A. 相同 

	B. 不相同 

	C. 与电压无关 

	D. 与电压成正比 


21. 以下属于字节寻址的是（　　　）。 
	A. VB10 

	B. VW10 

	C. ID2 

	D. I0.2 


22. 接触器的额定电流是指 。 
	A. 线圈的额定电流; 

	B. 主触头的额定电流; 

	C. 辅助触头的额定电流; 

	D. 以上三者之和; 


23. 电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 
	A. 联锁 

	B. 自锁 

	C. 禁止 

	D. 记忆 


24. 在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 
	A. 全为串联 

	B. 全为并联 

	C. 起动按钮并联，停止按钮串联 

	D. 起动按钮串联，停止按钮并联 


25. 有型号相同，线圈额定电压均为380V的两只接触器，若串联后接入380V回路，则 
	A. 都不吸合 

	B. 有一只吸合 

	C. 都吸合 

	D. 不能确定 


26. 万能转换开关是（ ） 
	A. 主令电器 

	B. 开关电器 

	C. 继电器 

	D. 保护电器 


27. 固态继电器又称（ ） 
	A. SSR 

	B. TTL 

	C. CMOS 

	D. DDR 


28. 下列元件中，开关电器有 
	A. 组合开关 

	B. 接触器 

	C. 行程开关 

	D. 时间继电器 


29. 下列属于PLC用户程序的是（ ） 
	A. 系统管理程序 

	B. 用户程序编辑程序 

	C. 标准子程序 

	D. 梯形图 


30. 欠电流继电器可用于（ ）保护。 
	A. 短路 

	B. 过载 

	C. 失压 

	D. 失磁 


二 判断题 
31. 交流接触器通电后，如果铁芯吸合受阻，会导致线圈烧毁。 （  ）
32. 时间继电器之所以能够延时，是因为线圈可以通电晚一些。 （  ）
33. 低压断路器是开关电器，不具备过载、短路、失压保护。 （  ）
34. 继电器在任何电路中均可代替接触器使用。 （  ）
35. 熔断器的额定电压应小于线路的工作电压。 （  ）
36. 接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。 （  ）
37. 三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。 （  ）
38. 熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。 （  ）
39. 熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。 （  ）
40. 一台线圈额定电压为220V的交流接触器，在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 （  ）
41. 主令电器在自动控制系统中接入主回路。 （  ）
42. 一台线圈额定电压为220V的交流接触器，在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 （  ）
43. 热继电器在电路中既可作短路保护，又可作过载保护。 （  ）
44. 继电器在任何电路中均可代替接触器使用。 （  ）
45. 低压断路器是开关电器，不具备过载、短路、失压保护。 （  ）
46. 交流接触器通电后，如果铁芯吸合受阻，会导致线圈烧毁。 （  ）
47. 电流继电器的线圈一般要并联在电路中。 （  ）
48. 配电电器在所有电路都可直接接负载。 （  ）
49. 电气原理图绘制中，不反映电器元件的大小。 （  ）
50. 开关电器在所有电路都可直接接负载。 （  ）
三 填空题 
51. S7-200系列PLC的编程语言有_________________、_________________、_________________三种。 
52. S7-200系列PLC中，定时器的分辨率有_________________、_________________、_________________三种。 
53. 低压电器是指工作于交流低压电器是指工作于交流_________________伏以下或直流_________________伏以下的电路中的电器产品。 
54. PID回路指令操作数TBL可寻址的存储器为_________________。 
55. 在PLC首次扫描时为1的特殊存储器标志位是_________________。 
56. 试举出三种主令电器_________________、_________________、_________________。 
57. 电磁式电器常用的灭弧方法有_________________、_________________、_________________等。 
58. S7-200系列CPU226的PLC有_________________个通讯端口。 
59. 时间继电器按延时方式可分为_________________、_________________两种。 
60. S7-200系列PLC中，定时器有两个相关的变量，分别是_________________、_________________。 
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