宁波职业技术学院成人大专
 2022 级第 一 学期
《电路与电工技术》课程期末考试卷(闭卷)
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一 单选题 (共25题 ，总分值50分 )
1. 晶体三极管处于饱和状态时，它的集电极电流将 （ ）。 （2 分）
	A. 随基极电流的增加而增加 

	B. 随基极电流的增加而减小 

	C. 与基极电流变化无关，只决定于Uce 


2. 晶闸管在正向电压下的阻断范围称为：（ ） （2 分）
	A. 控制角 

	B. 导通角 


3. 差分放大电路的主要特点是（ ） （2 分）
	A. 有效地放大差模信号，强有力地抑制共模信号 

	B. 既可放大差模信号，也可放大共模信号 

	C. 既抑制共模信号，又抑制差模信号 


4. 在正弦交流电路中，如果电流超前电压，称电路是( )。 （2 分）
	A. 电容性的 

	B. 电感性的 


5. 三相交流发电机产生的三相交流电动势的相位差为：（ ）。 （2 分）
	A. 60 

	B. 240 

	C. 120 


6. 有效值为380伏的交流电压，其最大值为（ ） （2 分）
	A. 380伏 

	B. 380X1.414 伏 

	C. 220伏 


7. 在纯电阻的正弦交流电路中，下列说法正确的是（ ） （2 分）
	A. u和i的初相角一定为零 

	B. 消耗的功率为有功功率 


8. 异步电动机的转动部分称为：（ ） （2 分）
	A. 定子 

	B. 转子 


9. 以下不能使晶闸管从导通转变为阻断的方法是：（ ） （2 分）
	A. 切断阳极电源 

	B. 使阳极电压反向 

	C. 将阳极电流减小到某一数值以下 

	D. 在阳极与阴极之间加正向电压 


10. 三相四线制供电系统中，为了实现短路保护，中线上应该 ( )。 （2 分）
	A. 装接熔断器 

	B. 不能装接熔断器 


11. 电动机启动瞬时： n =0， 转差率S（ ） （2 分）
	A. 最大 

	B. 最小 


12. 三相异步电动机的旋转方向决定于 （ ） （2 分）
	A. 电源电压大小 

	B. 定子电流的相序 


13. 电容C对直流而言，相当于（ ） （2 分）
	A. 短路 

	B. 开路 


14. 支路电流法的基础是 （ ） （2 分）
	A. 基尔霍夫定律 

	B. 欧姆定律 


15. 在多级放大电路中，下面哪种耦合方式可以放大直流和缓慢变化信号（ ）。 （2 分）
	A. 阻容耦合 

	B. 直接耦合 

	C. 变压器耦合 


16. 已知某交流电路的无功功率6Kvar，有功功率为8Kw，则视在功率为（ ）。 （2 分）
	A. 14KVA 

	B. 10KVA 


17. 晶体管处于饱和状态时，集电结和发射结的偏置情况为（ ） （2 分）
	A. 发射结反偏，集电结正偏 

	B. 发射结、集电结均反偏 

	C. 发射结、集电结均正偏 

	D. 发射结正偏，集电结反偏 


18. 若电路有n个结点，则KCL只能得到（ ）个独立方程。 （2 分）
	A. n 

	B. n-1 

	C. n-2 


19. 已知某交流电路的无功功率6Kvar，有功功率为8Kw，功率因数为（ ）。 （2 分）
	A. 0.8 

	B. 0.75 

	C. 0.6 


二 多选题 (共5题 ，总分值20分 )
26. 多级放大电路常用的耦合方式有：（） （4 分）
	A. 阻容耦合 

	B. 变压器耦合 

	C. 直接耦合 


27. 射极输出器的特点有（ ） （4 分）
	A. 放大倍数约等于1 

	B. 输入电阻大 

	C. 输出电阻小 


28. 正弦量的三要素是指：（ ） （4 分）
	A. 最大值 

	B. 频率 

	C. 初相位 


三 判断题 (共15题 ，总分值30分 )
31. 设备功率1千瓦，使用时间1小时，耗电量为1KWh，即1度电。 （2 分）（  ）

32. 三相电动势的特点是大小相等，频率相同，相位互差120o（） （2 分）（  ）

33. 电路中各电位的高低与参考点的选取有关。（ ） （2 分）（  ）

34. 任意调换三相异步电动机电源的两根进线，电动机反转。 （2 分）（  ）

35. 抑制运算放大器的漂移，应重点着手于第一级电路，其最有效的手段是在输入级采用差动放大电路。（） （2 分）（  ）

36. 三相四线制供电系统中，为了实现短路保护，中线上应该装接熔断器。（ ） （2 分）（  ）

37. 我国规定工业交流电的频率为50Hz。 （2 分）（  ）

38. 三相四线制中，电源线的中线不能装接保险丝。（ ） （2 分）（  ）

39. 三相四线制中，当负载不平衡，三相电压值仍相等，但中线电流不等于零。( ) （2 分）（  ）

40. 把100欧电阻接在220伏直流电路中，或接在有效值为220伏的交流电路中,其发热效应是相同的。（ ） （2 分）（  ）

电路与电工技术答案：
一 单选题 (共25题 ，总分值50分 )
1. C  2. A  3. A  4. A  5. C  6. B  7. B  8. B  9. D  10. B  11. A
12. B  13. B  14. A  15. B  16. B  17. C  18. B  19. C  20. A 
二 多选题 (共5题 ，总分值20分 )
26. A,B,C   27. A,B,C   28. A,B,C   
三 判断题 (共15题 ，总分值30分 )
31. 对 32. 对 33. 对  34. 对 35. 对 36. 错 37. 对 38. 对 39. 对 40. 对
函授站：           专业：               班级：                姓名：                 学号：                                 
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