班级：                               学号：                   姓名：            

函授（业余）教育  作业
课程名称：电路原理
一、填空题
1.在题图一（1）的电路中，C1=1μF，C2=2μF，电路的总电容为       ，C1上的电压       。
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2.将图一（2）中的诺顿电路等效为戴维宁电路，其中R1=10Ω .电源的电动势Us=     ，电阻R=     。

3.图一（3）中，L1=1H,L2=2H, 电路ab端口的总电感为         。

4.电感量为2mH电感中流有2A的稳定电流，该电感的储能为          焦耳。

5.电感具有阻碍电流        的作用。

6.某纯电容的容抗为Xc，其两端的交流电压为U，则该电容的有功功率为     ， 无功功率为        。

7.如图一（12）所示的电路中，a、b两端的电压U=25V，R1=70Ω，R2=30Ω，则U1=     ， U2=      .
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8.若A=5∠53.13º，B=5∠-143.13º，则
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     .

9.1000μF的电容两端加了100V的电压，电容极板上的电量为          库仑。

频率相同的正弦电流和电压分别为：
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选择题

1.电容的定义式为：(     ).
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[image: image4.wmf]U

q

C

=

          B. 
[image: image5.wmf]q

U

C

=

      C.  
[image: image6.wmf]Uq

C

=

      D.  C=IU

[image: image16.png]RI

R2

B-C12)



2.图二（2）电路中，R1=6Ω，R2=7Ω，R3=6Ω，R4=10Ω，则a、b两端的电阻Rab阻值为（    ）。

             A. 29Ω       B. 10Ω       C.5Ω      D. 7Ω
3.图二（3）电路中，I=3A,R1=12Ω,R2=6Ω,则流过R1电阻的电流为（     ）。

          A．2A       B. 1A         C. 0.5A       D. 1.5A

4.电路图二（4）中，A为一节点，而且I1=2A,I​2=3A,I3=1A,则I4的电流为（   ）。

         A. 2A        B.6A        C.0A       D.-2A
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   5.电容C=0.01F与电阻R=1Ω串联，对于
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的电信号,它们的总阻抗

       为（    ）。

         A．(1+j)Ω       B.(1-j)Ω        C.(-j)Ω      D. 2Ω 

   6.电感L=0.01H与电阻R=1Ω并联，对于
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的电信号，它们的总阻

       抗为（    ）。
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   A.(1+j)Ω   B.(1-j)Ω   C.(j-1)Ω   D. [(j+1)/2] Ω   

   7.图二（7）的电路中，每个电阻R的阻值均为4Ω，则a、b

       端口的电阻为（    ）。

       A．16Ω       B.4Ω         C.1Ω         D.8Ω
   8.容量为100μF的电容器两端的电圧为200V，则电容器的

      储能为（   ）。

        A．2J     B.200J     C.20000J       D.100J

三、是非题

1.在直流电路中，电流总是从电位高流向电位低。（     ）

2.对于任一集中参数电路中的任一回路，在任一时间，沿回路的各支路电压的代数和等于零。（   ）

3.两的电阻并联后的总电阻阻值比它们当中任何一个都小。（     ）

4.在二端网络中，有功功率与视在功率的比值称为功率因数。（      ）

5.二极管是非线性电阻元件。（     ）

四、计算题
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1.图四(1)所示的电路中，C、D间是断开的，R1=4Ω，R2=2Ω，求UAB和UCD。若在C、D间接一电压源Us，问Us为何值时可使通过它的电流为零。
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2.对于图四(2)所示的电路中，R1=20Ω，R2=5Ω,R3=6Ω试求R1、R2和R3三个电阻消耗的功率。

[image: image22.png]RI
R2

2




3.用支路电流法求图四(3)所示电路的各支路电流及两电源提供的总功率。图中R1=4Ω,R2=2Ω，R3=8Ω.

函授（业余）教育  作业参考答案
课程名称：电路原理
一、填空题
1、0.667μF,     66.7V 

2、20V， 10Ω    

3、2/3H   

4、4×10-3    

5、变化   

6、0 ，
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7、17.5， 7.5

8、1∠-163.74º
9、0.1

10、270º
二、选择题
A        2、C        3、B        4、D        5、B

D        7、C        8、A 

三、是非题

1、×  2、√  3、√  4、√  5、√
四、计算题
图四(1)所示的电路中，C、D间是断开的，R1=4Ω，R2=2Ω，求UAB和UCD。若在C、D间接一电压源Us，问Us为何值时可使通过它的电流为零。

解：由电路图知，UAB=3×4=12V.               

   由于C、D断路，所以UAB=UCD=12V.          

   若在C、D处加一电源US=12V，如图图四（1-1）所示，通过US电源的电流为零。                          
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2、对于图四(2)所示的电路中，R1=20Ω，R2=5Ω,R3=6Ω试求R1、R2和R3三个电阻消耗的功率。

解：由电压源与二端网络并联的等效电路可得图四（2-1）电路。                      

设流过电阻R1、R2、R3的电流分别是I1、I2、I3。
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 I2=I3-I1=1.6A                   

各电阻消耗的功率为

P1=3.2W                        

P2=12.8W                       

P3=24W                      

3、用支路电流法求图四(3)所示电路的各支路电流及两电源提供的总功率。图中R1=4Ω,R2=2Ω，R3=8Ω.

解：设各支路的电流I1、I2、I3，如图所示。

对于节点A：-I1+I2+I3=0              

对于回路1：4I1+8I3=-5-3= -8           

对于回路2：2I2-8I3=3                  

解得，I1= -1A， I2= -0.5A，I3= -0.5A    

PS=5×1+3×0.5=6.5W               
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