电路原理复习资料
一、单选题
1、必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是(   )

A、支路电流法    B、回路电流法    C、结点电压法 

正确答案： C 

2、一个交流RL并联电路如下图所示,已知IR=6mA, IL=8mA,总电流I的有效值等于(   )mA。

[image: image1.png]



A、14   B、10    C、2    D、20

正确答案： B 

3、RLC并联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈(    ) 

A、电阻性   B、电感性   C、电容性 

正确答案： B 

4、314μF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中,所呈现的容抗值为(    ) 

A、0.197Ω    B、31.8 Ω    C、5.1Ω 

正确答案： C 

5、已知[image: image2.png]


的对称纯电容负载作Δ接,与对称三相电源相接后测得各线电流均为10A,则三相电路的视在功率为(   ) 

A、1800VA    B、600VA    C、600W 

正确答案： A 

6、图示电路中2Ω电阻的吸收功率P等于（   ）。
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A、4W    B、8W   C、0W    D、2W

正确答案： B 

7、工程上认为R=25Ω、L=50mH的串联电路中发生暂态过程时将持续(   ) 

A、30~50ms    B、37.5~62.5ms    C、6~10ms 

正确答案： C 

8、正弦交流电路中,负载上获得最大功率的条件是(   ) 

A、 [image: image4.png]


  B、 [image: image5.png]


     C、 [image: image6.png]



正确答案： C 

9、标有额定值为“220V、100W"和“220V、25W”白炽灯两盏,将其串联后接入220V工频交流电源上,其亮度情况是(   ) 

A、100W的灯泡较亮   B、25W的灯泡较亮   C、两只灯泡一样亮 

正确答案： B 

10、图示电路中端电压U为（   ）
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A、8 V      B、-2 V      C、2 V      D、-4 V

正确答案： A 

11、在电容元件的正弦交流电路中,伏安关系表示错误的是(   )

A、 
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正确答案：  

12、在换路瞬间，下列说法中正确的是(     )

A、电感电流不能跃变   B、电感电压必然跃变  C、电容电流必然跃变 

正确答案：  

13、电感元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将( )

A、增大    B、减小    C、不变 

正确答案：  

14、三相对称交流电路的瞬时功率为(   )

A、一个随时间变化的量    B、一个常量,其值恰好等于有功功率    C、0 

正确答案：  

15、周期T=1S、频率f=1Hz的正弦波是(    ) 

A、4cos314t    B、6sin(5t+17°)    C、4cos2πt 

正确答案：

二、填空题
16、当复杂电路的支路数较多、回路数较少时,应用____电流法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中,是以____的____电流为未知量,直接应用____定律求解电路的方法。 

正确答案： 
第1空: 回路

第2空: 假想

第3空: 回路

第4空: KVL

直流电桥的平衡条件是____相等;负载上获得最大功率的条件是____等于____,获得的最大功率Pmax=____。

正确答案： 
第1空: 对臂电阻的乘积

第2空: 电源内阻
第3空: 负载电阻

第4空: Uoc2/4Req
18、中线的作用是使   Y接负载的端电压继续保持   。

正确答案： 第1空: 不对称   第2空: 对称


19、通常我们把负载上的电压、电流方向称作____方向;而把电源上的电压和电流方向称为____方向。

正确答案： 第1空: 关联   第2空: 非关联

20、    具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。


21、正弦交流电的三要素是指正弦量的____、____和____。

正确答案： 
第1空: 最大值

第2空: 角频率

第3空: 初相


22、有效值相量图中,各相量的线段长度对应了正弦量的    值,各相量与正向实轴之间的夹角对应正弦量的    。相量图直观地反映了各正弦量之间的     关系和     关系。

正确答案： 



三、判断题
23、一阶电路中所有的初始值,都要根据换路定律进行求解。
正确答案： 错误 

24、串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中,也广泛应用于电力系统中。 
正确答案： 错误 

25、RC一阶电路的零输入响应, Uc按指数规律上升,ic按指数规律衰减。
正确答案： 错误 

26、两个电路等效,即它们无论其内部还是外部都相同。
正确答案： 错误 

27、实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元件来抽象表征。
正确答案： 错误 

28、只要在感性设备两端并联一电容器,即可提高电路的功率因数。
正确答案： 错误 

29、电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。
正确答案：  

30、RLC串联电路谐振时阻抗最大。  
正确答案：  

31、电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。
正确答案： 

32、沿顺时针和逆时针列写KVL方程,其结果是相同的。 
正确答案： 

四、简答题
33、已知题下图所示并联谐振电路中的谐振角频率
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,品质因数Q=100,谐振时电路阻抗等于2KΩ,试求电路参数R、L和C。
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正确答案：
[image: image13.png]&ERIT: [ LIR =0l @, =100/5x10° = 2x10 % iimEsir-U/RO
L C =L/ R/r =2x107 /2000= 0.014F
L=1/0,'C=1/(5x10%)* x 0.01x10® = 45
R=L/Cr=02Q




 

34、试述提高功率因数的意义和方法。 

正确答案： 

提高功率因数可减少线路上的功率损耗,同时可提高电源设备的利用率,有利于国民经济的发展。提高功率因数的方法有两种:一是自然提高法,就是避免感性设备的空载和尽量减少其空载;二是人工补偿法,就是在感性线路两端并联适当的电容。

35、已知电路如图,IS=7A,US=35V,R1=1W,R2=2W,R3=3W,R4=4W,用叠加原理求图示电路中的电流I 。（8.0） 
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正确答案： 
五、 计算题 （共1题，10分） 
36、电路如图所示，试计算各支路的电流I1，I2，I3。
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正确答案： 
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