电路原理-复习资料：

一、填空题：

1、图1.1所示电路中理想电流源       的功率为       。

2、图1.2所示电路中电阻的单位为Ω，则电流I为      。
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3、分析电路前必须选定        和         的参考方向。

4、集总元件是假定发生的       过程都集中在元件内部进行。
5、
6、将R1、R2两个电阻串联后接于固定电压的两端，现将阻值为90Ω的电阻R1短接，电流值变为以前的2倍，则电阻R2的阻值为        。

7、任何一个完整的电路都必须有        、        和       三个基本部分组成。

8、市用照明电的电压是220V，这是指电压的        值。接入一个标有“220V、100W”的白炽灯后，灯丝上通过的电流的有效值是       。

9、

二、单项选择  

1、电路的作用是（    ）

A.把机械能转变为电能          B. 把电能转变为机械能、光能、热能 

C. 把电信号转变为语言和音乐   D.实现电能的传输和转换，信号的传递和处理

2、电流的参考方向为（   ）

A. 正电荷的移动方向           B.负电荷的移动方向 

C. 电流的实际方向             D. 沿电路任意选定的某一方向           

3、已知图4中电流表A1、A2、A3读数均为10A，则电流Is为（   ）。

A．10A 　   　B．20A         C．30A 　    　D．40A

4、

5、三个电阻R1>R2>R3，串联接到交流电源上，消耗电功率最大的是（   ）。

A、 R1         B、 R2         C、 R3         D、同样大

6、只有在线性元件组成的电路中才适用的定理或定律是（   ）。              

A、KCL定律       B、 KVL定律   C、叠加定理    D、戴维宁定理

7、含源二端网络，测得其开路电压为20V，短路电流为2A，当外接10Ω负载时，负载电流为（      ）。

A.1.5 A         B.2A          C.1A            D.0.5A

8、

9、一度电可以 （   ）。

A、使80瓦的电视机工作25小时 　　 B、使40瓦的日光灯工作60小时 
　C、使100瓦的电烙铁工作10小时 　　D、使1000瓦的碘钨灯工作5小时

10、如图10为某元件电压与电流的关系曲线，则该元件为（      ）。

A  理想电压源     B  理想电流源    C  电阻        D 无法判断
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 三、判断题：

1.电路的一大基本功能就是电能的传输和转换。                 （     ）

2.

3.电功率的大小由电路中的电阻决定。                         （     ）

4.计算某一电功率时不需要指明该电流或电压的参考方向。       （     ）

5.

6.一个实际电路要能用集总参数电路近似，需要满足尺寸条件。   （     ）

7.基尔霍夫定律是用来确定回路中各个部分电流或电压关系的定律。（     ）

8.电阻元件一般把吸收的电能转换热能消耗掉。                  (     )

9.

10.戴维南等效电路中电压源方向与所求开路电压方向有关。       (     ）

四、计算题：

1.用网孔分析法计算图示电路中的网孔电流
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2.如图，已知R1 =R2=2Ω，R3= 4Ω，US1 =18V，US2 =9 V，试求：（1）戴维宁等效电路；   （2）电流I3 
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参考答案：
一、填空题

1、1.5W，2、 5A，3、电流 电压  4、电磁  5、？  6、90Ω  7、电源，负载，中间环节  8、有效值  0.4545  9、？

二、单项选择题

D 2、D  3、B  4、？  5、A  6、C  7、C  8、？  9、C  10、B
判断题
1、×  2、?  3、×  4、×  5、?  6、√  7、√   8、√  9、？ 10、 √

四、设计题

1. 
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解：先求开路电压Uoc,

I=（U1-U2）/(R1+R2)=(18-9)/(2+2)=2.25A

UOC=U1-2*2.25=18-4.5=13.5V
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求等效电阻

R0=2*2/(2+2)=1Ω
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画等效电路，求电流 I=UOC/(R0+R3)=13.5/(1+4)=2.7A
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3.解：
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