

电路原理复习资料
一、填空题（每空分，共20分）

1、有甲灯220V60W和乙灯110V40W白炽灯，把他们串联后接到220V电源上时      灯较亮；若把他们并联后接到48V电源上时      灯较亮。

2、交流电的最大值反映其变化范围，角频率（或频率、周期）反映其               ，初相角反映其                     。

3、市用照明电的电压为220V，这是指电压的           值，它的最大值为             。

4、同一组三相对称负载，联成三角形，接到三相电源上，与联成星形接到同一电源上作一比较，I相△=          I相y , I线△=          I相y。

5、常见的触电原因有三种：         、           、          。

6、将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架，与           联接，称作保护接地。而将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架，与           联接，叫保护接零。

7、变压器的工作原理实质上是吸收电源能量，通过           ，而输出电能的它起的只是           的作用。

8、异步电动机的转速与            、            和转差有关。

9、继电器是           的电器，热继电器是继电器的一种，它是利用           而使触头动作的。

10、电机和电器设备在运行中，操作人员有责任通过           等直接感觉进行监视。

11、图 1 所示电路中理想电流源的功率为       。 
12、图 2 所示电路中电流 I 为        。 
13、图 3 所示电路中电流 U 为           。
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二、选择题（20题，每题1分，共20分）

1、在全电路中、负载电阻增大，端电压将（       ）

A、增高            B、减小            C、不变            D、不确定

2、如图①在电路中当R2值增大时，则（      ）

  A、PA1读数减小，PA2读数增大；        B、PA1和PA2的读数减小；

  C、PA1和PA2的读数增大；             D、PA1读数减少，PA2读数不变。

3、根据戴维南定理如图②所示的等效电流内阻RAB为（       ）
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4、如图③电路所示，A、B、C三灯相同，当SA合上瞬间（       ）

  A、A灯最亮                     B、B灯最亮

  C、C灯最亮                     D、A、B、C三灯一样亮

5、如图④所示三相电源或电压为380V，Ru=Rv=Rw=10，则电压表和电流表的读数分别为（      ）

A、电压220V，电流22A         B、电压380V，电流22A

C、电压220V，电流38A         D、电压380V，电流38A

6、变压器是传递（     ）的电气设备。

A、电压          B电流          C、电压、电流和阻抗         D、电能

7、星形一三角形降压起动时，电动机定子绕组中的起动电流可以下降到正常运行时电流的（      ）
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8、对磁感应强度影响较大的材料是（       ）

A、铁            B、铜               C、银            D、空气

9、异步电动机长期连续运行时，转轴所输出的最大转矩称为（       ）

A、最大转矩         B、起动转矩         C、额定转矩

10、数控机床的急停按钮按下，则表示（       ）

A、整台机床全部断电     B、数控装置断电     C、伺服系统断电

11、可编程控制器通常用于机床电气的（       ）

A、控制回路       B、保护回路         C、接口电路

12、机床操作面版上的停止按钮应采用（       ）按钮。

A、常开           B、常闭             C、自锁

13、按接触器频繁操作时，它的线圈（      ）

A、发热           B、能正常工作       C、过热可能烧毁

14、热继电器在电路中具有（      ）保护作用。

A、过载           B、过热           C、失压            D、短路

15、在反接制动控制线路中，用作控制制动时间的电器是（       ）

A、时间继电器           B、速度继电器            C、电流继电器

16、有一台380V／36V的变压器，在使用时不慎将高压侧和低压侧互相接错，当低压侧加上380V电压后，将发生的现象是（        ）

A、高压侧有380V电压输出            B、高压侧没有电压输出，绕组严重过热

C、高压侧有高压输出，绕组严重过热   D、高压侧有高压输出，绕组无过热现象

17、为保证机床操作者的安全，机床照明灯的电压应选（       ）

A、380V             B、220V             C、110V            D、36V以下

18、当硅稳压二极管稳压电路输出电流不够时，应该采用下面（       ）种做法。

A、将两制相同型号的稳压二极管串联。      B、将两制相同型号的稳压二极管并联。

C、更换一只稳压值相同，功率更大的二极管。

19、晶体三极管在放大交流信号时，其集电极电压（       ）

A、只含有放大了交流信号                  B、只含有直流静态电压

C、既有直流静态电压又有交流信号电压

20、影响放大器工作点点稳定的主要因素是（       ）

A、偏置电阻的阻值     B、负载的变化     C、交流旁路电容的容量     D、温度

21、电阻与电感元件并联，它们的电流有效值分别为 3A 和 4A，则它们总的电流有效值为 (    ) 。 
A、7A    B、6A    C、5A     D、4A 
22、关于理想电感元件的伏安关系，下列各式正确的有 (    ) 
A、u=ω Li   B、u=Li    C、u=jωLi    D、u=Ldi/dt 
23、耦合电感的顺串时等效电感为 (    ) 。 
A、Leq=L1+L2+2M   B、Leq=L1+L2-2M   C、Leq=L1L2-M2   D、Leq=L1L2-M2 
24、单口网络，其入端阻抗形式是Z=R+j X ，当 X<0 时,单口网络呈 (    ) 
A、电阻性质    B、电感性质    C、电容性质 
三、判断题（10题，每题2分，共20分）

1、220V60W灯泡，若安在110V电源上使用，它的实际功率只有30W。       （     ）

2、当电路处于通路状态时，外电路电阻上的电压等于电源电动势。          （     ）

3、基尔霍夫第二定律只使用与闭合回路，在开口电路中还使用。           （     ）

4、电压源和电流源对外电路来说可以等效但并不保证电源内部的等效。     （     ）

5、变压器中匝数较多，线径较细的绕组一定是高电压绕组。               （     ）

6、把应作星形连接的电动机接成三角形，电动机将烧坏。                 （     ）

7、电感性负载并联以适当电容器后，可使线路的总电流减小。             （     ）

8、提高电路的功率因数，就可以延长电器设备使用寿命。                    （     ）

9、在同一个供线路中绝对不允许一部分电器设备采用保护接地，而另一部分电器设备采用保护接零。                                                       （     ）

10、同RC充电电路一样，RC放电的过渡过程中，UC、i 也是由稳态分量和暂态分量组成。                                                               （     ）

四、计算题（共12分）

1、如图⑤所示，已知Ec=12V，Rc=3K
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，Re=2K
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，R1=30K
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，ube≈0，
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=50，

求：①放大器的点静态工作Ib、Ic和Uce

②输入电阻Ri和输出电阻Ro

③估算放大器的电压放大信数

④如Ce断开器后，电路的性能发生什么变化？

五、改错题（10分）

指出并改正图⑥中的错误，说明电路的工作原理。

六、问答题（共18分）

1、设某机床电器控制系统突然发生了故障，按下停止按钮不能停车，说明可能的原因，操作者应该采取什么措施？

2、为什么在照明和电热设备中只装熔断器，而在电动机电路中既安装熔断器又安装发热继电器？

电路原理答案

填空

甲；乙；        2、变化快慢；交变起点      3、有效；311V；
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；3；       5、违章冒险；缺乏电气知识；输电线或用电设备的绝缘损坏     

大地之间作良好的金属联接；供电系统中的零线；         7、电磁转换、传递能量；

电源频率；磁极对数；     9、传递信号；电流的热效应；         10、听、闻、看、摸；

11、-60W    12、－ 1.5A    13、115V

二、选择题

1、A； 2、D； 3、B； 4、B； 5、D； 6、D； 7、B； 8、A； 9、C； 10、C；

11、A；12、B；13、C；14、A；15、B；16、B；17、D；18、C；19、C；20、D；

21、C； 22、D： 23、A ：24、C： 

三、判断题

1、×； 2、× ；3、×； 4、√ ；5、√ ；6、√； 7、√； 8、× ；9、√ ；10、×；

四、计算题

解：

①Ub==3V 
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Uce=Ec-Ic*Rc-Ie*Re=12-1.5*3-1.5*2=4.5V

②

 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]r
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 Ro=Rc=3K
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③
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五、改错题

工作原理：（设QS已合上）

1、正转控制：按SB1→KM1线圈得电并自锁﹛
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2、反转控制：先按SB3→KM1线圈失电→﹛
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再按SB2→KM2线圈得电并自锁→﹛
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六、问答题

1、答：这种情况一般是因为过载而造成接触器三触头烧焊引起的，操作者必须立即断开电源引入开关，迫使电动机停转。

2、答：照明和电热设备是电阻性负载，工作稳定，可能出现的故障一般为短路，故安装熔断器；电动机工作时受负载的影响大，容易过载，所以装容电器作为保护，装热继电器作为过载保护。
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