《电路原理》复习资料
一、填空题

1、有甲灯220V60W和乙灯110V40W白炽灯，把他们串联后接到220V电源上时        灯较亮；若把他们并联后接到48V电源上时        灯较亮。

2、交流电的最大值反映其变化范围，角频率（或频率、周期）反映其               ，初相角反映其                     。

3、市用照明电的电压为220V，这是指电压的           值，它的最大值为              。

4、同一组三相对称负载，联成三角形，接到三相电源上，与联成星形接到同一电源上作一比较，I相△=          I相y , I线△=          I相y。

5、常见的触电原因有三种：              、              、              。

6、将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架，与                  

联接，称作保护接地。而将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架，

与                  联接，叫保护接零。

7、变压器的工作原理实质上是吸收电源能量，通过            ，而输出电能的它起的只是           的作用。

8、异步电动机的转速与               、             和转差有关。

9、继电器是           的电器，热继电器是继电器的一种，它是利用          而使

触头动作的。

10、电机和电器设备在运行中，操作人员有责任通过           等直接感觉进行监视。

二、选择题

1、在全电路中、负载电阻增大，端电压将（       ）。

A、增高            B、减小            C、不变            D、不确定

2、如图①在电路中当R2值增大时，则（      ）。

A、PA1读数减小，PA2读数增大；      B、PA1和PA2的读数减小；

C、PA1和PA2的读数增大；            D、PA1读数减少，PA2读数不变。

3、根据戴维南定理如图②所示的等效电流内阻RAB为（      ）。
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4、如图③电路所示，A、B、C三灯相同，当SA合上瞬间（      ）。

A、A灯最亮                          B、B灯最亮、

C、C灯最亮                          D、A、B、C三灯一样亮

5、如图④所示三相电源或电压为380V，Ru=Rv=Rw=10，则电压表和电流表的读数分别为（      ）。

A、电压220V，电流22A               B、电压380V，电流22A

C、电压220V，电流38A               D、电压380V，电流38A

6、变压器是传递（      ）的电气设备。

A、电压           B电流             C、电压、电流和阻抗   D、电能

7、星形一三角形降压起动时，电动机定子绕组中的起动电流可以下降到正常运行时电流的（      ）。
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8、对磁感应强度影响较大的材料是（      ）。

A、铁            B、铜               C、银                 D、空气

9、异步电动机长期连续运行时，转轴所输出的最大转矩称为（      ）。

A、最大转矩             B、起动转矩         C、额定转矩

10、数控机床的急停按钮按下，则表示（      ）。

A、整台机床全部断电     B、数控装置断电     C、伺服系统断电

11、可编程控制器通常用于机床电气的（      ）。

A、控制回路             B、保护回路         C、接口电路

12、机床操作面版上的停止按钮应采用（      ）按钮。

A、常开                 B、常闭             C、自锁

13、按接触器频繁操作时，它的线圈（      ）。

A、发热                 B、能正常工作       C、过热可能烧毁

14、热继电器在电路中具有（      ）保护作用。

A、过载                 B、过热           C、失压            D、短路

15、在反接制动控制线路中，用作控制制动时间的电器是（       ）。

A、时间继电器           B、速度继电器     C、电流继电器

16、有一台380V／36V的变压器，在使用时不慎将高压侧和低压侧互相接错，当低压侧加上380V电压后，将发生的现象是（       ）。

A、高压侧有380V电压输出              B、高压侧没有电压输出，绕组严重过热

C、高压侧有高压输出，绕组严重过热     D、高压侧有高压输出，绕组无过热现象

17、为保证机床操作者的安全，机床照明灯的电压应选（      ）。

A、380V                 B、220V           C、110V            D、36V以下

18、当硅稳压二极管稳压电路输出电流不够时，应该采用下面（      ）种做法。

A、将两制相同型号的稳压二极管串联。      

B、将两制相同型号的稳压二极管并联。

C、更换一只稳压值相同，功率更大的二极管。

19、晶体三极管在放大交流信号时，其集电极电压（      ）。

A、只含有放大了交流信号                  

B、只含有直流静态电压

C、既有直流静态电压又有交流信号电压

20、影响放大器工作点点稳定的主要因素是（      ）。

A、偏置电阻的阻值         B、负载的变化     

C、交流旁路电容的容量     D、温度

三、判断题

1、220V60W灯泡，若安在110V电源上使用，它的实际功率只有30W。       （     ）

2、当电路处于通路状态时，外电路电阻上的电压等于电源电动势。         （     ）

3、基尔霍夫第二定律只使用与闭合回路，在开口电路中还使用。           （     ）

4、电压源和电流源对外电路来说可以等效但并不保证电源内部的等效。     （     ）

5、变压器中匝数较多，线径较细的绕组一定是高电压绕组。               （     ）

6、把应作星形连接的电动机接成三角形，电动机将烧坏。                 （     ）

7、电感性负载并联以适当电容器后，可使线路的总电流减小。             （     ）

8、提高电路的功率因数，就可以延长电器设备使用寿命。                 （     ）

9、在同一个供线路中绝对不允许一部分电器设备采用保护接地，而另一部分电器设备采用保护接零。                                                            （     ）

10、同RC充电电路一样，RC放电的过渡过程中，UC、i 也是由稳态分量和暂态分量组成。      （      ）                                               

四、问答题

1、在8个灯泡串联的电路中，除4号等不亮外其它7个灯都亮。当把4号等从灯座上取下后，剩下7个灯仍亮，问电路中有和故障？为什么？
2、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯，能否串联使用？

3、电桥电路是复杂电路还是简单电路？当电桥平衡时，它是复杂电路还是简单电路？为什么？
4、设某机床电器控制系统突然发生了故障，按下停止按钮不能停车，说明可能的原因，操作者应该采取什么措施？

5、为什么在照明和电热设备中只装熔断器，而在电动机电路中既安装熔断器又安装发热继电器？

电路原理答案复习资料答案

一、填空

甲；乙；        2、变化快慢；交变起点      3、有效；311V；
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；3；       5、违章冒险；缺乏电气知识；输电线或用电设备的绝缘损坏     

         7、电磁转换、传递能量；

8、电源频率；磁极对数；     9、传递信号；电流的热效应；        10、听、闻、看、摸；

二、选择题

1、A； 2、D； 3、B； 4、B； 5、D； 6、D； 7、  8、A； 9、C； 10、C；

11、   12、B；13、C；14、A；15、  16、B；17、D；18、C；19、C；20、

三、判断题

1、×； 2、× ；3、×； 4、√ ；5、     6、√； 7、√； 8、× ；9、√ ；10、
四、问答题
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4、答：这种情况一般是因为过载而造成接触器三触头烧焊引起的，操作者必须立即断开电源引入开关，迫使电动机停转。

5、答：照明和电热设备是电阻性负载，工作稳定，可能出现的故障一般为短路，故安装熔断器；电动机工作时受负载的影响大，容易过载，所以装容电器作为保护，装热继电器作为过载保护。
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