
画法几何复习资料
一、填空题
1.一般房屋中把反映建筑物主要出入口的立面图称为________，其背后的立面图称为________。

2.房屋是供人们________、________、________、学习和娱乐的场所，与人们关系密切。

3.标高数值以米为单位，一般注至小数点后________位数。标高符号为等腰直角三角形，高度约为________mm。

4.________是由水泥、沙子、和水按一定比例拌和而成；________制成的梁、板、柱、基础等构件，称为钢筋混凝土构件。

5.配置在钢筋混凝土构件中的钢筋，按其作用分________、________、架立筋和分布筋。

6.钢筋混凝土构件详图，一般包括__________、__________、预埋件详图及钢筋表。

7.A2图纸的幅面大小为________。

8.详图符号的圆直径为________mm，以________实线绘制。

9.索引符号的圆直径为________mm，以________实线绘制。

10.定位轴线采用细单点长画线线表示，轴线编号的圆圈用_________线，直径为_______mm。
二、单项选择题1.填充不得穿越尺寸数字，不可避免时。应该是（   ）。

A.图线断开
B.二者重合
C.省略标注
D.前述均可

2.7-9层的住宅属于（   ）。

A.低层
B.多层
C.中高层
D.高层

3.建筑平面图中的中心线、对称一般应用。（   ）

A.细实线
B.细虚线
C.细单点长画线
D.吸双点画线

4.建筑施工图中定位轴线端部的圆用细实线绘制，直径为（   ）。

A.8-10mm 
B.11-12mm 
C.5-7mm 
D.12-14mm

5.建筑施工图中索引符号的圆的直径为（   ）。

A.8mm
B.10mm
C.12mm
D.14mm

6.建筑施工图上一般注明的标高是（   ）。

A.绝对标高
B.相对标高C.绝对标高和相对标高D.要看图纸上的说明

7.建筑物结构承重可分为（   ）。

A.墙承重式、框架结构                B.墙承重式

C.半框架结构，框架结构              D.墙承重式、框架结构、空间结构、半框架结构

8.有一栋房屋在图上量得长度为50cm，用的是1:100比例,其实际长度是（   ）。

A.5m
B.50m
C.500m
D.5000m

9.建筑工程图中尺寸单位，总平面图和标高单位用（   ）为单位。

A.mm
B.‘’cm
C.m
D.km

10.施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是（   ）。

A.mm
B.cm
C.m
D.km

三、判断题1、断面图是假想用一剖切形体，画出剖切面切到部分的图形和末剖切到面可见部分的图形。（    ）

2、平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，其中的I、Q、J不得用作轴线编号。（    ）

3、总平面图是画在有等交线或坐标方格网的地形图上。（    ）

4、建筑立面图是平行于建筑物各方向外表立面的正投影图。（    ）

5、常用构件的代号“GL”表示基础梁。（    ）

6、结构施工图中的构造柱的代号是“GJ”。（    ）

7、钢筋混凝土结构施工图中“2Φ16”表示2根HPB235级钢筋直径为16mm。（    ）

8、梁内箍Φ6@200表示为HPB235级钢筋直径为6mm，钢筋中心距为200mm。（    ）

9、梁内的钢筋是由主筋（即受力筋），架立筋和箍筋所组成。（    ）

10、标高是表示建筑物各部分或各个位置相对于±0.00的高度。（    ）

四、试分析立体表面上各线段的空间位置。
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1）AB为                   线

2）AC为                   线

3）DB为                   线

4）CE为                   线

5）EF为                   线
五、作图题

1、点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。

2、补画第三面投影。
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3、根据轴测投影图，绘制三面投影图。
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4、根据三面投影图，画出正等轴测图。
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参考答案

一、填空题
1、一般房屋中把反映建筑物主要出入口的立面图称为       ，其背后的立面图称为背立面。

2、房屋是供人们生产、生活、工作、学习和娱乐的场所，与人们关系密切。

3、标高数值以米为单位，一般注至小数点后3位数。标高符号为等腰直角三角形，高度约为3mm。

4、混泥土是由水泥、沙子、和水按一定比例拌和而成；       制成的梁、板、柱、基础等构件，称为钢筋混凝土构件。

5、配置在钢筋混凝土构件中的钢筋，按其作用分受力筋、箍筋、架立筋和分布筋。

6、钢筋混凝土构件详图，一般包括模板图、     、预埋件详图及钢筋表。

7、A2图纸的幅面大小为420mmX 594mm。

8、详图符号的圆直径为14 mm，以粗实线绘制。

9、索引符号的圆直径为       mm，以细实线绘制。

10、定位轴线采用细单点长画线线表示，轴线编号的圆圈用细实线，直径为8~10 mm。
二、单选题

1、填充不得穿越尺寸数字，不可避免时。应该是（  A ）。

A、图线断开    B、二者重合    C、省略标注      D、前述均可

2、7-9 层的住宅属于（ C  ）。

A、低层       B、多层       C、中高层      D、高层

3、建筑平面图中的中心线、对称一般应用。 （    ）

A、细实线     B、细虚线     C、细单点长画线  D、吸双点画线

4、建筑施工图中定位轴线端部的圆用细实线绘制，直径为（    ）。

A、8-10mm      B、11-12mm      C、5-7mm        D、12-14mm

5、建筑施工图中索引符号的圆的直径为（  ）。

A、8mm      B、10mm       C、12mm         D、14mm

6、建筑施工图上一般注明的标高是(B)。

A、绝对标高               B、相对标高
C、绝对标高和相对标高     D、要看图纸上的说明

7、建筑物结构承重可分为(D )。

A、墙承重式、框架结构     B、墙承重式

C、半框架结构，框架结构    D、墙承重式、框架结构、空间结构、半框架结构

8、有一栋房屋在图上量得长度为50cm，用的是 1:100比例, 其实际长度是 ( B  )。

A、5m      B、50m    C、500m         D、5000m

9、建筑工程图中尺寸单位，总平面图和标高单位用(   ) 为单位。

A、mm      B、‘’cm     C 、m          D 、km

10、施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是 (A  )。

A、mm      B、cm         C、m           D、km

三、判断题

1、断面图是假想用一剖切形体，画出剖切面切到部分的图形和末剖切到面可见部分的图形。（×）
2、平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，其中的I、Q、J不得用作轴线编号。（×）

3、总平面图是画在有等交线或坐标方格网的地形图上。（   ）

4、建筑立面图是平行于建筑物各方向外表立面的正投影图。（√）

5、常用构件的代号“GL”表示基础梁。（×）

6、结构施工图中的构造柱的代号是“GJ”。（   ）

7、钢筋混凝土结构施工图中“2Φ16”表示2根HPB235级钢筋直径为16mm。(×)

8、梁内箍Φ6@200表示为HPB235级钢筋直径为6mm，钢筋中心距为200mm。（√）

9、梁内的钢筋是由主筋（即受力筋），架立筋和箍筋所组成。(   )
10、标高是表示建筑物各部分或各个位置相对于±0.00的高度。（√）

四、试分析立体表面上各线段的空间位置。
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1）AB为        侧垂            线

2）AC为                           线

3）DB为        铅垂           线

4）CE为                      线

5）EF为    一般位置线          线

作图题

（1）点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。
答：点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。A（5,5,25）
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（2）补画第三面投影。
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六、根据轴测投影图，绘制三面投影图。
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七、根据三面投影图，画出正等轴测图。
PAGE  
第 - 1 - 页 共 1 页

