  石油化工生产复习资料及答案
1、 选择题

1.石油的基本组成元素有多少种（  B  ）。 

A、3             B、4            C、5              D、6 

2.常压瓦斯油的简称（  A  ）。 

A、AGO          B、VGO           C、VR             D、LPG 

3.三次采油中唯一得到工业化推广的方法是（  D  ）。 

A、自喷采油     B、气举采油      C、有杆泵采油     D、蒸汽采油 

4.原油的一次加工依据的是什么（  A  ）。 

A、沸点         B、凝固点        C、熔点    

5.原油二次加工可以得到什么（  C  ）。 

A、汽油、       B、重质馏分由    C、蜡油、轻柴油   D、重质馏分油=渣油

6.催化重整工艺过程主要是以（  B  ）为原料 。

A、直馏煤油     B、直馏汽油      C、直馏重柴油     D、直馏轻柴油 

7.为了防止催化剂中毒，重整原料必须经过预处理工艺，预处理部分不包括（  C  ） 。

A、预分馏       B、预脱砷        C、热裂化         D、脱水和脱硫

8.下列选项中哪项不属于盐的危害（  C  ）。 

A、增加热阻、降低传热效果      B、使泵的出口压力增大、增加动力消耗 

A、消耗大量的燃料和冷却水      D、腐蚀设备

9.以下哪项不是重柴油按50℃运动粘度分的（  A  ）。 

A、-30号       B、10号          C、20号          D、30号

10.以下哪项不是柴油的性能(  D  ) 。

A、燃烧性      B、蒸发性         C、安定性        D、抗爆性 

11.表示汽油中所含低沸点馏分的多少，对汽油机启动的难易有决定性影响的是（  A  ）。

A、馏出温度              B、80%馏出温度     

C、90%馏出温度           D、干点

12.电脱盐罐中电极板的作用是（  B ）。

A、形成均匀的磁场        B、形成均匀的电场   

C、形成均匀的电磁场      D、形成不均匀的电磁场

13.原油经过减压塔精馏后，在减一线得到的产品是（  D  ）。

A、重柴油     B、汽油     C、没有    D、蜡油

14.焦化蜡油的残碳值和（  A  ）因素有关。

A、蜡油抽出量            B、原料处理量    

C、分馏塔顶压力          D、注水量

15.催化原料的族组成一般指（  A  ）。

A、烷烃、环烷烃和芳香烃       B、烷烃、烯烃和芳香烃

C、烯烃、环烷烃和芳香烃       D、烷烃、烯烃和环烷烃

16.同一种原油的不同馏分中，氢碳原子比最大的馏分是（  A  ）。

A、汽油馏分    B、柴油馏分   C、减压渣油    D、常压渣油

17.下列四种原油的相同馏分，密度最大的原油是（  D  ）

A、大庆原油    B、胜利原油   C、孤岛原油    D、羊三木原油

18.在石蜡基原油的直馏汽油馏分中，含量最高的烃类类型为（  A  ）。

A、烷烃        B、烯烃       C、环烷烃      D、芳香烃

19.在天然气中，含量最高的组分是（  B  ）。

A、乙烷和乙烯         B、甲烷

C、丁烷和丁烯         D、丙烷和丙烯

20.表征石油产品安全性的质量指标是（  C  ）。

A、浊点、结晶点            B、凝点和倾点

C、燃点、自燃点和闪点      D、熔点和沸点

二、填空题

1.2006年我国原石油产量为（  1.84亿吨 ）。

2.目前世界平均能源消费构成中，石油与天然气所占的比例为（  60%  ），而我国的石油与天然气在能源消费构成中所占的比例为（  20%  ）。

3.我国的车用汽油是按照（辛烷值）来划分牌号，而轻柴油与车用柴油则是按照（凝点）来划分牌号。

4.评定汽油安定性的质量指标由（  碘值）、（ 实际胶纸 ）、（ 诱导期 ）。

5.安全生产方针是（  安全第一  ）、（预防为主 ）、（ 综合治理 ）。

6.三级安全教育为（ 厂级教育 ）、（车间教育 ）、(  班组教育 )。

7.安全标志有哪四类（ 禁止标志 ）、（  警告标志  ）、（ 指令标志  ）、（ 指示标志 ）。

8.发现险惰和火警要（ 立即报告  ）并（ 迅速扑救 ），不使事故扩大，确实不能抢救时要迅速（ 撤离现场   ），严禁围观，要设立（ 警戒线 ），保护好（  事故现场  ）。

9.杜绝三违，三违指（违章作业 ）、（ 违章指挥  ）、（   违反劳动纪律  ）。

10.进入化工生产区域（ 严禁吸烟  ），并不允许将（  烟  ）和（ 火种 ）带入。
三、判断题

1.特性因数K是表征石油馏分烃类组成的一种特性数据，芳烃的K值最大，烷烃的K值最小，而环烷烃的K值介于二者之间。（  F  ）

2.原油蒸馏装置必须采用初馏-常压蒸馏-减压蒸馏的三段汽化流程。（  F  ）

3.进料温度高，反应温度不变，则催化剂循环量增加。（  F ）

4.提高反应温度对分解反应和芳构化反应的反应速度的提高要超过对氢转移反应的提高，因此，提高反应温度后汽油的辛烷值增加，而汽油的安定性降低。（  T  ）

5.加氢催化剂预硫化氢的浓度越高越好。（  F ）

6.高压分离器分出的液体产物是加氢生成油，其中也溶有少量气态烃和硫化氢。（  T  ）

7.加氢反应中氢纯度越高有利于反应中的氢分压增大，这样可以减少催化剂的积炭，因此在生产中要保证一定的氢纯度。（  T  ）

8.重整反应为体积增大的反应，降低压力有利于脱氢反应的进行，因此在生产中采用调节压力控制重整转化率。（  F  ）

9.惰性气体在酮苯装置中的作用是防止空气的进入和氧化。（  T  ）

10.液氨过冷就是将液氨变成气氨。（  F  ）

四、名词解释

1.压缩比

答：内燃机的活塞达到下止点的气缸总体与活塞达到上止点的燃烧室的体积的比值即为压缩比，是表征发动机性能的一个重要指标。

2. 加氢裂化

答：加氢裂化是指重质油在催化剂和氢气存在的条件下，在370~430度和10-16MPa操作条件下，发生加氢、裂化和异构等主要反应，得到优质轻质油品和其他优质油料的工艺过程。

3. 石油加工工业
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4. 干气
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5.浊点
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五、简答题

1.简述石油的无机成因说？

答：石油是自然界的无机碳和氢经过化学作用而形成，可分为地深成因说和宇宙成因说，C-C2的烷烃及可供生成烃类的化学元素。宇宙成因说认为烃类在宇宙形成的阶段就已经形成，其一句是天体中常有碳、氢、氧等元素存在。
2. 石油的定义？

答：石油就是蕴藏在地壳上层、可燃的有机液体，其实质是一种产于地壳中的矿藏，并以一种流体形态储存于地下。

3. 采油安定性和汽油安定性的区别。

答：采油安定性：指汽油抵抗氧化的能力

柴油安定性：指柴油在储存、运输和使用过程中，外观、组成和使用性能不变的能力。

4. 阐述催化裂化催化剂失活速度快、而加氢裂化催化剂失活速度慢的原因。

答：催化裂化催化剂主要是固体酸类型，如沸石分子筛，烃类在催化剂表面发生化学吸附，不同的烃类吸附能力差别很大，其中稠环烃吸附能力最强，而烷烃的吸附能力最弱；就其反应速度而言，稠环芳烃的反应速度最慢。烯烃的反应速度最快，因此稠环芳烃首先吸附在催化剂的表面，易于缩合生成焦炭，使催化剂暂时性失活。

加氢裂化催化剂属于负载能力强，首先吸附在催化剂的表面，但是由于在加氢活性中心作用下以及高氢压的条件下，稠环芳烃发生芳烃环的家氢饱和反应，生成双环或单环的芳烃与环烷烃，而不是缩合生焦反应，因此加氢裂化催化剂的表面积碳很少，催化剂的失活速度慢。

5. 简述使用天然抗氧化剂的生产工艺方法。

答：
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6、 论述题

1. 举例说明精细化工与新能源技术的关系？

答：
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