  石油化工生产复习资料
选择题

1.石油的基本组成元素有多少种（  B  ）。 

A.3            B.4              C.5              D.6 

2.常压瓦斯油的简称（    ）。 

A.AGO          B.VGO            C.VR             D.LPG 

3.三次采油中唯一得到工业化推广的方法是（  D  ）。 

A.自喷采油     B.气举采油       C.有杆泵采油     D.蒸汽采油 

4.原油的一次加工依据的是什么（    ）。 

A.沸点         B.凝固点          C.熔点           D.热点
5.原油二次加工可以得到什么（  C  ）。 

A.汽油、       B.重质馏分由      C.蜡油、轻柴油   D.重质馏分油=渣油

6.催化重整工艺过程主要是以（  B  ）为原料 。

A.直馏煤油     B.直馏汽油        C.直馏重柴油      D.直馏轻柴油 

7.为了防止催化剂中毒，重整原料必须经过预处理工艺，预处理部分不包括（     ） 。

A.预分馏       B.预脱砷         C.热裂化          D.脱水和脱硫

8.下列选项中哪项不属于盐的危害（  C  ）。 

A.增加热阻、降低传热效果        B.使泵的出口压力增大、增加动力消耗 

C.消耗大量的燃料和冷却水        D.腐蚀设备

9.以下哪项不是重柴油按50℃运动粘度分的（  A  ）。 

A.-30号        B.10号          C.20号           D.30号

10.以下哪项不是柴油的性能(    ) 。

A.燃烧性       B.蒸发性         C.安定性         D.抗爆性 

11.表示汽油中所含低沸点馏分的多少，对汽油机启动的难易有决定性影响的是（  A  ）。

A.馏出温度                      B.80%馏出温度     

C.90%馏出温度                   D.干点

12.电脱盐罐中电极板的作用是（  B  ）。

A.形成均匀的磁场                B.形成均匀的电场   

C.形成均匀的电磁场              D.形成不均匀的电磁场

13.原油经过减压塔精馏后，在减一线得到的产品是（  D  ）。

A.重柴油       B.汽油           C.没有           D.蜡油

14.焦化蜡油的残碳值和（     ）因素有关。

A.蜡油抽出量                    B.原料处理量    

C.分馏塔顶压力                  D.注水量

15.催化原料的族组成一般指（  A  ）。

A.烷烃、环烷烃和芳香烃          B.烷烃、烯烃和芳香烃

C.烯烃、环烷烃和芳香烃          D.烷烃、烯烃和环烷烃

16.脱硫、脱氮、脱金属和烯烃饱和反应哪个最难进行（ B  ）。

A.脱馏         B.脱氮           C.烯烃饱和       D.脱金属

17.压缩机润滑油泵润滑的方式属于（  A  ）。

A.飞溅润滑     B.压力润滑       C.喷射润滑       D.喷雾润滑

18.分馏塔顶的温度是塔顶产品的（  B  ）。

A.泡点         B.露点           C.干点           D.沸点

19.下列哪些方法不能提高脱氢反应中氢纯度的是（    ）。

A.提高重整的温度                B.提高原料的芳烃潜含量

C.提高重整反应压力              D.提高重整反应空速

20.大部分润滑油的牌号是以某温度下的（  B  ）值划分的。

A.密度         B.粘度           C.凝固点         D.闭点
二、填空题

1.2006年我国原石油产量为        。

2.目前世界平均能源消费构成中，石油与天然气所占的比例为        ，而我国的石油与天然气在能源消费构成中所占的比例为         。

3.按我国原油的分类方法，大庆原油、羊三木原油和胜利原油的属性分别为低硫石蜡基、   低硫环烷基  、  含硫中间基 。

4.组成石油的主要元素在石油中的含量范围（重量百分数）为：碳 83-87%、氢 11-14%、硫   0.05-8.0%   、氮   0.02-2.0%   。

5.安全生产方针是   安全第一   、   预防为主    、综合治理。

6.三级安全教育为   厂级教育   、   车间教育   、班组教育。

7.安全标志有哪四类       、       、 指令标志、指示标志。

8.发现险惰和火警要立即报告并   迅速扑救  ，不使事故扩大，确实不能抢救时要迅速   撤离现场  ，严禁围观，要设立警戒线，保护好事故现场。

9.杜绝三违，三违指  违章作业  、  违章指挥  、违反劳动纪律 。

10.进入化工生产区域     ，并不允许将      和火种带入。
三、判断题

1.特性因数K是表征石油馏分烃类组成的一种特性数据，芳烃的K值最大，烷烃的K值最小，而环烷烃的K值介于二者之间。（ × ）

2.原油蒸馏装置必须采用初馏-常压蒸馏-减压蒸馏的三段汽化流程。（ × ）

3.进料温度高，反应温度不变，则催化剂循环量增加。（   ）

4.提高反应温度对分解反应和芳构化反应的反应速度的提高要超过对氢转移反应的提高，因此，提高反应温度后汽油的辛烷值增加，而汽油的安定性降低。（ √ ）

5.加氢催化剂预硫化氢的浓度越高越好。（   ）

6.高压分离器分出的液体产物是加氢生成油，其中也溶有少量气态烃和硫化氢。（   ）

7.加氢反应中氢纯度越高有利于反应中的氢分压增大，这样可以减少催化剂的积炭，因此在生产中要保证一定的氢纯度。（ √ ）

8.重整反应为体积增大的反应，降低压力有利于脱氢反应的进行，因此在生产中采用调节压力控制重整转化率。（ × ）

9.惰性气体在酮苯装置中的作用是防止空气的进入和氧化。（ √ ）

10.液氨过冷就是将液氨变成气氨。（   ）
四、名词解释

1.延迟焦化：
答： 
加氢裂化：
答：加氢裂化是指重质油在催化剂和氢气存在的条件下，在370~430度和10-16MPa操作条件下，发生加氢、裂化和异构等主要反应，得到优质轻质油品和其他优质油料的工艺过程。

石油加工工业：

答：石油加工工业又称炼油工业，它是以原油（包括人造石油）为基本原料，通过各种加工过程，生产出各种液体燃料（汽油、煤油、柴油、喷气燃料和燃料油等）、溶剂油、润滑油、石蜡、沥青、石油焦等石油产品以及多种石油化工基本原料的工业部门。
干气：

答：含有大量甲烷和少量乙烷、丙烷的天然气称为干气。（C1-C4是天然气的主要成分）
5.浊点：
答：油品在规定条件下降温，因出现结晶而使原本清澈的液态油品出现雾状或混浊时的最高温度。
五、简答题
1.简述石油的无机成因说？

答：石油是自然界的无机碳和氢经过化学作用而形成，可分为地深成因说和宇宙成因说，C-C2的烷烃及可供生成烃类的化学元素。宇宙成因说认为烃类在宇宙形成的阶段就已经形成，其一句是天体中常有碳、氢、氧等元素存在。
2.石油的定义？

答：石油就是蕴藏在地壳上层、可燃的有机液体，其实质是一种产于地壳中的矿藏，并以一种流体形态储存于地下。

3.采油安定性和汽油安定性的区别。

答： 
4.石油化学工业由哪几部分组成？

答：按加工与用途划分，石化工业可分为石油炼制工业体系和石油化工体系。主要石油炼制、有机化工原料、合成橡胶、合成树脂、合成纤维和化肥等几个部分组成。

5.简述石油化学工业在国民经济中的作用。

答：由石油和天然气出发，生产出一系列石油产品及石油化工中间体、塑料、合成纤维、合成橡胶、合成洗涤剂、溶剂、涂料、农药、染料、医药等与国计民生密切相关的重要产品。

论述题

举例说明精细化工与新能源技术的关系？

答：



