《砼结构》复习资料
一、填空题
1．对周边支承矩形板，现行《混凝土结构设计规范》规定：当长边与短边的边长比ly／lx（      ）时，可按沿短边方向受力的单向板计算；当ly／lx（      ）时，应按双向板计算。

2．均布荷载作用下的方板A和B沿两边支承：板A为对边固定，属于(　   　) 向板；板B为邻边固定，属于(　   　) 向板。

3．在均布荷载作用下，等跨连续梁内力重分布的结果是，支座弯矩(　     )，跨中弯矩(　   　)。
4．钢筋混凝土塑性铰的转动能力与截面相对受压区高度ξ有关，当ξ增大时转动能力（      ），故考虑塑性内力重分布设计连续梁、板时，应满足ξ（        ）。

5．设计现浇单向板肋梁楼盖中梁的纵向配筋时，跨中截面按(　　 )形截面考虑，支座截面则按(　 　)形截面考虑。

6．无梁楼盖在计算时可以按照（      ）和（      ）两种方法计算。
7．钢筋混凝土梁纵筋弯起应满足的三个条件是：保证（      ）承载力；保证（     ）承载力；保证（     ）承载力。

8．根据受力特点，常用的现浇楼梯可分为(　　　　) 楼梯和(　　　　) 楼梯两种。

9．梁式楼梯梯段板的受力钢筋应沿(倾斜／水平)方向并靠(里／外)层布置，分布钢筋则应沿(倾斜／水平)方向布置。（选择正确的答案打√）

10．单层厂房结构的变形缝有（        ）、（        ）和（        ）三种。

11．单层厂房的支撑体系包括(　　　  )和(　　　 　)两大类。

12．一单层双跨等高排架中，从基础顶面到柱顶的距离为H，三根柱均为等截面矩形柱并用相同的材料制作，其编号及相应的截面宽度、高度、面积和惯性矩分别为：①柱b1、h1、A1、I1，②柱b2、h2、A2、I2，③柱b3、h3、A3、I3。则在柱顶水平集中力P作用下，①柱顶部剪力为（         ），②柱底部剪力为（         ），③柱底部弯矩为（         ）。

13．在单层厂房排架计算中，吊车荷载与风载一起考虑时，组合系数取为(　  　　)；吊车荷载与活载一起考虑时，组合系数取为(　　　    )。

14．某两跨等高单层厂房，每跨设有两台吊车，计算作用在每榀排架上的吊车竖向荷载和横向水平荷载时，参与组合的吊车台数依次分别为(　    　)台（　      )台。

15．对排架柱控制截面进行最不利内力组合时，通常考虑的四种组合是(    　　  )、(     　　　) 、(　  　   　)和(    　  　　)。

16．牛腿设计的主要内容是（         ）和（          ）。

17．牛腿的计算简图可看成以（         ）为拉杆、（         ）为压杆的三角形木行架。

18．对钢筋混凝土柱下单独板式基础进行设计计算的一般步骤为：(1)根据(　　　　)确定(　　　　)；(2) 根据(　　　　 )验算(　　　　)；(3) 根据(　 　　 )计算(　　　　)。

19．在我国，多层建筑一般指（      ）层以下或高度低于（   ）m的房屋，其常用的两种结构形式是（      ）结构和（      ）结构。

二、简答题
1．试述现浇板中分布钢筋的作用。

2．钢筋混凝土梁中纵筋弯起应满足哪三方面的要求？设计时如何保证？

3．试述单层厂房排架内力计算的基本假定。

4．砌体的局部抗压强度为什么高于全截面抗压强度？局部抗压强度提高系数与哪些因素有关？为什么要对其规定限值？

三、计算题
1．某单层双跨等高排架，从基础顶面到柱顶的距离为8m，三根柱均为等截面矩形柱，截面尺寸分别为：中柱b×h=400×400mm，两根边柱b×h=400×600mm.试用剪力分配法求柱顶水平力F=1000kN作用下各柱剪力，并绘弯矩图。

2．一承受轴心压力的砖柱，两端简支，柱高3.5m，截面尺寸为370×490mm，采用MU7.5级砖、M0.4级砂浆砌筑，系数α=0.0045，容重为18kN/m3，抗压强度设计值为0.79N/mm2，荷载设计值在柱顶产生的轴心压力为70kN。试核算该柱的承载力。

3．某房屋砖柱截面为490mm×370mm，用砖MU10和砂浆M2.5砌筑，层高4.5m，假定为刚性方案，试验算该柱的高厚比。
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15. ＋Mmax及相应的N、V      -Mmax及相应的N、V      Nmax及相应的±M、V          Nmin及相应的±M、V 

16. 确定牛腿尺寸      计算牛腿配筋

17. 钢筋     混凝土斜撑

18.地基承载力   基础底面尺寸   混凝土冲切、剪切强度   基础高度和变阶处高度   基础受弯承载力   基础底板配筋

19.

二、简答题

1. 答：1）.浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置。

       2）.承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。

       3）.承受板上局部荷载产生的内力，以及沿长跨方向实际存在而计算时而被忽略的弯矩。

2. 答：1）.保证正截面的受弯承载力；为满足此要求，必须使材料抵抗弯矩图包在设计弯矩图的外面。

2）保证斜截面的受剪承载力；满足此要去，要从支座边缘到第一排弯起钢筋上弯点的距离，以及前一排弯起钢筋的下弯点到次一排弯起钢筋上弯点的距离不得大于箍筋的最大间距smax，以防止出现不与弯起钢筋相交的斜裂缝。

      3）.保证斜截面的受弯承载力。满足此要求，要求弯起点应在按正截面受弯承载力计算该钢筋强度被充分利用的截面以外，其距离s1大于或等于h0/2.

3. 答：1）.柱上端与屋架铰接

       2）.柱下端与基础固接

       3）.排架横梁为无轴向变形的刚杆，横梁两端处柱的水平位移相等

       4）.排架柱的高度由固定端算至柱铰结点处

       5）.排架的跨度以厂房的轴线为准 

4. 答：  1）.一般认为由于“套箍强化”和“应力扩散”的作用。局部受压的砌体在产生纵向变形的同时还产生横向变形，而其他未直接承受压力的部分像套箍一样约束其横向变形，使其抗压能力大大提高；只要在砌体内存在未直接承受压力的面积，就有应力扩散的现象。

        2）.局部压强提高系数与周边约束局部受压面积的砌体截面面积的大小有关。

       3）.防止系数超过某一限值时会出现危险的劈裂破坏。

三、计算题
1. 解： 1）求各柱截面惯性矩
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2) 求剪力分配系数
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其中：
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3）求各柱顶剪力
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4）求各柱弯矩，按悬臂柱考虑
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5）绘制弯矩图如下
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2. 解：1）柱顶面验算
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fA=0.813×0.79×370×490＝116.48KN>70KN

       符合要求

     2）柱底面验算

         N=70+0.37×0.49×3.5×18＝81.4KN<
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       符合要求

3. 解：H=4.65m   h=370mm

       β=H=4.5/0.37=12.16

       查表得u1=1.2           [β]=15      u2=1

     β=H/h=12.16≤u1 u2[β]=1×1.2×1.5＝18

      符合要求
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