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一、名词解释
1.工程结构检测：通过一定的设备，应用一定的技术，采集一定的数据，把所采集的数据按照一定的程序通过一定的方法进行处理，从而得到所检对象的某些特征值的过程。
2.地球物理勘探（物探）：通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件。
3.超声回弹综合法：采用超声仪和回弹仪，在同一测区分别测量声速值及回弹值，然后根据所建立的测强公式推算该区混凝土强度的一种方法。
4.迫降法：经过人为措施迫使倾斜结构物的较高侧下沉。
5.点荷法：通过对砌筑砂浆层试件施加集中的点式荷载，测定试样所能承受的点荷值，结合考虑试件的尺寸，计算出砂浆的立方体强度。
6.工程结构加固：根据检测结果，按照一定的技术要求，采取相应的技术措施来增加结构可靠性的过程。
7.回弹测强曲线：通过一系列大量试验所建立的回弹值与混凝土强度之间的关系曲线。
8.外部粘钢加固法：用结构胶将薄钢板粘贴于混凝土构件表面（一般在受拉区），使薄钢板与混凝土协同工作的一种加固方法。
9.荷载试验：指对桥梁按照不同情况进行布置荷载，用来测试桥梁的各种反应（如应变、挠度、频率）来判断桥梁承载能力的过程。
10.射钉法：用射钉枪将射钉射入墙体的灰缝中，根据射钉的射入量推定砂浆的强度。
二、单选题
1.PPIS循环中的I是指（B）阶段。
A、准备B、实施C、计划D、总结
2.桩径1200mm的混凝土灌注桩在声波透射检测中应当埋设（B）个声测管。
A、2 B、3 C、4 D、5
3.地基勘探的方式不包括（D）。
A、钻探B、坑探C、地球物理勘探D、井探
4.桩基础检测静载试验不包括（A）。
A、单桩水平抗拔静载试验B、单桩水平静载试验
C、单桩竖向抗拔静载试验D、单桩竖向抗压静载试验
5.回弹法检测混凝土抗压强度，被测混凝土龄期应为（C）
A、14~1000天B、28~1100天C、14~1100天D、30~1100天
6.木材的物理力学性质指标不包括（D）。
A、木材顺纹抗压强度B、木材顺纹抗剪强度
C、木材顺纹抗拉强度D、木材顺纹抗扭强度
7.著名的结构物倾斜实例不包括（A）。
A、郑州二七纪念塔B、中国虎丘塔
C、加拿大特朗斯康粮库D、意大利比萨斜塔
8.桥梁动载试验荷载施加方式不包括（D）。
A、跳车荷载B、刹车荷载
C、跑车荷载D、重物堆载
9.回弹仪的率定值应该是（C）。
A、60±2 B、70±2 C、80±2 D、90±2
10.钢结构材料的强度检测方法不包括（B）。
A、取样拉伸法B、原位测试法
C、表面硬度法D、化学分析法
11.回弹法检测混凝土抗压强度，按批抽样检测时，应根据结构或构件类型和受力特征布置测区，测区数量不得少于（C）个。
A、5 B、10 C、3 D、1
12.（D）类桩的桩身完整性必须判定为不能满足设计要求。
A、ⅠB、ⅡC、ⅢD、Ⅳ
13.基础加固方法不包括（C）。A、加大基础底面积B、加深基础
C、灰土桩D、锚杆静压桩
14.砌体的受压工作应力检测应采用（B）法。
A、原位轴压B、扁顶C、点荷D、筒压
15.结构实体钢筋保护层厚度验收合格必须全部钢筋保护层厚度的合格点率为（D）及以上。
A、70%B、80%C、85%D、90%
16.混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为(C)mm的刻度放大镜等进行观测。
A、0.1 B、0.2 C、0.05 D、0.01
17.混凝土预制板结构性能检验裂缝测量，对正截面裂缝，应量测（B）处的最大裂缝宽度。
A、板底B、受拉主筋C、板侧D、板顶
18.回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于
（C）的强度值。
A、90%B、85%C、95%D、100%
19.混凝土回弹仪校准有效期为（C）。
A、一年B、三个月C、六个月D、二个月
20.木材的天然缺陷不包括（A）。
A、腐朽B、木节C、裂缝D、翘曲
三、填空题
21.工程结构检测包括检查、测量、判定三个基本过程。
22.PPIS循环包括：计划、准备、实施、总结四个阶段。
23.按检测批检测的项目，应进行随机抽样检测，且抽检构件最少数量宜符合GB/T50344-2004标准规定。
24.后装拔出法检测结构混凝土强度，每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。
25.钢筋混凝土结构钢筋保护层厚度检验，可采用非破损、局部破损的方法。
26.桥梁试验的荷载形式分为静载和动载。
27.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，每次读数精确至0.5mm。
28.地基勘探方法包括：钻探、坑探、地球物理勘探三类。
29.根据灌浆机理，灌浆法可以分为渗入性灌浆、劈裂灌浆、压密灌浆和电动化学灌浆。
30.木结构检测主要包括木结构的外观检测和物理力学性质检测两个内容。
31.按照加固技术途径的不同加固可分为加强法、更换法、相对等效法三类。
32.结构检测按检测技术不同可分为无损检测、破损检测、半破损检测和综合法检测。
33.钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括：裂
缝宽度、挠度和承载力。
34.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，测点数不少于构件测区数的30%。
35.超声波检测混凝土裂缝深度有三种方法：平测法、斜测法、钻孔对测法。
36.原位轴压法适用于推定240mm厚普通砖砌体的抗压强度。
37.桥梁检测包括桥梁检查与荷载试验两部分。
38.倾斜结构物的纠倾方法按照纠倾途径不同可分为迫降法和顶升法。
39.外加钢筋混凝土加固砖柱可以是单侧加固、双侧加固和四周外包加固。
40.测定砖砌体砂浆强度的方法可以分为取样法和原位法两大类。
四、判断题
41.地基检测中的试验可分为室内试验和野外的现场原位测试。（T）
42.地基承载力不足可以从减小地基中的附加应力或提高地基承载能力两方面解决。（T）
43.钢筋混凝土结构中由于荷载引起的裂缝也称为结构性裂缝（T）
44.结构物倾斜的内因是指结构物自身以外后来附加的影响因素。（T）
45.砂浆回弹仪率定试验，回弹仪可水平弹击，也可垂直向下弹击。（F）
46.钢结构具有强度大、质量轻、受力可靠但延性较差等特点。（F）
47.木结构是一种抗震能力较好的结构型式。（T）
48.混凝土加固结构属于新旧材料二次组合结构，能否成为一个整体共同受力，关键取决于结合面能否充分地传递弯矩。（F）
49.筒压法测定砖砌体砂浆强度的方法属于间接法检测。（T）
50.破损检测是目前最直接的检测方式，目前在检测领域仍然具有主导地位。（T）
51.检查和测量是工程检测最核心的内容，判定是目的，是在检查与测量的基础上进行的。（T）
52.ＰＰＩＳ的第二个Ｐ是计划（Ｐｌａｎ）阶段。（F）
53.桩基础检测的主要内容是桩基的承载能力。（F）
54.回弹法测定砖砌体砂浆强度的方法属于间接法检测。（F）
55.钢筋混凝土结构中由于变形引起的裂缝也称为非结构性裂缝（T）
56.试验表明钢材的极限强度与其布氏硬度之间不存在正比例关系。（F）
57.荷载偏心是结构物倾斜的内因。（T）
58.倾斜结构的外观检测，主要是指墙体裂缝的检测。（T）
59.木材的含水率是指木材中所含水分的质量占干燥木材质量的百分数。（T）
60.混凝土结构中，由于外荷载引起的结构性裂缝约占结构总裂缝的80%.（F）
五、简答题
61.简述常用的基础加固方法。
（1）加大基础底面积法；
（2）加深基础法；
（3）锚杆静压桩法；
（4）树根桩法；
（5）静压桩法；
（6）石灰桩法。
62.简述混凝土强度的检测方法。
（1）回弹法测定混凝土强度；
（2）超声法测定混凝土强度；
（3）超声回弹综合法测定混凝土强度；
（4）钻芯法测定混凝土强度；
（5）拔出法测定混凝土强度。
63.简述结构加固的作用和意义。
（1）提高结构可靠性；
（2）延长结构的寿命；
（3）扩展结构的用途；
（4）保护和节约社会资源。
64.简述砌体强度检测方法。
（1）实物取样试验；原位轴压法；扁顶法；原位单剪法；原位单砖双剪法；粘结法。
65.简述混凝土结构加固方法。
（1）增大截面加固法；
（2）置换混凝土加固法；
（3）外加预应力加固法；
（4）外粘型钢加固法；
（5）粘贴纤维复合材料加固法；
（6）粘贴钢板加固法；
（7）增设支点加固法。
66.简述木材性能检测内容。
（1）木材含水率；
（2）木材密度；
（3）木材抗弯强度；
（4）木材顺纹抗压强度；
（5）木材顺纹抗拉强度；
（6）木材顺纹抗剪强度。
67.简述桥梁承载能力分析评定内容。
（1）结构工作状况；
（2）结构强度和稳定性；
（3）结构刚度；
（4）裂缝；
（5）地基与基础；
（6）桥梁结构动力性能的分析评价。
68.简述砌体结构加固方法。
（1）扩大砌体截面加固；
（2）外加钢筋混凝土加固；
（3）外包钢加固；
（4）钢筋网水泥砂浆层加固；
（5）增加圈梁或拉杆加固；
（6）其他加固方法。
69.简述钢结构钢材强度检测方法。
（1）取样拉伸法，在试验机下按照标准方法直接测试材料的屈服强度、抗拉强度以及伸长率
等技术指标；
（2）表面硬度法，根据钢材硬度与强度的关系，通过测试钢材硬度，推算钢材的强度；
（3）化学分析法，通过化学分析测量钢材中有关元素的含量，根据化学成分和钢材强度的关
系计算强度。
70.简述结构物纠倾检测技术。
（1）外观检测，倾斜结构的外观检测主要是指墙体裂缝的检测；
（2）变形监测，变形量检测包括水平倾斜率、地基与基础的整体变形量、局部变形量；
（3）地基性能检测，包括土体构造分布、地下水位、土体含水率等物理性能指标。
