砼结构鉴定与加固  复习资料
一、名词解释 
1. 工程结构检测
3.超声回弹综合法
二、单项选择题 
1. PPIS循环中的I是指（         ）阶段。 
  A、准备        B、实施         C、计划          D、总结  
 
3. 地基勘探的方式不包括（      ）。 
 A、钻探        B、坑探         C、地球物理勘探   D、井探 
4. 桩基础检测静载试验不包括（         ）。  
A、单桩水平抗拔静载试验           B、单桩水平静载试验 
C、单桩竖向抗拔静载试验           D、单桩竖向抗压静载试验 
5. 回弹法检测混凝土抗压强度，被测混凝土龄期应为（      ） 
A、14~1000天    B、28~1100天     C、14~1100天   D、30~1100天  
6. 木材的物理力学性质指标不包括（       ）。  
A、木材顺纹抗压强度               B、木材顺纹抗剪强度 
C、木材顺纹抗拉强度               D、木材顺纹抗扭强度 
 
8. 桥梁动载试验荷载施加方式不包括（      ）。
 A、跳车荷载        B、刹车荷载       C、跑车荷载          D、重物堆载 
9. 回弹仪的率定值应该是（       ）。  
A、60±2           B、70±2          C、80±2             D、90±2 
10.钢结构材料的强度检测方法不包括（       ）。 
A、取样拉伸法                     B、原位测试法 
C、表面硬度法                     D、化学分析法 
11.回弹法检测混凝土抗压强度，按批抽样检测时，应根据结构或构件类型和受力特征布置测区，测区数量不得少于（     ）个。  
A、5            B、10           C、3           D、1  
13.基础加固方法不包括（       ）。  
A、加大基础底面积       B、加深基础     C、灰土桩       D、锚杆静压桩
 14.砌体的受压工作应力检测应采用（       ）法。 
 A、原位轴压             B、扁顶         C、点荷         D、筒压  
 
三、填空题 
1.工程结构检测包括                、         、判定三个基本过程。 
 
3.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，每次读数精确至              。 
4.地基勘探方法包括：            、              、地球物理勘探 三类。 
5.木结构检测主要包括木结构的外观检测和                 两个内容。 
 
7.结构检测按检测技术不同可分为             、                  、半破损检测和综合法检测。 
  
9.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，测点数不少于构件测区数的                       。 
10.超声波检测混凝土裂缝深度有三种方法：              、            、钻孔对测法。
四、判断题 
1. 地基承载力不足可以从减小地基中的附加应力或提高地基承载能力两方面解决。（          ） 
 
3. 结构物倾斜的内因是指结构物自身以外后来附加的影响因素。（       ）
4. 筒压法测定砖砌体砂浆强度的方法属于间接法检测。（       ）  
5.破损检测是目前最直接的检测方式，目前在检测领域仍然具有主导地位。（       ）   
7. 钢筋混凝土结构中由于变形引起的裂缝也称为非结构性裂缝（       ）  
8. 荷载偏心是结构物倾斜的内因。（       ）  
9. 木材的含水率是指木材中所含水分的质量占干燥木材质量的百分数。（       ）
  
五、简答题 
1.简述混凝土强度的检测方法。 
2.简述砌体强度检测方法。
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砼结构鉴定与加固  参考答案
一、名词解释
1. 工程结构检测：通过一定的设备，应用一定的技术，采集一定的数据，把所采集的数据按照一定的程序通过一定的方法进行处理，从而得到所检对象的某些特征值的过程。 

3.超声回弹综合法：采用超声仪和回弹仪，在同一测区分别测量声速值及回弹值，然后根据所建立的测强公式推算该区混凝土强度的一种方法。 
二、单项选择题
1. B   3. D  4. A 5. C 6. D   8. D 9. C 10. B 11. C   13. C  14. B    
三、填空题
1.检查、测量      3. 0.5mm 。 4.钻探、坑探、 5.物理力学性质检测   7.无损检测、破损检测、     9. 30% 10. 平测法 、斜测法、
四、判断题
1.T      3.T    4.T    5.T   7.T   8.T    9.T     
五、简答题
1.简述混凝土强度的检测方法。 
答：（1）回弹法测定混凝土强度； （2） 超声法测定混凝土强度；  （3） 超声回弹综合法测定混凝土强度； （4） 钻芯法测定混凝土强度； （5） 拔出法测定混凝土强度。 
2.简述砌体强度检测方法。  
答：（1） 实物取样试验；原位轴压法；扁顶法；原位单剪法；原位单砖双剪法；粘结法。
