精细化工工艺复习资料
一、填空题（本大题共10题，每空1分，共19分）
1．有机合成的初始原料包括 石油天然气、  煤  和 生物质  三类 ，其中我国的  煤炭      资源最为丰富。
2．芳环上取代卤化的反应历程是 亲电取代反应  ，催化剂的主要作用是 促进卤正离子的形成       。
3. 均相配位催化剂的基本组成包括 过渡金属原子 、  配位体  两部分（组成），他们分别起着调节催化剂   活性       、    稳定性        的作用。
4. 在电解质溶液中用铁屑还原过程中，工业上常用的电解质 NH4CI 和      FeCI2          。
5. 对于氢解反应，最好选用       质子传递                   型溶剂。
6. 硝化活性质点是                 N02+                        。
7. 脂肪族伯胺的制备主要采用     氨解和胺化法      。芳伯胺的制备主要采用           硝化还原法        。
8．环氧烷类的加成胺化中通N2的作用是     防止爆炸              。
9．工业上提供氢源的主要方法是       电解食盐水            。
10.N-甲基苯胺的生产主要采用         气固相接触催化烷化     方法。

二、选择题（本大题共10题，每小题2分，共16分）
1、	一般化妆品乳化体要求稳定性寿命为（C）
A、1年     B、1-2年    C、2-3年    D、永久
2、化妆品配方中，水含量可高达90％以上，为确保质量，所用水是（D）
A、蒸馏水    B、自来水    C、矿泉水   D、离子交换生
3、松香属于下列哪种黏合剂（C）
A、无机胶黏剂  B、动物胶黏剂   C、植物胶黏剂  D、矿物胶黏剂
4、下列各种胶黏剂中，不属于热固性的胶黏剂是（B）
A、酚醛树脂   B、脲醛树脂  C、聚氨酯   D、环氧树脂
5、以下哪种物质是天然甜味剂？（B）
A、糖精    B、木糖醇   C、甜蜜素   D、阿斯巴甜
6、下列不是涂料成膜物质的是（D）
A、油脂   B、天然树脂   C、合成树脂   D、脂肪烃
7、下列物质中，不用于溶剂型漆的表面活性剂的是（D）
A、环烷酸锌   B、环烷酸铜  C、蓖麻酸性  D、领苯二甲酸二丁酯
8、制备O/W或W/O型乳剂的关键因素是（C）
A、乳化剂的HLB值   B、乳化剂的量  
C、乳化剂的HLB值和两相的量比   D、制备工艺

三、名词解释（本大题共5题，每小题5分，共25分）
1．精细化工产品：凡能增进或赋予一种(类)产品以特定功能，或本身拥有特定功能的多品种、技术含量高的化学品，称为精细化工产品，有时称为专用化学品（speciality chemicals）或精细化学品（fine chemicals）。
2.食品添加剂：是指为了改善食品品质和食品色、香、味、形及营养价值，以及为加工工艺和保存需要而加入食品中的化学合成物质或天然物质。
3.防老剂：为了延长胶黏剂的使用寿命而加入的防止高分子化合物老化的物质，称为防老剂，它包括抗氧剂、光稳定剂、热稳定剂、紫外线吸收剂、变价金属抑制剂等。
4. 水处理剂：系指为了除去水中的大部分有害物质（如腐蚀物、金属离子、污垢及微生物等），得到符合要求的民用或工业用水而在水处理过程中添加的化学药品。
5. 纳米技术：在纳米尺度的范围内，通过直接操纵和安排原子、分子来创造新物质材料的的技术，即研究100纳米到1纳米范围内物质所具有的特异现象和特异功能，并在此基础上制造新材料，研究新工艺的方法与手段。

四、简答题（本大题共4题，每小题5分，共20分）
1.有机氟化物是采用何种方法生产的？原因何在？
答：有机氟化物是采用置换方法生产的。工业上应用较多的氟化剂是HF和NaF，去置换Cl基而生成有机氟化物。
原因：氟分子不易进行取代氟化（极性强，不易生成氟正离子），而自由基反应又太剧烈，难以控制，有爆炸危险，故不采用直接氟化法。

2. 原子经济性反应的概念以及绿色化学的目标。
答：原子经济性反应：在反应中应该使原料中每一个原子都结合到目标分子即所需产物中，不需要用保护基团或离去基团，因而不会有副产物或废物生成。 最充分、最彻底地利用原料。
绿色化学的目标：绿色化学的目标就是运用化学原理和新化工技术，以“原子经济性”为基本原则，从源头上减少或消除化学工业对环境的污染，从根本上实现化学工业的“绿色化”，走资源-环保-经济-社会协调发展的道路。

3. 氢化（加氢）反应和氢解反应的定义分别是什么？它们的不同点是什么？
答：1）氢化（加氢）反应，是指氢分子加成到烯基、炔基、羰基、氰基、芳环类等不饱和基团使之成为饱和键的反应。它是p键断裂与氢加成的反应。
2）氢解反应，是指有机物分子中某些化学键因加氢而断裂、分解成两部分氢化产物，它是s键断裂并与氢结合的反应。

4. 溶剂静电效应规则(Houghes-Ingold规则)及其局限性的原因。
答：Houghes-Ingold规则：从起始反应物转变为活化络合物时，电荷密度的变化来判断溶剂极性对反应速度的影响：（1）电荷密度增加，增加溶剂极性使反应速度加快；（2）电荷密度降低，增加溶剂极性使反应速度减慢；（3）电荷密度变化很小或不变，则溶剂极性变化影响很小。
局限性的原因：（1）只考虑活化焓的变化未考虑活化熵的变化；（2）未考虑溶剂的类型、溶剂的EPD、EPA、以及溶剂化能力或络合能力等这些专一性溶剂化作用的影响。

五、计算题（本大题共1题，每小题10分，共10分）
1、甲苯一硝化时采用的混酸组成%（重量）为：H2SO4=50，HNO3=34，H2O=16，设硝酸比为Φ=1.0，计算1.2kmol甲苯硝化时所需要的混酸量；需要的纯硫酸量；废酸含水量；废酸计算含量 F.N.A；硫酸脱水值  D.V.S.。（10分，每问2分）
解：1.2kmol甲苯一硝化时需要的硝酸量为：
1.2X63=72Kg
1.2kmol甲苯硝化时需要的混酸量为：
72X100/34=211.76 Kg
1.2kmol甲苯硝化时需要的纯硫酸量为：
211.76X0.5=105.88Kg
混酸含水量为：211.76X0.16=33.88Kg
1.2kmol甲苯硝化时生成水的量：
1.2X18=21.6 Kg
废酸含水量=33.88+21.6=55.48 kg
废 酸 量为：105.88+55.48=161.36kg
废酸计算浓度 F.N.A=105.88/161.36=0.6562=65.62%
硫酸脱水值  D.V.S.=105.88/55.48=1.91

五、论述题（本大题共1题，每小题10分，共10分）
1、由2-氯-5硝基苯磺酸与对氨基乙酰苯胺相反应制备4-乙酰氨基-4'-硝基二苯胺-2'-磺酸时，为何用氧化镁作缚酸剂？而不用碳酸氢钠、碳酸钠或氢氧化钠做缚酸剂？为什么？ 
答：因为反应在水介质中，在约120℃和0.2MPa进行，如果用碳酸钠或碳酸氢钠作缚酸剂，需要不断排放CO2，否则反应器内压力会升高，操作不便；如果用氢氧化钠做缚酸剂，介质碱性太强，会引起乙酰氨基水解或氯基水解的副反应；而采用氧化镁作缚酸剂，可以使介质的PH值始终保持中性至微酸性（二氯化镁），不会引起上述不良效果。

