      精细化工工艺复习资料
一、单项选择题
1.溶液在波长为 525nm处有最大吸收峰，吸光度是 0.70。测定条件不变，入射光波长改为 550nm，则吸光度将会（ B ）。 
A、增大          B 、减小        C、不变          D、不能确定
2.在化工工艺设计中，其核心内容是（ C   ）。
A、工艺流程设计和生产方法的选择           B、车间布置设计和管道布置设计
C、工艺流程设计和车间布置设计             D、化工工艺计算和车间布置设计  
3.原子的种类决定于原子的（ D ）。 
A、原子量大小                    B、最外层电子数   
C、核电荷数                      D、核内质子数和中子数 
4.在含有过量配位剂 L 的配合物 ML溶液中，C(M)=A mol/L ，加入等体积的水后，C(M)约等（   ）。 
A、a            B 、a/2          C、2a           D 、2/a 
5. 金属指示剂 In 在滴定的 PH条件下，本身颜色必须（ D ）。 
A、无色         B 、蓝色         C、深色         D 、与 Min 不同 
6. 工艺过程阶段中不包括（  C  ）过程。
A.反应过程           B.分离过程        C.产物回收过程         D.能量过程

7. 下列试剂哪一个不是亲电试剂？（C ） 
A、NO2+         B、Cl2           C、Fe2+         D、Fe3+ 
[bookmark: _GoBack]8.下列叙述中正确的是（  ） 
A、化学反应动力学是研究反应的快慢和限度的 
B、反应速率常数大小即是反应速率的大小 
C、反应级数越大反应速率越大 
D、活化能的大小不一定总能表示一个反应的快慢，但可表示反应速率常数受温度变化影响的大小
9.下列因素与均相成核速率无关的是（ A ）。 
A、陈放时间      B、相对过饱和度  C、物质的性质   D、溶液的浓度 
10. 干燥剂干燥适用于下列（ D ）的物质。 
A、受热易分解    B、挥发          C、能升华       D、三种都有
11.（  C  ）不是非工艺设计的内容。
A、总图运输设计      B、公用工程设计      C、管路设计          D、土建设计
12..在萃取法操作中，要求分配比D （   ）才可取得较好的萃取效率。 
A、等于 10       B、大于 10      C、小于 10      D、大于 1 
13.下列材料，属于无机非金属材料的是（ C ）。 
A、钢筋混凝土    B、塑料         C、陶瓷         D、钢铁
14.对显色反应产生影响的因素是下面哪一种 ( A )。 
A、显色酸度      B、比色皿       C、测量波长     D、仪器精密度
15.在光度测定中，当显色剂有色，试液在测定条件下吸收又很小时，参比溶液应选下面哪一种 ( C ) 
A、蒸馏水                        B、溶样用的酸 
C、试剂空白                      D、将显色剂注于比色皿中 
16.物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致，硫酸铜呈现蓝色是由于它吸收了白光中的何种光波(   ) 。
A、蓝色光波      B、绿色光波     C、黄色光波      D、紫色光波
17.朗伯- 比耳定律说明，当一束单色光通过均匀的有色溶液时，有色溶液的吸光度与什么成正比 ( C ) 。
A、溶液的温度                    B、溶液的酸度 
C、溶液的浓度和液层厚度的乘积    D、有色络合物的稳定性
18. 属于紫外可见分光光度计波长范围是（ A  ）Nm。
A、200～1000     B、420～700     C、360～800      D、400～800 
19.下列物质中，不属于有机合成材料的是（   ）。 
A、聚氯乙烯      B、电木塑料     C、有机玻璃      D、钢化玻璃 
20.科学家最近制造出第 112 号新元素，其原子的质量数为277，这是迄今已知元素中最重的原子。关于该新元素的下列叙述正确的是（C ）。 
A、其原子核内中子数和质子数都是112 
B、其原子质量是12C、原子质量的277倍 
C、其原子核内中子数为165，核外电子数为112 
D、其原子核内质子数为112，核外电子数为165 

二、判断题
 1.综合产品评估法反映了副产品的经济性和重要性。（   √    ）
   2.分离因子表征混合物在分离过程可得到的分离程度的一种亮度。（   ×     ）
   3.化工过程都是稳态过程。   （    ×   ）
   4.新建设的化工装置在试生产前需要进行试车。（       ）
   5.工艺过程费用估算的目的是确定投资额度。（   √    ）
   6.阀门的选用必须考虑流体的性质、压力、温度和阀门的材质。（  √       ）
   7.在设计管道管径时，对流体流速是有限制的，存在最大允许流速。（  √       ）
   8.描述能量“质”属性的定律是热力学第二定律。（   √      ）
   9.稳定流动体系是指与环境之间存在物质和能量交换的体系。（         ）
   10.能量就是能量，没有高低、优劣之分。（   ×    ）
 
3、 填空题
1. 不同电解质对铁屑还原速率影响最大的    。
2. 偶极距主要影响溶质（分子或离子）周围的溶剂分子的定向作用。
3. 分析纯试剂常用的表述方法是 AR 。
4. 不属于气溶胶剂化妆品常用的液化气的是 乙醇 。
5. 一些非离子表面活性剂洗涤剂液，其洗涤程度随表面活性剂的CMC增加而 增加。
6 .醇的氨解主要有三种工业方法，即气固相接触催化氨解 法、高压液相氨解法和气固相临氢接触催化胺化氢化法。
7.醛酮缩合中常用的酸催化剂          。
8.硫酸酯是强酸形成的酯，主要用作烷基化试剂，而羧酸酯是弱酸形成的酯，主要用作酰基化试剂。
9.氨解反应属于 二级反应。
10.AEO是 非离子 表面活性剂。

四、名词解释
1.氧化：广义地说，凡是失电子的反应皆属于氧化反应。狭义地说，凡能使有机物中氧原子增加氢原子减少的反应称为氧化反应。

2.硝化：在硝酸等硝化剂的作用下，有机物分子中的氢原子被硝基（—NO2）取代的反应叫硝化反应。

3.烷基化：

4.酰化：在有机化合物中的碳、氮、氧、硫等原子上引入脂肪族或芳香族酰基的反应称为酰化反应。

5.卤化：在有机化合物分子中引入卤原子，形成碳—卤键，得到含卤化合物的反应被称为卤化反应。根据引入卤原子的不同，卤化反应可分为氯化、溴化、碘化和氟化。

五、简答题

1.什么是分离过程？有何特征？
答：分离过程是指将一混合物转变为组成互不相同的两种或几种产品的操作，其特征是要有混合物原料、以及分离剂，和分离设施。


2.如何进行换热网络的设计？


3.请比较空气的气固相接触催化氧化和液相氧化法的优缺点。
   答：（1）气固相接触催化氧化 
优点：不消耗化学氧化剂；氧化完全，后处理简单；不需要耐腐蚀设备。
         缺点：对原料和产物热稳定性要求高；催化剂筛选难。
（2） 空气液相氧化
 优点：不消耗价格较贵的化学氧化剂；反应温度较低，选择性好。


4.什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？
  答：（1）碱性指得质子的能力。
（2） 亲核性指对碳正离子的亲和性的大小。
（3） 亲核心与可极化度有关，当可极化度影响不明显，碱性起主要作用时，碱性越 强，亲核性越强。


6、 计算题
1.  28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）
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