 精细化工工艺复习资料
一、单项选择题
1.溶液在波长为 525nm处有最大吸收峰，吸光度是 0.70。测定条件不变，入射光波长改为 550nm，则吸光度将会（   ）。 
A、增大          B 、减小        C、不变          D、不能确定
2.在化工工艺设计中，其核心内容是（       ）。
A、工艺流程设计和生产方法的选择           B、车间布置设计和管道布置设计
C、工艺流程设计和车间布置设计             D、化工工艺计算和车间布置设计  
3.原子的种类决定于原子的（  ）。 
A、原子量大小                    B、最外层电子数   
C、核电荷数                      D、核内质子数和中子数 
4.在含有过量配位剂 L 的配合物 ML溶液中，C(M)=A mol/L ，加入等体积的水后，C(M)约等（   ）。 
A、a            B 、a/2          C、2a           D 、2/a 
5. 金属指示剂 In 在滴定的 PH条件下，本身颜色必须（  ）。 
A、无色         B 、蓝色         C、深色         D 、与 Min 不同 
6. 工艺过程阶段中不包括（     ）过程。
A.反应过程           B.分离过程        C.产物回收过程         D.能量过程

7. 下列试剂哪一个不是亲电试剂？（   ） 
A、NO2+         B、Cl2           C、Fe2+         D、Fe3+ 
8.下列叙述中正确的是（   ） 
A、化学反应动力学是研究反应的快慢和限度的 
B、反应速率常数大小即是反应速率的大小 
C、反应级数越大反应速率越大 
D、活化能的大小不一定总能表示一个反应的快慢，但可表示反应速率常数受温度变化影响的大小
9.下列因素与均相成核速率无关的是（   ）。 
A、陈放时间      B、相对过饱和度  C、物质的性质   D、溶液的浓度 
10. 干燥剂干燥适用于下列（   ）的物质。 
A、受热易分解    B、挥发          C、能升华       D、三种都有
11.（     ）不是非工艺设计的内容。
A、总图运输设计      B、公用工程设计      C、管路设计          D、土建设计
12..在萃取法操作中，要求分配比D （   ）才可取得较好的萃取效率。 
A、等于 10       B、大于 10      C、小于 10      D、大于 1 
13.下列材料，属于无机非金属材料的是（    ）。 
A、钢筋混凝土    B、塑料         C、陶瓷         D、钢铁
14.对显色反应产生影响的因素是下面哪一种 (    )。 
A、显色酸度      B、比色皿       C、测量波长     D、仪器精密度
15.在光度测定中，当显色剂有色，试液在测定条件下吸收又很小时，参比溶液应选下面哪一种 (   ) 
A、蒸馏水                        B、溶样用的酸 
C、试剂空白                      D、将显色剂注于比色皿中 

二、判断题
 1.综合产品评估法反映了副产品的经济性和重要性。（       ）
   2.分离因子表征混合物在分离过程可得到的分离程度的一种亮度。（          ）
   3.化工过程都是稳态过程。   （        ）
   4.新建设的化工装置在试生产前需要进行试车。（            ）
   5.工艺过程费用估算的目的是确定投资额度。（         ）
  
 
3、 填空题
1. 不同电解质对铁屑还原速率影响最大的       。
2.         主要影响溶质（分子或离子）周围的溶剂分子的定向作用。
3. 分析纯试剂常用的表述方法是       。
4. 不属于气溶胶剂化妆品常用的液化气的是      。
5. 一些非离子表面活性剂洗涤剂液，其洗涤程度随表面活性剂的CMC增加而       。

四、名词解释
1.氧化

2.硝化：

3.烷基化：

4.酰化：

5.卤化：

五、简答题

1.什么是分离过程？有何特征？

2.如何进行换热网络的设计？


3.请比较空气的气固相接触催化氧化和液相氧化法的优缺点。
  


4.什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？



6、 计算题
1.  28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）

 

2、 用141kg混酸（硫酸含量为49.0%，硝酸含量为46.9%，水4.1%）对1kmo1氯苯进行硝化生产硝基氯苯，求硝化反应的相比、硝酸比、硫酸脱水值和废酸计算含量。



[bookmark: _GoBack]参考答案

1、 单项选择题
1-5 BCDBD  6-10 CCDAD 11-15 CBCAC
2、 判断题
1.√ 2.×3.×4.√5.√
三、填空题
1. 不同电解质对铁屑还原速率影响最大的 NH4C1 。
2. 偶极距主要影响溶质（分子或离子）周围的溶剂分子的定向作用。
3. 分析纯试剂常用的表述方法是 AR 。
4. 不属于气溶胶剂化妆品常用的液化气的是 乙醇 。
5. 一些非离子表面活性剂洗涤剂液，其洗涤程度随表面活性剂的CMC增加而 增加。

四、名词解释
1.氧化：广义地说，凡是失电子的反应皆属于氧化反应。狭义地说，凡能使有机物中氧原子增加氢原子减少的反应称为氧化反应。

2.硝化：在硝酸等硝化剂的作用下，有机物分子中的氢原子被硝基（—NO2）取代的反应叫硝化反应。

3.烷基化：烷基化反应指的是在有机化合物分子中的碳、硅、氮、磷、氧或硫原子上引入烃基的反应的总称。引入的烃基可以是烷基、烯基、炔基和芳基，也可以是有取代基的烃基，其中以在有机物分子中引入烷基最为重要。

4.酰化：在有机化合物中的碳、氮、氧、硫等原子上引入脂肪族或芳香族酰基的反应称为酰化反应。


五、简答题

1.什么是分离过程？有何特征？
答：分离过程是指将一混合物转变为组成互不相同的两种或几种产品的操作，其特征是要有混合物原料、以及分离剂，和分离设施。


2.如何进行换热网络的设计？
答：进行换热网络的设计采用的夹点原则，按照夹点的设计原则，即热量不穿过夹点，夹点以上不用冷源，夹点以下不用热源，可将换热系统分为以夹点为分界线的上、下两个子系统，接着独立设计这两个系统的换热网络，从而得到一个初始网络。最后对初始网络进行优化，目的是减少系统换热网络的回路。


3.请比较空气的气固相接触催化氧化和液相氧化法的优缺点。
   答：（1）气固相接触催化氧化 
优点：不消耗化学氧化剂；氧化完全，后处理简单；不需要耐腐蚀设备。
         缺点：对原料和产物热稳定性要求高；催化剂筛选难。
（2） 空气液相氧化
 优点：不消耗价格较贵的化学氧化剂；反应温度较低，选择性好。





7、 计算题
2.  28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）
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2、用141kg混酸（硫酸含量为49.0%，硝酸含量为46.9%，水4.1%）对1kmo1氯苯进行硝化生产硝基氯苯，求硝化反应的相比、硝酸比、硫酸脱水值和废酸计算含量。
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